SNMP プロバイダ |

SNMP Traps プロバイダを使用すると、Storage Automated Diagnostic Environment は、監視中に発生したすべてのアクション可能なイベントに対して、外部の管理システムにトラップを送信できます。

警告が発生すると、警告は SNMP トラップとして SNMP トランスポートに送信されます。 SNMP トラップ リスナーは、SUNWstade パッケージに含まれる `StorAgent.mib SNMP MIB` ファイルを使用してこれらの警告を復号化します。

警告には、以下の情報が含まれています。

- Storage Automated Diagnostic Environment エージェントの場所
- 警告に関係する Storage Automated Diagnostic Environment デバイス
- 警告レベル
- メッセージ内容

SAE プロバイダを設定するには、必要なフィールドに情報を入力します。

- [アクティブ] チェックボックスを有効にします。
- ネットワークでホストを識別するための IP 名およびアドレスを入力します。IP アドレスを 5 つまで入力できます。
- ポート番号を指定します。デフォルトは 162 です。
- 最小の警告レベルを[警告]、[エラー]、または [ダウン] で指定します。

関連項目:

- 電子メールプロバイダ
- Net Connect プロバイダ
- SRS プロバイダ
- SSRR プロバイダ
- SAE プロバイダ
- SunMC プロバイダ