> 帮助汇总

维护 -> 拓扑
拓扑维护 | 拓扑功能描述
拓扑快照 | 请求每个主机的拓扑快照，然后创建一个主快照
合并拓扑 | 通过合并一组主机的拓扑创建任意拓扑
拓扑历史记录 | 显示归档的拓扑信息
分组 | 在一个拓扑内定制分组设备

拓扑维护 | [ 后退 ]

Storage Automated Diagnostic Environment 的图形存储区网络 (SAN) 界面显示所有的结构组件和这些组件的状态。 结构组件包括 HBA、交换机端口、存储器控制器和磁盘以及更多的专用组件，例如风扇、电池、电源和卷。

SAN 代理会根据错误消息和测量信息来收集计数器信息。 在绘制拓扑过程中会用到此信息，用于指示链接故障。

访问“拓扑”窗口：

1. 单击 Storage Automated Diagnostic Environment 主窗口右上角的“维护”链接。
“维护”分为两部分：“常规维护”和“拓扑维护”。

2. 单击“拓扑维护”。
即可显示“拓扑维护”窗口。

拓扑快照 | [ 后退 ]

注意：

要查看拓扑，必须首先完成以下操作：

1. 执行 `ras_install` 命令，启动 Storage Automated Diagnostic Environment 服务。
2. 创建拓扑快照。
3. “拓扑快照”功能需要 Solaris 8 或更高版本。

在创建拓扑快照以前，请确保 Sun StorEdge T3 或 T3+ 阵列路径中不存在错误。如果 Sun StorEdge T3 或 T3+ 阵列路径中存在错误，“拓扑”视图将不能正确显示该路径。

使用拓扑快照功能可以创建和更新来自主机的拓扑视图，或者查看错误详细资料。一旦单个的主机拓扑更新之后，合并的拓扑视图也会更新。

创建拓扑快照：

1. 从“拓扑维护”窗口中，选择“拓扑快照”。
2. 单击“创建和检索选定拓扑”，开始在选定主机上执行发现操作。

所有拓扑检索完成后，状态将改为“完成”。

3. 单击“合并和推入主拓扑”，以合并和同步主拓扑和从拓扑。

“上次快照”列中包含最近一次从此主机中提取快照的日期和时间。

“上次主拓扑”列包含上一次将主拓扑发送回该主机的日期。

注意：

如果发生超时错误，您可能需要使用 GUI 的“系统公用程序”部分的系统超时功能增加超时值。

合并拓扑 | [ 后退 ]

主配置拓扑包括主拓扑和所有从拓扑，并且它是自动生成的。 通过合并拓扑，多个主机拓扑图会合并为一个拓扑图。

创建组合的（合并的）拓扑：

1. 从“拓扑维护”窗口中，选择“合并拓扑”。
2. 要创建组合的（合并的）拓扑，请从“可用的拓扑”部分中选择两个或多个拓扑，然后启用相应的复选框。
3. 为合并的拓扑键入一个唯一名称，然后单击“创建”。
4. 要删除合并的拓扑，请从“合并的拓扑”部分中选择该拓扑，然后单击“删除选中对象”。

注意：

- 只能通过创建新的拓扑快照来更新拓扑，新的快照会覆盖旧的快照。
- 合并的拓扑会自动合并新快照。
- 如果要删除合并的拓扑，可以使用“合并拓扑”功能，而不能使用“快照历史记录”功能。

快照历史记录 | [ 后退 ]

使用“快照历史记录”功能，您可以比较和删除当前的拓扑快照，或者可以查看、比较或删除以前存储的拓扑快照。

显示拓扑历史记录：

1. 从“拓扑维护”窗口中，选择“拓扑历史记录”

2. 要查看两个拓扑之间更改的汇总，请选择两个主机并启用相应的“当前”复选框，然后单击“比较选中对象”。主机必须至少有两个拓扑才能使用“比较选中对象”功能。

3. 要删除拓扑，请选择一个或多个主机，并启用相应的“当前”复选框，然后单击“删除选中对象”。

4. 要查看以前存储的拓扑快照，请双击“日期 1”、“日期 2”或“日期 3”列中的日期链接。

1. 要比较两个或多个以前存储的快照，请单击“比较选中对象”。
2. 要删除一个或多个以前存储的快照，请单击“删除选中对象”。

分组 | [ 后退 ]

“Storage Automated Diagnostic Environment 拓扑分组”功能使您可以显示多级拓扑，并且可以在一个视图中聚合大量的设备。

创建和维护组：

1. 从“拓扑维护”窗口中，选择“分组”。
要创建新的组名，您必须指定一个主机名和合并的拓扑名、组代码和一个说明。
名称和代码是任意的，但是它们应准确地反应拓扑级别。例如，它可以是一个校园名称（名称为 Campus1，代码为 Building 1）。

2. 单击“添加类别”以添加组名。

3. 单击位于“分组”窗口顶部附近的“合并主拓扑”链接，创建新组。
即可显示“组详细资料”屏幕，该屏幕显示您在前一个步骤中所选的主机或合并的拓扑中包含的所有设备的列表。

向特定组中添加设备：

1. 从“组详细资料”窗口中，选择该设备相应的复选框，然后为组选择一个 ID。
   通过“组 ID”可以启用类似对象的多个实例。rack1、rack2、rack3 等就是这方面的示例。
   您也可以在“组 ID”字段使用“.”符号来创建子组。通过使用诸如“lab1.rack1”和“lab1.rack2”这样的名称，您可以创建包含两个单独磁盘架组的“lab1”组。“.”符号启用了多级分组。

2. 要访问“组汇总”窗口，请选择位于“组详细资料”窗口右上角的“汇总”链接。
此菜单使您可以指定要显示的组图标的颜色和类型。在此窗口中，您还可以添加说明，在拓扑视图中，说明就显示在图标旁。

3. 要从组中删除一个组件，请先清除要删除的组件的“说明”字段，然后单击“更新 ID”。
该组件将不再是某一特定分组的一部分。