> Synthèse de l'aide

Admin -> Topologie
Maintenance de la topologie | Description de la fonctionnalité de la topologie
Capture de la topologie | Demande de captures de la topologie à chaque hôte et création d'une capture maître
Fusion de topologies | Fusion d'un ensemble arbitraire d'hôtes et création d'une topologie personnalisée.
Fusion d'historique | Affichage des informations archivées sur la topologie
Regroupement | Regroupement personnalisé de périphériques dans une topologie

Maintenance de la topologie | [ Retour ]

L'interface graphique du réseau de stockage (SAN) de Storage Automated Diagnostic Environment affiche tous les composants de la structure et leur état. Les composants de la structure comprennent les adaptateurs de bus hôtes (HBA), les ports des commutateurs, les contrôleurs de stockage et les disques, de même que des composants plus spécialisés tels que les ventilateurs, les batteries, les alimentations et les volumes.

Remarque : Seuls les adaptateurs de bus hôtes connectés aux périphériques de stockage sont affichés dans la topologie.

Les agents SAN collectent les informations liées aux compteurs sur la base de messages d'erreur et d'informations de télémétrie. Ces informations sont ensuite utilisées dans le graphique de la topologie pour indiquer les problèmes de lien.

Accès à la fenêtre Topologie :

1. Cliquez sur le lien Admin de la fenêtre principale de Storage Automated Diagnostic Environment.
   La fenêtre Admin comprend trois sections : Maintenance générale, Maintenance de la topologie et Utilitaires système.

2. Cliquez sur Maintenance de la topologie.
La fenêtre Maintenance de la topologie s'affiche.

Capture de la topologie | [ Retour ]

Cette fonction permet de créer et de mettre à jour la vue de la topologie depuis l'hôte ou de passer en revue les erreurs en détail. Une fois les topologies individuelles de l'hôte mises à jour, le système met à jour les topologies fusionnées.

Remarque : Cette fonction requiert la présence de Solaris 8 ou d'une version ultérieure. Si vous utilisez Solaris 8, le logiciel SUNWsan doit être installé sur l'hôte, de même que le dernier sous-programme 111413-xx luxadm.

Pour visualiser des topologies dans les fenêtres Contrôle et Diagnostic, vous devez d'abord créer une capture.

Avant de créer une capture de la topologie, assurez-vous que les chemins ne présentent pas de problèmes. Si c'est le cas, la fenêtre Topologie ne les affichera pas correctement.

1. Dans la fenêtre Maintenance de la topologie, sélectionnez Capture de la topologie.

   La fenêtre Capture de la topologie s'affiche.

2. Retrouvez la topologie du maître ou de l'esclave sélectionné.
3. Après avoir retrouvé les captures de l'hôte individuel, cliquez sur Fusionner et chargez la topologie maître pour synchroniser le maître et les esclaves.

Si une temporisation intervient au cours de cette procédure, il est possible que vous deviez augmenter les valeurs de temporisation à l'aide de la fonction Modifier les paramètres de temporisation.

Remarque : Une fois la topologie créée, vérifiez la fenêtre Topologie.

Fusion de topologies | [ Retour ]

La topologie de configuration d'un maître comprend le maître et tous les esclaves ; elle est générée automatiquement. Vous pouvez toutefois fusionner ou supprimer certaines topologies sélectionnées si vous voulez créer une topologie n'incluant que le maître et une partie des esclaves. En fusionnant des topologies, vous combinez de multiples graphiques de topologie de l'hôte dans un graphique unique.

1. Dans la fenêtre Maintenance de la topologie, sélectionnez Fusion de topologies.

   La fenêtre Fusion de topologies SAN apparaît.

2. Pour créer une topologie combinée (fusionnée), sélectionnez au moins deux topologies dans la section Topologies disponibles et cochez la case Sélectionner correspondante.
3. Tapez un nom unique pour la topologie fusionnée.
4. Cliquez sur Créer.
5. Pour supprimer une topologie fusionnée, sélectionnez la topologie dans la section Topologies combinées et cliquez sur Supprimer la sélection.

Remarque :Les topologies ne peuvent être mises à jour que via la création d'une nouvelle capture de la topologie qui remplace l'ancienne.

Les topologies fusionnées incluent automatiquement de nouvelles captures.

Si vous souhaitez supprimer une topologie fusionnée, utilisez la fonction Fusion de topologies et non la fonction Historique des captures.

Historique des captures | [ Retour ]

Cette fonction permet de comparer et de supprimer des captures actuelles de la topologie, et de visualiser, de comparer ou de supprimer d'anciennes captures.

1. Dans la fenêtre Maintenance de la topologie, sélectionnez Historique des topologies.
2. Pour afficher la synthèse des modifications entre deux topologies, sélectionnez deux hôtes en cochant les cases correspondantes, puis cliquez sur Comparer la sélection. Pour pouvoir utiliser cette fonction, l'hôte doit avoir au moins deux topologies.
3. Pour supprimer une topologie, sélectionnez une ou plusieurs topologies en cochant les cases correspondantes, puis cliquez sur Supprimer la sélection.
4. Pour afficher une capture de la topologie précédemment stockée, double-cliquez sur le lien de date dans les colonnes Date1, Date2 ou Date3. La capture la plus ancienne est affichée en premier.
5. Pour comparer ou supprimer d'anciennes captures, cliquez sur la case correspondante des colonnes Date1, Date2 ou Date3.
   - Pour comparer deux ou plusieurs anciennes captures, cliquez sur Comparer la sélection.
   - Pour supprimer une ou plusieurs anciennes captures, cliquez sur Supprimer la sélection.

Regroupement | [ Retour ]

La fonction Regroupement de la topologie de Storage Automated Diagnostic Environment permet d'afficher des topologies à plusieurs niveaux et de regrouper un grand nombre de périphériques dans une vue unique.

Création et gestion des groupes :

1. Dans la fenêtre Maintenance de la topologie, sélectionnez Regroupement.

Pour créer un nouveau nom de groupe, vous devez indiquer un nom d'hôte ou de topologie fusionnée, un code de groupe et une description.

Le nom et le code sont arbitraires mais doivent être choisis de manière à refléter avec précision le niveau supérieur. Vous pouvez ainsi définir un nom de campus (Campus1 avec le code Bâtiment 1).

2. Cliquez sur Ajouter catégorie pour ajouter ce nom de groupe.

3. Cliquez sur le lien Fusion maître situé en haut de la fenêtre Regroupement pour créer le nouveau groupe.
L'écran Détails du groupe apparaît et affiche la liste des périphériques présents sur l'hôte ou la topologie fusionnée que vous avez sélectionnée à l'étape précédente.

Ajout de périphériques à un groupe donné :

1. Dans la fenêtre Détails du groupe, sélectionnez la case correspondant au périphérique.

2. Dans la zone correspondant au groupe, tapez un identificateur.

   L'ID du groupe permet d'avoir plusieurs instances d'objets similaires. Vous pouvez ainsi définir Baie1, Baie2, Baie3, etc.

   Vous pouvez également créer des sous-groupes en utilisant la notation '.' dans la zone ID du groupe. En utilisant des noms tels que lab1.baie1 et lab1.baie2, vous créez un groupe lab1 contenant deux groupes de baies distincts. La notation '.' permet d'effectuer un regroupement à plusieurs niveaux.

3. Pour accéder à la fenêtre Synthèse du groupe, sélectionnez le lien Synthèse situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre Détails du groupe.

   Ce menu permet de sélectionner la couleur et le type d'icône de groupe à afficher. À partir de cette fenêtre, vous pouvez également ajouter une description, qui apparaîtra à côté de l'icône dans la vue de la topologie.

4. Pour supprimer un composant d'un groupe, effacez la valeur de la zone Description du composant à supprimer et cliquez sur Mettre à jour ID.