Fournisseur SNMP |

Le fournisseur SNMP Traps permet à Storage Automated Diagnostic Environmentd'envoyer des interruptions aux systèmes de gestion externes pour tous les événements réparables intervenant au cours du contrôle.

Lorsqu'une alerte survient, elle est envoyée au fournisseur SNMP sous forme d'interruption SNMP. Un programme d'écoute des interruptions SNMP peut utiliser le fichier `StorAgent.mib SNMP MIB`, fourni avec le logiciel SUNWstade, pour décoder ces alertes.

Les alertes contiennent les informations suivantes :

- Emplacement de l'agent de Storage Automated Diagnostic Environment
- Périphérique Storage Automated Diagnostic Environment auquel appartient l'alerte
- Niveau de l'alerte
- Contenu du message

Pour configurer le fournisseur SNMP, complétez les zones obligatoires :

- Cochez la case Actif.
- Tapez le nom et l'adresse IP qui identifient l'hôte au réseau. Vous pouvez définir un maximum de cinq adresses IP.
- Définissez le numéro du port. La valeur par défaut est 162.
- Définissez le niveau minimum d'alerte : Avertissements, Erreur ou Arrêt.

Voir aussi :

- Fournisseur de service de courrier électronique
- Fournisseur Net Connect
- Fournisseur SRS
- Fournisseur SSRR
- Fournisseur SAE
- Fournisseur SunMC