> 帮助汇总

管理 -> 系统公用程序
- 系统超时 | 调整监视代理的超时设置。
- 擦除高速缓存 | 擦除高速缓存并重新生成发现事件
- 运行代理 | 手动运行 SUNWstade 程序，而不通过 `cron` 程序执行
- 电子邮件配置 | 以电子邮件的方式发送 Storage Automated Diagnostic Environment 配置的详细报告
- 恢复配置 | 从从属代理恢复配置。
- 运行脚本 | 从 GUI 运行命令行程序
- 超级用户口令 | 更改 GUI 的安全口令
- 登录/角色 | 维护用户和角色
- 清除登录 | 清除登录
- 程序启动 | 启动外部的基于浏览器的软件

更改系统超时设置 | [ 页首 ]

系统超时是代理用来确保它不会花费过多时间等待命令返回响应而设置的值。

更改系统超时设置：

1. 单击“Storage Automated Diagnostic”主窗口中的“系统公用程序”链接。
2. 单击“系统公用程序”页面的“系统超时”。
3. 更改预定系统超时的缺省设置。

类别和缺省设置有：

- Ping - 用来执行 ping 操作的超时值。
缺省值 =10 秒

- Sun T3 令牌 (HTTP) - 从 Sun StorEdge T3 或 T3+ 阵列提取令牌信息时使用的超时值。
缺省值 = 60 秒

- SNMP 访问 - 用来查询支持简单网络管理协议 (SNMP) 的交换机的超时值。
缺省值 =20 秒

- Luxadm（Sun StorEdge A5000 阵列）- 使用 luxadm(1M) 来查询 Sun StorEdge A5000 阵列时使用的超时值。
缺省值 = 600 秒

- RM6（Sun StorEdge A3500FC 阵列）- 使用 rm6 库来查询 Sun StorEdge A3500FC 阵列时使用的超时值。
缺省值 = 200 秒。

注意：要查找 Sun StorEdge A3500FC 阵列的设备名称，请使用 RM6 命令 `drvutil -l` devname，其中 devname 可通过 `/usr/lib/osa/bin/lad` 命令获得。

- Discman（发现）- 使用 `discman` 在拓扑中发现 HBA 和存储设备时使用的超时值。
缺省值 = 1200 秒

- Slicd （虚拟引擎）- 使用 `slicd` 守护程序和库来查询虚拟引擎时使用的超时值。
缺省值 = 180 秒

4. 单击“提交”。
5. 要返回到缺省设置，请单击“缺省值”。

有关的更多信息，请参阅《Sun StorEdge 3900 and 6900 Series Version 1.1 Reference and Service Guide》。

擦除设备高速缓存 | [ 页首 ]

当选择一台现有设备后，高速缓存中有关该设备的上一个报告即被擦除。这将强制代理重新生成发现事件。

擦除设备的高速缓存：

1. 从“选择主机”下拉菜单中选择一台主机，然后单击“显示文件”。
即可显示所选主机的设备列表。

2. 单击该设备对应的“删除”复选框来擦除该设备的高速缓存。
该设备将从此列表中删除。

警告： 针对此功能系统不会提示保护性问题。一旦选择一台设备，该设备的仪器报告将立即被擦除。

“擦除设备高速缓存”功能会擦除所有选定设备的高速缓存，而且设备列表也将被删除。尽管设备的高速缓存被擦除， 但是该设备仍处于受监视的状态。

手动运行代理 | [ 页首 ]

尽管代理通常是通过 `cron` 程序执行的，但是“运行代理”选项使您可以手动运行该代理。

要手动运行该代理，请从“选择主机”下拉菜单中选择一台主机，然后单击“运行”。

注意：

在一些设备上，如 Sun StorEdge A5000 阵列，Storage Automated Diagnostic Environment 每周自动提取一次版本信息。

如果启用了“审核所有设备”复选框 ，您可以手动强制 Storage Automated Diagnostic Environment 对所有设备进行大范围检测，而不必等到下一次计划的时间再运行。

电子邮件配置 | [ 页首 ]

使用“电子邮件配置”功能，您可以将详细的配置报告转发给指定的电子邮件收件人。配置报告包括一个所有受监视设备的列表和每台设备的最新仪器报告。拓扑信息也可以通过电子邮件转发。

注意：

如果系统配置不正确，邮件可能无法发送。这在 Storage Service Processor 环境中最为明显，在该环境中， Storage Service Processor 在子网上，并且没有通向预定的收件人的网关。有关的更多信息，请参阅《Sun StorEdge 3900 和 6900 系列硬件安装和服务手册》。

以电子邮件的形式发送配置信息：

1. 单击“系统公用程序”窗口的“电子邮件配置”链接。
2. 在“电子邮件地址”文本框中键入电子邮件地址，然后单击“电子邮件”。

“电子邮件配置”功能使 Sun 员工可以查看客户信息。不过，请注意，要想查看通过电子邮件发送的配置报告中的拓扑，浏览器必须能够访问 Sun 的内部广域网 (SWAN) 。

恢复配置 | [ 页首 ]

“恢复配置”功能使您可以从备用主要主机中恢复代理配置。 配置包括标识信息以及设备、主机和电子邮件通知信息。

一旦系统运行完后，就会显示一条确认恢复配置文件的消息。系统也会发送一条消息到配置文件中指定的电子邮件地址。

运行脚本 | [ 页首 ]

“运行脚本”窗口使用户可以从 GUI 运行命令行程序。

运行脚本：

1. 单击“系统公用程序”窗口中的“运行脚本”。

2. 从“脚本”列表中选择一个脚本并单击。
该脚本的 GUI 版本会出现在右侧框架中，您可以在该处进行更改。

3. 根据需要更改脚本，然后单击“运行命令”。

口令维护 | [ 页首 ]

使用“口令维护”窗口可以更改 GUI 的安全口令。

更改安全口令：

1. 单击“系统公用程序”窗口中的“超级用户口令”。

2. 您必须知道当前口令。如果不知道当前口令，请使用 `save_password` 公用程序创建一个新口令。

注意： 在初始安装后，缺省登录名和口令分别为 `ras` / `agent`（都是小写字母）。

3. 输入旧口令。

4. 输入新口令，口令不得少于四个字符。

5. 单击“更新”。

这样就能更改安全口令了。

更新用户角色 | [ 页首 ]

Storage Automated Diagnostic Environment 管理员可以为下列类别分配许可权限。除了分配权限，管理员还可以添加新用户、维护口令、更新或删除现有用户。

注意：

- 要删除用户，管理员必须删除加密口令，然后单击“添加/更新”。
- 定制 GUI 窗口的大小是此版本的 Storage Automated Diagnostic Environment 的新增功能。选项包括“大”、“小”或者“无框架”。
- 还添加了一个“语言”菜单，其中的下拉选项包括“英语”、“法语”和“日语”。 目前，英语是唯一可用的语言。

user

不能对维护功能进行更改

admin

在“维护”部分进行添加、删除或更新操作时需要有此权限

test

运行测试需要有此权限

script

运行脚本需要有此权限。

expert

使用“FC 分析”部分需要有此权限。

清除登录 | [ 页首 ]

“清除登录”屏幕使您不必退出浏览器就可以清除当前用户并以另一个用户身份登录。

清除登录屏幕：

1. 出现提示“ 授权失败。 是否重试？”时，单击“取消”。
2. 要返回到“登录”屏幕，请重新载入浏览器窗口。

程序启动 | [ 页首 ]

在“程序启动”屏幕中，可通过单击启动任何基于 Web 的应用程序来管理特定设备类型。