トポロジアイコン |

[トポロジのヘルプ] のアイコンは、監視するさまざまなストレージ デバイスを表します。 ストレージ デバイスアイコンの中は、アレイ、ポート、およびデバイス アイコンの最下部の「その他」のコンポーネント内のディスクを表すボックスです。

「その他」の コンポーネントのカテゴリには、監視しているエンクロージャーのコンポーネントを表すさまざまなボックスのセットが含まれます。

- A = 警告
- B = バックプレーン
- F = ファン
- K = リンク
- l =ループカード (Sun StorEdge T3+ アレイ)
- L = LUN
- M = ミッドプレーン
- N = Network Terminal Concentrator (NTC)
- O = その他
- P = 電源
- T = Temp
- V = ボリューム

注:

- ファイバチャネルエラーは、赤色の 'fc' の文字と赤色のいリンクで表されます。 これは、赤色のリンクのどちらかの側で CRC または ITW が検出されたことを意味します。
  通常、ファイバチャネルエラーは間欠的に発生し、ハード障害を表すものではありません。 ハード障害が発生した場合 (スイッチ ポートがオフラインになった場合など)、ファイバ チャネル カウンタは無視されます。
- トポロジでリンクに 'mpxio' と示されている場合、次のいずれかが考えられます。

- トポロジに赤色の 'mpxio' ラベルが表示されている場合は、このパス上で Sun StorEdge Traffic Manager フェイルオーバーが発生しています。
- トポロジに緑色の 'mpxio' ラベルが表示されている場合は、このパス上で Sun StorEdge Traffic Manager フェイルオーバーが発生しましたが、後で修正されました。

- Sun StorEdge D2 アレイ装置には、ディスクドライブ用に 12 個のスロットがあります。これらのスロットには、Sun StorEdge D2 アレイの正面カバーからアクセスします。トポロジビューでは、この 12 個のスロットは 2 行に並んだ正方形で表されます。

- 行 0 は、装置の左側にある 6 つのディスクドライブを表します。
- 行 1 は、装置の右側にある 6 つのディスクドライブを表します。
- 行 1 のスロット 5 は、Sun StorEdge D2 アレイエンクロージャーで一番右にあるスロットです。

関連項目:

- トポロジ機能に関するヒント
- ファイバチャネルエラー