该程序将收集所选 /var/adm/message 文件中的光纤通道错误，并在 A5000 附件/磁盘的图表中显示这些错误。 如果回路顺序已知，在回路上从一种错误转换到另一种错误可帮助隔离问题。
CRC 错误（读取/之前）示例：
Apr 29 18:14:24 gonb1dv1 unix：在目标=0x22 处出现传输错误：帧上出现光纤通道 CRC 错误
Apr 29 18:14:24 gonb1dv1 unix：警告： /sbus@74,0/SUNW,socal@1,0/sf@0,0/ssd@w21000020370cb701,0 (ssd255)：
SCSI 奇偶校验错误（写入/之后）示例：
Apr 29 18:18:31 gonb1dv1 unix：警告： /sbus@74,0/SUNW,socal@1,0/sf@0,0/ssd@w21000020370cab2a,0 (ssd245)：
Apr 29 18:18:31 gonb1dv1 unix：命令错误： write(10) 错误级别： 可重试