Gestion des périphériques |

La fenêtre Gestion des périphériques permet de configurer l'hôte de telle manière qu'il contrôle chaque périphérique. Vous pouvez également utiliser cette fenêtre pour modifier le nom que Storage Automated Diagnostic Environmentutilise pour faire référence à ce périphérique dans ses notifications par courrier électronique.

Ne perdez pas de vue la procédure d'accès à l'hôte lorsque vous prenez des décisions à propos des périphériques que Storage Automated Diagnostic Environment doit contrôler.

- Contrôlez les baies de disques Sun StorEdge T3 et T3+ à partir de l'hôte qui a accès au fichier journal des messages T3 et possède une connexion Ethernet sur le sous-réseau.
- Contrôlez les systèmes Sun StorEdge 6320 à partir du processeur de service de stockage qui possède une connexion Ethernet sur la baie de disques Sun StorEdge.

Remarque :

La colonne Hôte primaire affiche l'hôte enregistré qui effectue le contrôle réel du périphérique.

Voir aussi :

- Mise à jour d'un périphérique
- Suppression d'un périphérique
- Modification du nom d'un périphérique
- Lancement ou arrêt de périphériques
- Vérification des configurations