Ce fournisseur de notifications doit être activé pour envoyer des déroutements vers des systèmes de gestion externes. Vous pouvez entrer au maximum 5 adresses IP différentes avec un numéro de port et un niveau d'alerte minimum. Sélectionnez [Avertissement] pour envoyer toutes les alertes et [Erreur] pour transmettre uniquement les erreurs et les événements supérieurs en gravité. Seuls les événements susceptibles de donner lieu à une action sont transmis.