# Interface utilisateur par navigateur Web de Storage Automated Diagnostic Environment

Storage Automated Diagnostic Environment est un outil de contrôle de maintenance et de diagnostic en ligne distribué permettant de contrôler les périphériques des réseaux de stockage SAN (Storage Area Network) et les périphériques de stockage à connexion directe DAS (Direct-Attached Storage). Il peut être configuré en vue d'assurer un contrôle 24 heures sur 24 en collectant des informations améliorant la fiabilité, la disponibilité et la fonctionnalité (RAS - Reliability, Availability, Serviceability) des périphériques de stockage qu'il prend en charge.

L'interface utilisateur par navigateur Web se compose des pages suivantes :

Page | Description
Maintenance générale | Fonctions nécessaires à la configuration initiale de Storage Automated Diagnostic Environment ou à la modification des paramètres définis.
Maintenance de la topologie | Maintenance des périphériques affichés dans la topologie du réseau de stockage (SAN).
Utilitaires de maintenance | Outils optionnels qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'administration de Storage Automated Diagnostic Environment.
Contrôle des périphériques | Affichage des informations au niveau des unités remplaçables sur site et accès aux composants d'un périphérique sélectionné.
Contrôle de la topologie | Informations utiles à la navigation dans la topologie et à la compréhension de ses fonctionnalités.
Utilitaires de contrôle | Informations que vous pouvez utiliser pour effacer les erreurs et les avertissements concernant les périphériques à partir de la base de données d'états.
Analyse de journal | Fonctions de contrôle de journal.
Tests de diagnostic | Informations utiles à la gestion des tests de diagnostic à partir de l'interface de ligne de commande ou de l'interface utilisateur graphique.
Rapports | Synthèse des informations du système, des statistiques d'agents et des seuils du système.