Cette fonction interroge tous les hôtes configurés pour détecter les dispositifs du type demandé. Ce processus peut durer un certain temps, selon la taille de la configuration contrôlée.
- Dispositifs de la liste IP peut être utilisé pour détecter tous les dispositifs entrés dans le fichier /etc/deviceIP.conf (le format est semblable à /etc/hosts). Vous pouvez saisir tous les dispositifs pris en charge, y compris les commutateurs. Chaque ligne se présente sous le format suivant : ipno1 nom1 [ type1 (facultatif) ].
- Sun StorEdge 3900/6900 peut être détecté à l'aide de la fonction « dispositifs de la liste IP » ou « Détection de sous-réseau ».
- La fonction Détection de sous-réseau utilise la norme SNMP pour interroger un sous-réseau et peut détecter les commutateurs et les baies de disques pris en charge.
- Les méthodes de détection marquées « arrière-plan » sont exécutées en arrière-plan. L'utilisateur ne doit pas attendre que ces fonctions soient exécutées pour passer à une autre page.