Ajout manuel d'un périphérique |

Entrée obligatoire

Baie de disques Sun StorEdge A3500FC

- Tapez le nom que doit utiliser Storage Automated Diagnostic Environment pour identifier le périphérique.
- Entrez le numéro de série du périphérique.
- Sélectionnez l'hôte primaire de Storage Automated Diagnostic Environment chargé du contrôle réel du périphérique.

Baie de disques Sun StorEdge A5000

- Tapez le nom que doit utiliser Storage Automated Diagnostic Environment pour identifier le périphérique.
- Sélectionnez l'hôte primaire de Storage Automated Diagnostic Environment chargé du contrôle réel du périphérique.

Commutateurs Brocade Silkworm

- Tapez le nom que doit utiliser Storage Automated Diagnostic Environment pour identifier le périphérique.
- Sélectionnez l'hôte primaire de Storage Automated Diagnostic Environment chargé du contrôle réel du périphérique.
- Tapez le mot de passe telnet facultatif qui permet à Storage Automated Diagnostic Environment de se connecter au commutateur Brocade.
- Tapez l'adresse IP qui identifie l'hôte sur le réseau.

Baie de disques Sun StorEdge D2

- Tapez le chemin via lequel Storage Automated Diagnostic Environment peut accéder au périphérique.
- Sélectionnez l'hôte primaire de Storage Automated Diagnostic Environment chargé du contrôle réel du périphérique.
- Tapez le numéro de série de la baie de disques Sun StorEdge D2 qui sera utilisé pour identifier le périphérique sur l'hôte.

Disque FC interne

- Sélectionnez l'hôte primaire de Storage Automated Diagnostic Environment chargé du contrôle réel du périphérique.

Commutateurs Sun StorEdge Network FC à 8/16 ports

- Tapez le nom que doit utiliser Storage Automated Diagnostic Environment pour identifier le périphérique.
- Sélectionnez l'hôte primaire de Storage Automated Diagnostic Environment chargé du contrôle réel du périphérique.
- Tapez le mot de passe admin/telnet facultatif qui permet à Storage Automated Diagnostic Environment de se connecter au commutateur Sun.
- Tapez l'adresse IP qui identifie l'hôte sur le réseau.

Baies de disques Sun StorEdge T3 et T3+

- Tapez le nom que doit utiliser Storage Automated Diagnostic Environment pour identifier le périphérique.
- Tapez le mot de passe telnet facultatif qui permet à Storage Automated Diagnostic Environment de se connecter au périphérique des baies de disques Sun StorEdge T3 et T3+. Il est à noter que l'utilisateur n'est pas autorisé à modifier les mots de passe existants des baies de disques Sun StorEdge T3 et T3+.
- Sélectionnez l'hôte primaire de Storage Automated Diagnostic Environment chargé du contrôle réel du périphérique.
- Tapez l'adresse IP qui identifie l'hôte sur le réseau.

Bande FC

- Tapez le nom que doit utiliser Storage Automated Diagnostic Environment pour identifier le périphérique.
- Sélectionnez l'hôte primaire de Storage Automated Diagnostic Environment chargé du contrôle réel du périphérique.

Disque Sun Fire V880 FC-AL

- Tapez le nom que doit utiliser Storage Automated Diagnostic Environment pour identifier le périphérique.
- Sélectionnez l'hôte primaire de Storage Automated Diagnostic Environment chargé du contrôle réel du périphérique.

Moteur de virtualisation

- Sélectionnez l'hôte primaire de Storage Automated Diagnostic Environment chargé du contrôle réel du périphérique.
- Activez le bouton Activer le contrôle.

- Lorsque vous avez ajouté tous les périphériques, cliquez sur Mettre à jour les esclaves sélectionnés à l'aide de Chargement des configurations esclaves.

  La fonction Mettre à jour les esclaves sélectionnés est requise pour mettre à jour la configuration d'un esclave après l'ajout ou la mise à jour d'un ou de plusieurs périphériques.

  Voir aussi :

  - Gestion des périphériques
  - Mise à jour d'un périphérique
  - Suppression d'un périphérique
  - Modification du nom d'un périphérique
  - Chargement de configurations
  - Lancement ou arrêt de périphériques
  - Vérification de configurations