構成オプションの変更 |

[構成オプション] ウィンドウを使用すると、選択した構成オプションのデフォルト値を変更できます。以下の情報を使用して、既存の構成オプションを更新します。

注:

Storage Service Processor 環境内など、ファイヤウォールの内側にホストがある場合は、アドレスが顧客の LAN 上にある電子メールのみ送信できます。

構成オプション

- [古い (履歴内の) トポロジの数 (比較のために保存) ]
  比較のためにトポロジ履歴に保存するトポロジの数を入力します。デフォルトは 5 です。

- [テストマネージャのリフレッシュレート]
  テスト出力用のウィンドウのリフレッシュ (再ロード) 間隔を秒単位で指定します。デフォルトは 30 秒で、最小のリフレッシュ間隔は 5 秒です。

- [イベントファイルの最大サイズ]
  イベントファイルの最大サイズをメガバイト単位で指定します。通知プロバイダに対してデータパケットサイズを制限するために使用します。デフォルトは 2 です。

- [GUI 帯域幅]
  低速および高速ローカル エリア ネットワーク (LAN) に対する帯域幅を指定します。 デフォルトは [高帯域幅] です。

- [必要に応じてハブを作成]
  トポロジにハブを引く場合は、このチェックボックスを有効にします。

- これは製品サイトですか。
  このサイトが製品用であるか (有効にした場合のデフォルト)、テストおよび開発用であるかを指定します。

電子メールオプション

- このホスト /IP からメールを送信します。
  電子メールの送信元に設定するホストの名前を入力します。

- [電子メールの送信元]
  電子メールの [送信元:] に送信元のホスト名を 入力します。

- 同じコンポーネントについての 8 時間以内の電子メールの最大数。
  特定のイベントについて 8 時間以内に送信される電子メールの数を指定します。デフォルトは 6 です。 オプションとして 2、4、6、または 8 があります。

- [電子メールプログラムへのパス]
  ローカル電子メールプログラムを変更するときに使用します。

ウィンドウオプション

- [ブラウザウィンドウの選択]
  GUI 画面のデフォルト サイズを設定します。

  - [大画面] - 3 つのウィンドウが表示されます。左側のフレーム ウィンドウ、トラッキング リンクを含む上部のウィンドウ、およびメイン トピック ウィンドウです。
  - [小画面] - [大画面] の場合と同様に 3 つの小ウィンドウが表示されます。
  - [フレームなし] - トラッキング リンクを含む上部のウィンドウと、メイン トピック ウィンドウだけが表示されます。
  - [フレームなし+アクセス可能] - [フレームなし] と同様にトラッキング リンクを含む上部のウィンドウとメイン トピック ウィンドウが表示されますが、ユーザーがマウスの代わりにキーの組み合わせを使って作業を実行できます。

- 配色
  GUI 画面のデフォルト サイズを設定します。