光纤通道计数器检查 |

使用“光纤通道计数器检查”功能可以快速检查系统的瞬间噪声。只能在空闲的系统上运行光纤通道计数器检查。

“光纤通道计数器检查”功能可以校验光纤通道物理链接是否正常。FC 计数器检查会提取该主机监视的设备和交换机的链接状态信息，并且比较这些信息，然后显示错误计数器。

注意：

光纤通道计数器检查不 检查附加了 Sun StorEdge A3500FC 阵列的回路，因为 `luxadm` 不支持 Sun StorEdge A3500FC 阵列。

光纤通道计数器检查会检索可用设备的光纤通道读取链接状态 (RDLS) 计数器信息。当光纤通道检查程序开始第二遍运行时，系统会存储此计数器信息。第二次运行会在第一次运行完成之后两分钟后开始。然后，系统会比较这两次的运行结果，并且在结果表中显示相应的更改。

注意
光纤通道计数器检查不 验证连接。只有当测试光纤通道物理连接器和组件上的瞬间噪声时才使用此功能。 如果系统发出过多的瞬间噪声，则应该检查电缆连接是否正确。然后，应该在怀疑有问题的组件上运行诊断。

另请参阅：

- 光纤通道计数器检查报告
- 修订检查
- 显示修订检查报告
- 显示修订检查历史记录