Test des liens |

Le test linktest est livré avec le logiciel Storage Automated Diagnostic Environment. Ce test vérifie la fonctionnalité des composants FC passifs dans un environnement SAN ou DAS. Il permet de détecter les unités remplaçables sur site qui sont défectueuses pour les dispositifs disposant d'un test de boucle externe. À l'heure actuelle, ce test est limité aux commutateurs Sun StorEdge Network FC à 8/16 ports et aux HBA SOC+ et QLC22XX. Pour les segments de liaison ne disposant pas d'un test de boucle externe (par exemple : SOC+ vers A5200), les composants passifs de Sun StorEdge A5000 sont diagnostiqués à l'aide du test de boucle externe de SOC+. Les composants passifs comprennent les GBIC, Fibre Channel, les commutateurs FC, les MIA et les adaptateurs FC. Le test contrôle les deux extrémités du segment de liaison (si possible) et entame un isolement guidé lorsqu'il détecte une panne. Vous pouvez exécuter linktest depuis la vue « Diagnostic->Test->Test à partir de la topologie » en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'un segment de lien. linktest est généralement exécuté lorsque l'utilisateur détecte un lien défaillant ou intermittent signalé par une « alerte » ou par un lien visuel rouge sur le graphique topologique. After starting linktest, the "Test Manager" will be utilized to guide the user through FRU isolation.