> 帮助汇总

报告 -> 常规
代理统计信息 | 显示每一个代理占用的平均时间
阈值列表 | 显示生成事件的阈值
通信报告 | 显示所支持的交换机的每一个端口的输入帧数/输出帧数。
交换机图表 | 在一个图表中显示所有支持的交换机的光纤通道计数器值。
交换机数据 | 在一个报告中显示所有支持的交换机的光纤通道计数器值。

报告

“报告”部分汇总了系统信息，包括 Storage Automated Diagnostic Environment 当前支持的每一台设备的代理统计信息和系统阈值。

“报告”部分同时也以图表或报告的形式显示 Sun StorEdge network FC 交换机的特定于设备的报告信息。

要访问报告页面， 请在“Storage Automated Diagnostic Environment”主窗口中单击“报告”链接。

代理统计信息 | [ 后退 ]

使用“代理统计信息”功能可以确定运行各个模块所需的平均时间。在 的主机每次运行时将产生这些信息。

检查 统计信息

1. 请在“常规报告”窗口中单击 “代理统计信息”。
2. 单击一台现有主机。

即可显示这台主机的执行时间，以分和秒为单位。

阈值列表 | [ 后退 ]

“阈值”窗口显示的阈值是监视与 `/var/adm/messages` 文件中的 I/O 接口相关的条目时使用的阈值。

- 频率是生成新消息所需的警告数和小时数。
- “间歇”就是消息之间的间隔时间，用来避免一次发送过多的消息。

光纤通道 (FC) 通信 | [ 后退 ]

通过使用“光纤通道 (FC) 通信”功能可以显示每台交换机的每个端口的输入帧数和输出帧数。SAN 监视功能必须处于活动状态，并且 Storage Automated Diagnostic Environment 必须至少运行一次，此功能才会正常运行。

要显示 FC 通信报告，请在“常规报告”窗口中单击“通信报告”。 即可显示 SAN 拓扑和汇总，显示每台交换机的通信百分比。

交换机图表 | [ 后退 ]

使用“交换机图表”功能可以按图表形式查看光纤通道计数器的值。

显示交换机图表

1. 请在“常规报告”窗口中单击“交换机图表”。
   即可显示“交换机图表”菜单。

2. 从“选择交换机”下拉菜单中选择一台交换机，然后单击“显示”。
   该交换机图表会显示所选交换机的错误。

3. 单击“设置基准”，通过保存所有的计数器值并仅显示新值和保存值之间的差值，复位所有的计数器。
   设置了“设置基准”字段后，该图表报告仅显示计数器增量。该报告还显示基准的起始时间和持续时间。

4. 单击“总数”会删除设置基准保存的值，并显示光纤通道计数器的总数。

交换机数据 | [ 后退 ]

使用“交换机数据”功能可以按报告的形式查看光纤通道计数器的值。

显示交换机数据

1. 请在“常规报告”窗口中单击“交换机数据”。

2. 从“选择交换机”下拉菜单中选择一台交换机，然后单击“显示”。
   在设置完“设置基准”字段之后，交换机 FC 数据报告将仅显示计数器增量，以及基准的起始时间和持续时间。

3. 单击“总数”会删除设置基准保存的值，并显示光纤通道计数器的总数。