La section Contrôle FC est utilisée pour vérifier la qualité des liens Fibre Channel de votre système en mesurant l'activité des compteurs d'état des liens FC. Le test extrait les informations des compteurs à deux reprises. Le premier passage définit une référence. Le deuxième effectue une comparaison en fonction de cette référence et rapporte les incréments excessifs.
Les compteurs FC sont utilisés pour isoler les erreurs transitoires réparables.

- L'exécution de cette fonction prend quelques minutes.
- Le système doit être connecté et fonctionner normalement avant que ce test soit exécuté.
- Les compteurs d'état des liens ne peuvent pas être utilisés pour isoler des erreurs permanentes.
- Il convient de ne pas modifier la configuration de l'hôte pendant l'exécution du test.
- Cette fonction ne s'applique pas aux périphériques SCSI.
- Sélectionnez Rapport de contrôle FC dans le menu de gauche pour afficher l'état et le résultat.