> Synthèse de l'aide

Diagnostic -> Outils de diagnostic
- Contrôle FC | Vérification de la fréquence des compteurs Fibre Channel
- Rapport de contrôle FC | Revue des rapports des compteurs Fibre Channel

Contrôle des compteurs Fibre Channel | [ Retour ]

Procédure d'accès à la fenêtre Outils de diagnostic de Storage Automated Diagnostic Environment :

1. Cliquez sur le lien Diagnostic dans la fenêtre principale Storage Automated Diagnostic Environment
2. Cliquez sur le lien Outils de diagnostic de la page Diagnostic.

Utilisez la fonction Contrôle des compteurs Fibre Channel pour effectuer un contrôle rapide du bruit transitoire du système. Exécutez uniquement la fonction Contrôle des compteurs Fibre Channel sur un système au repos.

La fonction Contrôle des compteurs Fibre Channel vérifie le bon fonctionnement des liens physiques Fibre Channel. Le contrôle des compteurs FC extrait des informations concernant l'état des liens des périphériques et des commutateurs que l'hôte est chargé de contrôler, les compare, puis affiche des compteurs d'erreurs.

Remarque :

La fonction Contrôle des compteurs Fibre Channel ne vérifie pas les boucles auxquelles une baie de disques Sun StorEdge A3500FC est attachée dans la mesure où cette baie n'est pas prise en charge par `luxadm`.

La fonction Contrôle des compteurs Fibre Channel extrait les informations des compteurs Fibre Channel Read Link Status (RDLS) des périphériques disponibles. Ces informations sont stockées au moment où le programme Contrôle Fibre Channel entame son deuxième passage. Le deuxième passage débute deux minutes après la fin du premier. Les résultats de ces deux passages sont ensuite comparés et les modifications affichées dans un tableau.

Remarque
La fonction Contrôle des compteurs Fibre Channel ne valide pas les connexions. Cette fonction sert uniquement à tester le bruit transitoire sur les connecteurs et composants physiques Fibre Channel. Si un système présente un bruit transitoire excessif, il convient de s'assurer que les câbles sont correctement connectés. Des diagnostics doivent ensuite être exécutés sur les composants suspects.

Procédure d'accès à la fenêtre Contrôle des compteurs Fibre Channel

1. Cliquez sur le lien Diagnostic dans la fenêtre principale de Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur le lien Outils de diagnostic de la page Diagnostic.
3. Cliquez sur le lien Contrôle FC du menu Outils de diagnostic.
La fenêtre Contrôle FC s'affiche.

Rapport Contrôle des compteurs Fibre Channel | [ Retour ]

Procédure d'exécution d'un contrôle FC

1. Sélectionnez un hôte dans le menu déroulant Sélectionner l'hôte à contrôler.
2. Cliquez sur ALLER.
3. Sélectionnez un, plusieurs ou tous les périphériques de la liste Sélectionner une catégorie.

Remarque :
Le temps d'exécution est fonction du nombre de périphériques sélectionnés. Plus la liste est courte, plus le temps d'exécution sera bref.

4. Cliquez sur Lancer contrôle FC.

Attention :
Ne modifiez pas la configuration de l'hôte tant que le contrôle des compteurs FC est en cours.

La fenêtre Contrôle FC s'affiche.

5. Cochez la case Sélectionner correspondant à l'hôte dont vous voulez afficher le rapport du contrôle FC.
6. Cliquez sur le lien Affichage de rapport.
7. Pour garder une trace des révisions du module, cliquez sur la case du rapport correspondant, puis sur Enregistrer dans l'historique.
8. Pour supprimer un rapport de contrôle FC archivé, cliquez sur la case du rapport, puis sur Supprimer sélection.