> 帮助汇总

维护 -> 常规
- 常规维护 | 设置代理
- 站点信息 | 维护客户和站点信息。
- 维护主机 | 输入客户和设备信息，并配置主机
- 添加新的从属主机 | 手动添加一台新的从属主机
- 设备发现 | 检测环境，了解设备类型。
- 发现解决方案机柜 | 查询 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列机柜
- 搜索 LAN | 使用子网在 LAN 上搜索 Sun StorEdge 设备
- 设置 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列监视 | 将 Sun StorEdge T3 阵列的 `/syslog` 镜像到主机
- 添加设备 | 将新设备添加到
- 维护设备 | 添加、删除、更新和重命名设备信息
- 更新设备 | 更新适用于现有设备的必需字段。
- 删除设备 | 删除不再需要的设备。
- 重命名设备 | 手动将全局名称 (WWN) 添加到配置文件中。
- 定制电子邮件传输 | 配置本地电子邮件通知
- 本地通知： 添加新条目 | 为系统管理员创建通知记录
- 发送消息子集 | 从主机发送可定制的事件驱动消息子集
- 通知提供程序 | 中继由运行状况监视程序生成的事件
- 推入配置 | 更新从属代理配置文件
- 启动/停止代理 | 控制代理的活动
- 启动/停止设备 | 逐一禁止设备监视
- 测试电子邮件 | 测试电子邮件功能
- 查看配置 | 报告结果并将可用指针指向需要查看的区域
- 更改配置选项 | 根据存储器设备的位置和状态返回选项。

维护 | [ 向上 ]

"维护"一节介绍首次设置或更改 Storage Automated Diagnostic Environment 以确保能正常进行监视、通知和诊断所需的所有功能。

一旦您配置了 Storage Automated Diagnostic Environment 的主要主机和从属主机，就应该只使用"维护"部分来更新电子邮件通知或更新被监视的设备。

维护主机 | [ 向上 ]

在主机上安装软件包之后，它会向主代理注册，并在此页面上添加一个条目。 为了能够进行自动注册，您必须首先安装并运行主代理。此时，在"维护主机"窗口的"活动"字段中将会出现一个字母‘Y’。一旦所有主机都已安装完毕，您就可以访问此页面，以更改每台主机的配置。

"维护主机"窗口的三个主要功能如下：

- "添加新的从属主机"- 当代理不能自动注册时使用此功能。如果从配置中临时删除了一个先前安装的实例，就会出现这种情况。请注意，如果从属主机是手动添加的，则它尚不处在活动状态。
- "Ping 从属主机"- 验证每台主机上的代理都在运行。主要主机将 ping 从属主机，并请求它们的主机 ID，以检验该主机是否在运行，以及服务是否可用。
- "推入从属主机配置"- 在所有从属主机都已更新之后，您可以使用"推入从属主机配置"将新配置推入各自的主要主机。Storage Automated Diagnostic Environment 的每一个实例都有几份完全相同的配置文件副本，但从属主机的管理是通过主要主机执行的。

维护站点信息 | [ 向上 ]

从"常规维护"窗口中，选择"站点信息"。必须完成此页面上的字段，才能继续进行操作。带星号 (*) 的字段是必需的字段。要更新主要主机配置，请在"维护主机"窗口中单击某个现有的主机名称链接，根据需要更新字段，然后单击"提交"。

添加新的从属主机 | [ 向上 ]

如果从属代理不能自动注册，您可以手动添加一台新的从属主机。

访问"添加新的从属主机"窗口：

1. 单击窗口中的"维护主机"链接。
2. 单击"主机列表"窗口中的"添加新的从属主机"按钮。

即可显示"维护主机： 添加新的从属主机"窗口。

注意： "要监视的类别"选项指示 的这一实例所支持的 Sun Microsystem 网络存储器设备。

- 请在 /usr/sbin/hostid 目录下键入由 8 位字母数字组成的主机 ID，该值应和系统 ID 相同。您可以在主机上使用 hostid 命令获取有效的主机 ID。
- 键入主机名 (hostname.domain)。
- 选择要监视的一个或多个类。您所指定的设备类别会得到 Storage Automated Diagnostic Environment 的这一实例的支持。
- 请从"监视频率"下拉菜单中选择一个介于 5 到 120 分钟之间的数值。该频率值会影响 cron 执行的频率。缺省值为 5 分钟。
- 在您首次添加新的从属主机时，"备用主要主机"复选框处于启用状态。要使该从属主机成为备用主要主机，您必须禁用该复选框。
- 如果 Storage Automated Diagnostic Environment 将要监视的设备是 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列解决方案的一部分，请启用"Sun StorEdge 3900 和 6900 系列"按钮。
- 如果您想在主机拓扑图上查看可由该主机进行带内访问的设备，请启用"监视带内数据路径"按钮。
- 缺省的消息日志路径是 /var/adm/messages，该日志会显示状态消息的历史记录。
- T3 消息日志路径就是要将 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列日志发送到的位置。通过查看主机上的 /etc/syslog.conf 可检查和验证该路径。

3. 单击"添加"，添加新的从属主机。
警告：如果您要作为从属主机添加的系统当前是主要主机，那么将会显示如下消息：警告：系统当前被配置为主要主机。请使用"推入从属主机配置"部分将此系统改为从属主机。

4. 要自动更新从属主机的配置并验证是否所有的从属主机都与主要主机配置相符，请单击"维护"菜单中的"推入从属主机配置"。

注意：

- 请在 `/usr/sbin/hostid` 目录下输入一个 8 位的主机 ID。如果不输入，就不会添加新的从属主机。

  如果您不知道主机 ID，可以先输入一个伪编号，以后再更正。但是要注意，该主机 ID 不能和以前接受的其它任何主机 ID 相同。

  主要主机必须能够通过以太网访问您作为从属主机添加的主机，且该主机至少应能响应主要主机的 Ping 命令。

- 如果您手动输入一个从属主机，并且该主机上没有安装任何实例，那么您必须也要手动输入该从属主机的主机 ID。

  否则，"要监视的类别"字段将不选择任何设备，而且也将处于不活动状态。

  "活动"状态将依赖于 /var/opt/SUNWstade/DATA 目录中的从属主机配置文件 (rasagent.conf.push)，也取决于是否设置了"活动"标志。 如果只是缺少从属主机配置文件（例如，如果该主机是主要主机），那么"活动"状态将被设置为"关闭"。

设备发现 | [ 向上 ]

您可以请求检测环境，查找是否有"设备发现"窗口中显示的设备类型。

- 在主机的物理数据路径附件中发现 Sun StorEdge A5000 阵列、Sun StorEdge A3500-FC Raid 控制器、Sun Fire V880 磁盘、Sun StorEdge D2 阵列、内部光纤通道磁盘和光纤通道磁带设备。
- 会通过读取 `/etc/fcswitch.conf` 文件（格式与 `etc/hosts` 类似），自动发现 Sun StorEdge network FC switch-8 和 switch-16 交换机。此外，子网功能还会寻请求一个 IP 网络前缀，以便扫描响应 SNMP 查询的 Sun StorEdge Network 2 GB Switch-16 交换机和 Brocade Silkworm 1 GB 和 2 GB 交换机。
- 会通过扫描所有主机上的 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列日志文件，自动发现 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列。包含有效 IP 名称或地址的条目已添加到配置文件中。
- 会使用 Storage Service Processor 的 `/etc/host` 文件来发现 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列。

注意：

只要此日志文件中存在有效的 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列条目，"自动发现"就会发现并添加它们。 通过轮询该日志文件（与系统日志轮询方式相同），您可以避免添加旧的、不需要的 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列。 请参考脚本 `/usr/lib/newsyslog` 和 `/etc/cron.d/logchecker`。

在配置了层叠交换机的 SAN 中，只有带有主机附件的交换机（即本地交换机）才需要位于 `/etc/fcswitch.conf` 文件中。 将在发现第一个交换机时发现该层叠交换机。

注意：

您必须手动添加 Brocade Silkworm 交换机，或者在 LAN 中搜索 Brocade Silkworm 交换机，然后手动删除在指定 LAN 中的其他位置发现的不需要的设备。

发现 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列机柜 | [ 向上 ]

适用于直接连接存储器 (DAS) 环境的 Sun StorEdge 3900 系列存储器系统和适用于存储区网络 (SAN) 环境的 Sun StorEdge 6900 系列存储器系统都是完整的预配置存储器解决方案。最终用户对子系统内部组件只具有有限的访问权限，但是他们可以完全使用系统的存储功能。

请选择"设备发现"窗口中的"Sun 3900/6900"按钮，指示 Storage Automated Diagnostic Environment 查询 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列机柜。Sun StorEdge 3900 或 6900 系列机柜中的 Service Processor 的 IP 地址或名称应该处于选中状态。然后 StorADE 主要主机将在本地或选中的从属主机地址中查询 3600/6900 子系统。

1. 从"在主机上运行"菜单中选择该主机。
2. 启用"打开监视"切换按钮。
3. 单击"确认 3900/6900 发现"。

注意：

Sun StorEdge 3900 和 6900 系列子系统的发现取决于 Solution.golden 配置文件是否存在，该文件位于 SUNWstade /var/opt/SUNWstade/DATA 目录中。此文件是通过运行位于 SUNWstade /bin 目录中的 Storage Automated Diagnostic Environment config_solution(1M) 公用程序而创建的。在制造、升级和组件更换期间始终应当运行此公用程序。

注意：

使用直接以太网连接（带外）连接到 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列、虚拟引擎、Sun StorEdge network FC switch-8 和 switch-16 交换机设备以及 Brocade Silkworm 交换机。

使用"子网"在 LAN 上搜索 Sun StorEdge 设备 | [ 向上 ]

使用"子网"按钮在 LAN 上搜索 Sun StorEdge network FC switch-8 和 switch-16 交换机设备、 Brocade Silkworm 交换机以及 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列。

1. 请输入您想搜索的子网的 IP 地址。
2. 请输入要搜索的子网前缀。

"子网"功能将搜索子网上的有效设备。

搜索结果将发送回主代理。主代理将把最新发现的、先前在子网中的有效设备移动到主配置文件中。

设置 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列消息监视 | [ 向上 ]

为使 Storage Automatic Diagnostic Environment 监视来自 Sun StorEdge T3 或 T3+ 阵列消息，您必须将 Sun StorEdge T3 或 T3+ 阵列的 `/syslog` 镜像到一个主机，并安装并将其配置为监视 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列。

1. 有关如何设置 Sun StorEdge T3 阵列和主机以转发 `syslog` 消息的过程，请参考 Sun StorEdge T3 和 T3+ 磁盘托架安装、操作和服务手册。
2. 请参阅"维护主机"部分，以配置每一台 T3 和 T3+ 阵列消息日志文件中记录了其名称的主机。

添加新设备 | [ 向上 ]

添加新设备：

1. 请单击"常规维护"菜单中的"添加新设备"链接。
2. 根据随后的描述完成字段。

- 设备名称
  键入用于标识该设备的设备名称。

- Telnet 口令（可选）
  键入 Telnet 口令。此字段对于 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列可选。 要获得更加详细的分析，请输入用于 Sun StorEdge T3 阵列的超级用户口令，以允许对 Sun StorEdge T3 阵列进行更高级别的访问。

- 主要主机
  请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。

  注意：

  缺省为自动发现该设备的主机。

- IP 名称/地址
  请键入用于在网络上标识该主机的 IP 地址。

完成列表以后，请从"推入配置"链接中单击"更新选定的从属主机"。

在您添加或更新一台或多台设备后，需要使用"更新选定的从属主机"功能来更新从属主机的配置。

注意：

要查找 Sun StorEdge A3500FC 阵列的设备名称，请使用 RM6 命令 `drvutil -l` devname，其中 devname 可通过 RM6 命令 `/usr/lib/osa/bin/lad` 获得。

维护设备 | [ 向上 ]

使用"维护设备"窗口可以对主机进行配置，以便监视每一台代理设备。您可以使用此窗口更改设备的名称，会在其电子邮件通知中使用该名称作为该设备的引用。

当决定将监视哪台设备时，需了解主机的访问方法。

- 在通过光纤通道电缆连接附件、并能够运行 Sun StorEdge RAID 管理器命令的主机上，监视 Sun StorEdge A3500-FC 阵列。
- 在通过光纤通道电缆直接连接附件的主机上监视 Sun StorEdge A5000 阵列、Sun Fire V880 磁盘和 Sun StorEdge D2 阵列。
- 在子网的任何一台主机上均可监视 Sun StorEdge network FC Switch-8 和 Switch-16 交换机，因为检测通过网络完成。
- 在子网的任何一台主机上均可监视 Brocade Silkworm 交换机，因为检测通过网络完成。
- 在有权访问 t3 消息日志文件、并在子网上有以太网连接的主机上监视 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列。
.
- 在通过光纤通道电缆连接附件的主机上监视内部光纤通道磁盘和光纤通道磁带设备。
- 在通过以太网连接到 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列、Sun StorEdge network FC switch-8 和 switch-16 交换机以及虚拟引擎的 Storage Service Processor 上，监视 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列机柜。

注意：

"主要主机"列中列出了将要进行实际设备检测的已注册主机。

这些按钮指示 的这一实例所支持的 Sun StorEdge 设备。

手动更新设备 | [ 向上 ]

1. 单击"Storage Automated Diagnostic Environment"主窗口上的"维护"链接。
2. 单击"常规维护"菜单中的"维护设备"链接。
3. 请从"维护设备"窗口的"设备名称"列中，选择您要更新的设备。
4. 一旦更正了必要的字段，请单击"更新"。
5. 在您添加或更新设备以后，请通过单击"重新发现"来刷新系统。

注意：

- 更改设备名称只影响 内部对该设备的引用。 并不会影响在操作系统中对该设备的访问或引用。
- 如果您更改了设备的配置（例如，如果您更改了交换机的底盘 ID），则必须删除这台不需要的设备。Storage Automated Diagnostic Environment 将显示一条消息，表明以前的设备已被删除。但是，在您手动添加和发现该设备之前，拓扑视图中不会显示已删除的设备。

删除设备 | [ 向上 ]

当某台设备已经从站点上删除，或者该设备不再需要监视时，您可以删除这台不需要的设备。

删除设备：

1. 单击"Storage Automated Diagnostic Environment"主窗口上的"维护"链接。

2. 请单击"维护"菜单中的"维护设备"链接。
   即可显示"维护设备"窗口。

3. 请从"维护设备"窗口的"设备名称"列中，选择您要删除的设备。
   即可显示"维护主机：更新设备"窗口。

4. 单击"删除"。
   从配置中删除设备不会立即从高速缓存中删除对该设备使用的访问。但将在下次运行代理时清除。在该代理下次运行之前，将一直维护该设备的状态信息。 因此，在从配置中删除某台设备以后的一段时间内，仍然可以在拓扑中查看该设备并将其作为快照使用，直到再次运行 。

重命名设备 | [ 向上 ]

如果您重命名了一台设备，然后又从命令行或 GUI 执行该代理，Storage Automated Diagnostic Environment 会显示一条错误，表示以前的设备已被删除。但是，Storage Automated Diagnostic Environment 拓扑将不显示重命名后的设备，直到您重新发现该设备。

您可以通过将全局名称 (WWN) 手动添加到 Storage Automated Diagnostic Environment 的配置文件中来避免出现这种问题，该配置文件位于 `/var/opt/SUNWstade/DATA/rasagent.conf` 文件中。

注意：

除非您删除 SUNWstade 目录或执行了全新的 `ras_install`，否则，在系统升级之间，该配置文件会一直保留在系统中。

定制电子邮件传输 | [ 向上 ]

您可以使用"电子邮件通知"窗口来定制发送给自己或其它公司的管理员的电子邮件。例如，如果您只关心来自 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列的高优先级警告，您就可以只创建针对该实例的专门通知。

警告只 会发送到您通过"电子邮件通知"功能输入的有效电子邮件地址。 本地通知不会向提供程序发送电子邮件。
您可以定制以下本地通知信息：

- 通知类型
- 电子邮件地址
- 种类
- 事件类型
- 优先级

注意：

本地电子邮件/寻呼通知功能是可选功能，并不影响 的主要传输功能。 的主要主机实例是根据本地通知生成电子邮件的唯一实例。 的从属主机实例会把它们的警告发送给主要主机，之后主要主机会过滤这些警告并将它们转发到提供程序，或将这些警告发送给本地系统管理员，这都视您的选择和配置而定。

本地通知：添加新条目 | [ 向上 ]

为每一位要获得查找结果通知的管理员创建一个通知记录。 您可以通过"事件类型"、"优先级"和"设备类别"来限制查找结果。可以选择多个事件，并通过电子邮件或寻呼发送。这样您就可以灵活定制警告通知方案。

添加新条目：

1. 单击现有的电子邮件地址链接可以更新或删除该地址。
2. 单击"添加通知"按钮，可以在通知列表中添加新的电子邮件地址。

除了发送 收集的 RAS 信息以外，您还可以从客户站点通过电子邮件将可定制的事件驱动消息子集从主机（配置为主要主机）直接发送到本地系统管理员。

注意：如果并未将系统正确配置为向收件人发送邮件，则不能发送邮件。这在 Storage Service Processor 环境中尤为明显，在该环境下，Storage Service Processor 位于子网，并且没有到达预期收件人的网关。

从主机发送可定制的事件驱动消息子集 | [ 向上 ]

1. 在"电子邮件地址/文件名"文本框中输入一个或多个电子邮件地址。

2. 对每个地址，选择以下类别：
   - "优先级"列表：
   - 0 = 普通（绿色），只是信息。 这是最低的优先级。
   - 1 = 警告（黄色）
   - 2 = 错误（红色）
   - 3 = 停机（红色），系统停机。这是最高的优先级。
   - 类别列表 - 请从由 监视的当前存储器产品套件中进行选择。
   - "事件类型"列表 - 请从按照设备类型分类的事件类型列表中进行选择。

3. 单击"添加"。

会按照设备类型将特定事件类型的消息发送到您指定的电子邮件地址。

对于频繁产生错误消息的事件，指定通知您的次数。 如果最大数量设置为"无上限"（缺省值）以外的其他值，您可以在 8 小时之内收到 5、10、20 或 50 次电子邮件。

注意：如果您将电子邮件的最大数量设置为 10，并且已经在 8 小时内收到有关同一组件 10 封电子邮件，而您希望收到更多的电子邮件通知， 则必须单击"清除电子邮件上限"按钮。

通知提供程序 | [ 向上 ]

提供程序通过传输机制将数据和界面进行编码，并将关于配置存储设备的信息传输到 NSCC。

支持 7 种提供程序： HTTP、 Email、SSTR、NetConnect、SRS、SNMP Traps 和 RSS。 提供程序的主要功能是中继运行情况监视程序生成的事件。提供程序或者将事件从 Persistent Data Manager (PDM) 中抽出，或者将事件向 PDM 注册为某种类型的事件，来完成此功能。

提供程序的类型在以下部分进行简要说明：

- HTTP提供程序会向 HTTP 服务器发送 HTTP 调用，并且以适当的格式传输 CIM 数据。这是一种 Intranet 机制，用于传输由 Storage Automated Diagnostic Environment 代理收集的 RAS 信息，目前仅在 Sun 内部使用。

- 电子邮件提供程序能将特定的事件通过电子邮件发送给本地管理员。事件也可以在汇总之后发送到寻呼的电子邮件地址。

- SSTR 提供程序将事件发送到 Sun StorEdge Topology Reporter (SSTR) 控制台。SSTR 控制台使您可以执行以下任务：

1. 查看硬件资源，例如主机、主机总线适配器、交换机和存储器设备，包括环境的图形视图
2. 管理用户、报警和资源
3. 配置用户电子邮件通知和网络主机通知
4. 管理资源报告（也叫做"发现"）
5. 在特殊的环境下，启动和设备有关的基于 Web 浏览器的其它应用程序

- NetConnect 是一种公用信息模型 (CIM) 提供程序，是独立的程序。它从 PDM 请求信息，并将信息转换为正确的格式，然后将其中继给 NetConnect。

  注意： 具有主代理的主机必须是在网络连接提供程序配置中配置为中继的那台主机。

- Sun Remote Services (SRS) 提供程序会启用辅助 IP 地址，以防需要将事件发送给同样接受 SRS XML 格式的另一个辅助通知提供程序。

注意： 您必须输入该 SRS 提供程序的 IP 地址。可选择输入辅助 IP 地址。

- SNMP Traps 提供程序可以将在监视过程中发生的所有可操作事件的陷阱发送给外部管理系统。

当出现警告时，该陷阱会被作为 SNMP 陷阱发送到 SNMP 传输。SNMP 陷阱侦听程序可以使用包含在 SUNWstade 软件包中的 `StorAgent.mib SNMP MIB` 文件对这些警告解码。

这些警告包含以下信息：

1. Storage Automated Diagnostic Environment 代理位置
2. 与这些警告有关的 Storage Automated Diagnostic Environment 设备
3. 警告级别
4. 消息内容

- RSS 提供程序可以将代理事件传送给使用 UNIX-to-UNIX 通信协议 (UUCP) 的 RSS 基础结构。主机上必须装有 RSS 软件，以用于访问调制解调器。必须对它进行相应的配置。
  RSS 软件随 Service Processor 软件包一同提供。此软件和提供程序面向已经购买远程支持服务并且提供了电话线以启用调制解调器电话家用功能的客户。

注意： 如果是通过手动运行或是通过 `cron` 执行，并且选定了 RSS 提供程序，但是未安装或未正确配置该 RSS 的软件，则系统将显示以下错误消息：

`***错误：无法在权限文件中找到计算机名称。`

推入配置 | [ 向上 ]

只要您改变了配置，系统就会提示您推入配置。 "查看配置"功能会列出您可能未提供或需要更正的设置。

注意：

"推入配置"功能非常重要。 该功能会将主要主机实例下的所有从属实例与主要主机的实例同步，以确保能够正常进行监视和通知。

启动或停止代理 | [ 向上 ]

您可以控制代理活动，从而暂时停止该代理的 `cron` ，使之不在选定主机上运行。您还可以在测试某个设备以及有意设置了一些故障时，避免创建有关这些伪错误的电子邮件通知。

注意：

缺省情况下，主要主机的"监视"功能不会自动缺省为"开"。您必须手动将"监视"设置为"开"。

- 只有您正在监视单一的一种设备类型及同时监视所有设备（如同在升级过程中一样）时，使用启动/停止代理功能才能避免创建关于伪错误的电子邮件通知。
- 更好的方式是使用 启动/停止设备控制特定设备的电子邮件通知。

启动/停止设备监视 | [ 向上 ]

"启动/停止设备监视"窗口使您可以逐一禁止对设备的监视。

1. 要启动或停止设备，请选择相应的复选框。

- 当"监视"状态为‘开’时，‘停止’复选框可用。
- 当"监视"状态为‘关’时，‘启动’复选框可用。

2. 单击"提交更改"。 必须更新使用此主要主机配置的所有从属主机上的配置文件。

- 请使用维护菜单上的[推入配置]选项完成该操作。

3. 如果该设备正在测试或是故意给该设备设置了一些故障，那么您可以使用"启动/停止设备监视"窗口暂时停止该设备的本地通知。

注意：

当停用（关闭）设备时，监视将继续。但是在设备处于停止通知状态时，对于检测到的任何故障，系统都将不会进行电子邮件通知。因此，系统会记录下任何可能检测到的错误，然后通过 NetConnect 提供程序或 HTTP 提供程序的方式发送，而不是通过电子邮件通知的方式发送。

测试电子邮件 | [ 向上 ]

使用"测试电子邮件"窗口发送测试电子邮件和消息，以验证的邮件功能是否安装并正常工作。

访问"测试邮件"窗口：

1. 单击"Storage Automated Diagnostic Environment"主窗口中的"维护"链接。
2. 单击"维护"菜单中的"测试电子邮件"链接。
3. 在"邮件地址"文本框内键入您的电子邮件地址。
4. 在"消息"文本字段中键入简要的注释。

如果将"消息"文本字段保留为空白，则该测试邮件会包含一个以"测试消息"字样作为缺省主题行的缺省消息。

注意：

如果您在"消息"文本字段敲入回车键，那么您将无法输入文本。 要重新开始，请单击"消息"文本字段，输入一些文本。

查看配置 | [ 向上 ]

1. 一旦您完成了所有的配置，希望检验所有的设置时，请选择"维护"菜单中的"查看配置"链接。
2. 请按照屏幕上显示的提示信息检查您可能未提供的或需要再次检查的设置。

更改配置选项 | [ 向上 ]

"配置选项"窗口返回的选项取决于该存储器设备的位置和状态。使用以下信息可以更新现有配置选项：

- 要保存以供比较的旧（历史）拓扑的数量。
  请在"拓扑历史记录"中输入要保存以供对比的拓扑的数量。 缺省值为 5。

- 测试管理器刷新速率
  指定窗口的刷新（重新载入）速率，以秒计，用于测试输出。缺省值为 30 秒，最小的刷新速率为 5 秒。

- 事件文件最大大小
  指定事件文件的最大大小，以兆字节计。用来限制通知提供程序的数据包大小。缺省值为 2。

- 电子邮件程序路径
  使用此字段更改本地电子邮件程序路径。

- 系统管理员电子邮件
  指定负责接收事件输出的系统管理员的电子邮件地址。

- 为每个事件发送一封电子邮件
  启用此复选框可将要发送的有关某一特定事件的电子邮件的数量限制为一封。

- 最大电子邮件数量
  指定在 8 小时内将发送的有关特定组件的电子邮件的数量。缺省值为无上限；选项包括 5、10、20 和 50。 您也可以使用 电子邮件通知窗口清除指定的电子邮件的上限。

- GUI 带宽
  指定低速和高速局域网 (LAN) 带宽。缺省值为低带宽。

- 必要时创建集线器
  如果您希望在拓扑中包括集线器，请启用此复选框。

- 屏幕大小
  用来配置缺省的 GUI 屏幕大小。