> Synthèse de l'aide

Diagnostic -> Tests
Règles des tests de diagnostic | Affichage de la liste des tests pour lesquels des limitations sont définies
Test à partir de la ligne de commande | Exécution d'un test de diagnostic Sun StorEdge unique à partir de la ligne de commande
Test à partir de l'interface utilisateur graphique | Exécution de tests de diagnostic à partir de l'interface utilisateur graphique
Test à partir de la topologie | Exécution de tests par sélection de périphériques dans un diagramme de la topologie
Test à partir d'une liste | Exécution de tests par sélection de périphériques dans une liste
Gestionnaire de tests | Revue et gestion des tests en cours d'exécution et terminés
Archivage et suppression de tests | Archivage, affichage et suppression de tests
Valeurs par défaut de test | Définition d'arguments par défaut pour chaque test
Vérification d'une installation SAN | Vérification d'un composant du SAN ou de l'ensemble du SAN

Règles des tests de diagnostic | [ Haut de la page ]

Certains tests présentent des limitations et ne peuvent être exécutés en même temps que d'autres. Les tests de diagnostic de Storage Automated Diagnostic Environment sont soumis aux règles suivantes :

- Tous les tests sont des tests hors ligne qui peuvent être utilisés pour vérifier et remplacer des unités remplaçables sur site.
- Vous devez arrêter progressivement tous les périphériques et chemins d'accès avant d'exécuter des tests de diagnostic.
- `a5ksestest` ne peut être exécuté en même temps que `qlctest` ou `socaltest`.
- `qlctest`, qui teste QLogic 2200 et 2300 HBA, ne peut être exécuté en même temps qu'un test enfant tandis qu'un périphérique associé fonctionne.
- `switchtest` ne peut être exécuté que sur un seul port de commutateur à la fois.
- `linktest` ne peut être exécuté en même temps que d'autres tests et ne peut être lancé qu'à l'aide de la commande Test à partir de la topologie. Vous ne pouvez pas exécuter `linktest` avec Test à partir d'une liste.

Remarque :

Toute tentative visant à ignorer ou à contourner les règles des tests de diagnostic entraîne l'affichage de messages d'avertissement.

Exécution de tests de diagnostic à partir de la ligne de commande | [ Haut de la page ]

Dans certains cas, il est plus simple d'effectuer un test de diagnostic Sun StorEdge depuis la ligne de commande que via l'interface de Storage Automated Diagnostic Environment.

Lorsque vous exécutez un test à partir de la ligne de commande, vous devez définir toutes les options du test sous la forme d'arguments de ligne de commande.

La syntaxe standard de la plupart des tests est la suivante :

`% nomtest [-uvf] [-o arguments-propres-au-test]`

Les arguments standard ci-après sont communs à la plupart des tests.

- `-u` - Affiche des informations sur l'usage de la ligne de commande
- `-v` - Exécute le test en mode détaillé et affiche des messages proposant des informations plus détaillées sur la procédure de test. La valeur par défaut est Faux.
- `-f` - Exécute le test en mode test entièrement fonctionnel. Ce mode part du principe que le périphérique testé est entièrement contrôlé par le test. La valeur par défaut est Faux.
- `-o` - Indique que les options et les arguments qui le suivent sont propres au test.

Remarque :

Toutes les options doivent être insérées dans une liste entourée de guillemets qui suit l'argument `-o` standard. Les options doivent être séparées par une barre verticale ( | ).Exemple :

nom_commande `-o` "dev=chemin | ..."

Exécution de tests de diagnostic à partir de l'interface utilisateur graphique | [ Haut de la page ]

Les tests de diagnostic sont conçus pour tester des unités remplaçables sur site cibles et pour fonctionner selon un chemin de données intrabande ou hors bande. Le programmateur Storage Automated Diagnostic Environment envoie le test à exécuter sur le serveur approprié (hôte).

Si vous exécutez le test de diagnostic depuis la fenêtre principale de Storage Automated Diagnostic Environment, vous pourrez accéder facilement à la configuration, aux commandes et aux résultats du test à l'aide des boutons présents dans les différentes boîtes de dialogue. Les options des paramètres de test sont toutefois propres à chaque test.

Procédure d'accès aux tests de diagnostic

1. Cliquez sur le lien Diagnostic dans la fenêtre principale de Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur le lien Tests de diagnostic de la page Diagnostic.

Hormis dans deux cas, vous pouvez exécuter les tests de diagnostic de Storage Automated Diagnostic Environment à l'aide de la commande Test à partir d'une liste ou Test à partir de la topologie.

1. Vous pouvez invoquer la fonction Test des liens en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le lien affiché dans la topologie. Vous ne pouvez par contre pas exécuter cette fonction à l'aide de l'option Test à partir d'une liste.
2. Les adaptateurs de bus hôte (HBA) non connectés (HBA qui ne sont connectés à aucun périphérique) peuvent uniquement être testés à l'aide de l'option Test à partir d'une liste.

Test à partir de la topologie | [ Haut de la page ]

La mise en oeuvre de tests de diagnostic vérifie l'opération de tous les composants sélectionnés par l'utilisateur. Les tests sont sélectionnés dans une vue graphique de la topologie du système.

La fenêtre Graphique de Storage Automated Diagnostic Environment affiche la topologie physique d'un système ou d'un système fusionné. Grâce à la fenêtre Topologie, vous pouvez sélectionner des sous-tests et des options de test spécifiques. Le statut de contrôle des périphériques et des liens apparaît dans les fenêtres Test à partir de la topologie et Test à partir d'une liste.

Procédure de test à partir de la topologie

1. Cliquez sur le lien Test à partir de la topologie.

   La fenêtre Test à partir de la topologie s'affiche.

2. Sélectionnez un hôte dans le menu déroulant Hôte.
3. Pour réduire la taille de la topologie, sélectionnez une adresse dans le menu déroulant Filtre et cliquez sur ALLER.
4. Pour effectuer un zoom avant, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone vide de l'écran. Vous pouvez effectuer un zoom de 100 %, 83 %, 66 % ou 50 % en sélectionnant la valeur avec le bouton gauche de la souris.
5. Sélectionnez le périphérique à l'aide du bouton droit de la souris.
La liste des options de test apparaît.
6. À l'aide du bouton gauche, sélectionnez le test à exécuter sur le périphérique.
   Le test sélectionné s'affiche dans le panneau de droite.
7. Sélectionnez le lien Effacer dans la fenêtre Topologie pour supprimer tous les liens verts de la topologie. Les liens rouges et jaunes restent dans la topologie jusqu'à ce que toutes les erreurs aient été corrigées.
8. Pendant l'exécution d'un test, vous pouvez accéder au Gestionnaire de tests pour voir l'état du test.
9. Une fois le test terminé, un message électronique est envoyé au destinataire spécifié.

Remarques :

1. L'option Test des liens de Storage Automated Diagnostic Environment permet d'isoler les unités remplaçables sur site des périphériques Fibre Channel. Vous pouvez invoquer l'option Test des liens depuis la fenêtre Topologie en sélectionnant le lien correspondant.
2. Les tests intrabande peuvent être exécutés sans restriction depuis la fenêtre Test à partir de la topologie.
3. Un test hors bande (p. ex. `t3ofdg`, `t3volverify`, `switchtest` ou `vediag`) peut être exécuté depuis la fenêtre Test à partir de la topologie en respectant les conditions suivantes :

- Il est exécuté à partir de la fenêtre Hôte de contrôle
- Il est exécuté à partir de la fenêtre Topologie fusionnée

Test à partir d'une liste | [ Haut de la page ]

La mise en oeuvre de tests de diagnostic vérifie le fonctionnement de tous les composants sélectionnés par l'utilisateur. Les tests sont sélectionnés dans une liste de périphériques physiques.

La fenêtre Test à partir d'une liste affiche les périphériques et les tests associés. Cette liste inclut également les avertissements et les erreurs signalées par les agents de contrôle. Par ailleurs, la fenêtre Test à partir d'une liste affiche tous les tests d'hôte/HBA disponibles et pas uniquement les ports connectés, comme c'est le cas de la fenêtre Test à partir de la topologie.

L'option Test à partir d'une liste permet de :

- Trier par hôte, type de périphérique, type de test et état du périphérique
- Sélectionner des options pour un périphérique donné, plusieurs périphériques ou tous les périphériques
- Sélectionner le nombre de passages effectués par chaque test

Procédure d'invocation du panneau des options de test d'un périphérique donné

1. Dans la fenêtre Test à partir d'une liste, sélectionnez le test de diagnostic.
2. Sélectionnez un hôte dans le menu déroulant Hôte.
3. Dans le menu déroulant Filtre, sélectionnez un ou plusieurs périphériques ou cliquez sur Tout pour les afficher tous.
4. Cliquez sur ALLER.
Une liste personnalisée sur la base des critères que vous avez définis s'affiche.
5. Pour exécuter des diagnostics, sélectionnez le lien du test dans la colonne Exécuter le test.
La fenêtre de test appropriée s'affiche dans le cadre de droite.

Gestionnaire de tests | [ Haut de la page ]

L'intégration aux tests de diagnostic met en oeuvre le Gestionaire de tests pour un suivi et un contrôle de l'évolution du test sélectionné par l'utilisateur.

La fenêtre de sortie de test permet de visualiser le résultat des tests en cours et terminés dans la fenêtre de contrôle des tests.

Remarque :

Tous les tests possèdent un identificateur de processus unique (PID) qui leur est affecté par le Gestionnaire de tests au moment de l'invocation du test.

Storage Automated Diagnostic Environment exécute les tests des périphériques de manière distribuée. Le maître de Storage Automated Diagnostic Environment appelle l'hôte approprié pour lancer les tests.

Remarque :

Pour effectuer un tri dans le Gestionnaire de tests, cliquez sur l'en-tête d'une des colonnes. Les entrées de celle-ci sont alors triées. Le signe « + » indique que le tri est en cours dans cette colonne.

Les procédures de test peuvent avoir les états suivants :

- En attente - L'intervention de l'utilisateur est nécessaire à la poursuite du test. Il peut s'agir de répondre à une question ou de remplacer les câbles ou les convertisseurs d'interface gigabit (GBIC)
- Terminé : OK - Le test s'est déroulé sans erreur
- Terminé : Erreur - le test a échoué ou son exécution a été interrompue
- Terminé : Abandon - L'utilisateur a interrompu le test manuellement avant la fin de son exécution.

Remarque :

Une temporisation système est associée à l'état En attente. Vous pouvez configurer les paramètres de temporisation système via l'option Temporisations du système dans le menu Utilitaires du système.

Archivage ou suppression de tests | [ Haut de la page ]

Procédure d'archivage et de suppression des tests

L'exécution de tests de diagnostic de Storage Automated Diagnostic Environment permet de visualiser les journaux des diagnostics archivés sauvegardés par le Gestionnaire de tests.

1. Cliquez sur la case Sélectionner du test dans la fenêtre Gestionnaire de tests.
2. Cliquez sur la case Archiver sélection (pour archiver) ou Supprimer sélection (pour supprimer).
La fenêtre Tests archivés affiche tous les tests archivés et les sorties qui leur sont associées sur la base des critères que vous avez définis.
3. Pour afficher la liste des tests archivés, cliquez sur le lien Archive des tests dans le menu Diagnostics.

Valeurs par défaut de test | [ Haut de la page ]

La mise en oeuvre de diagnostics permet de définir des options par défaut à appliquer aux tests sélectionnés par l'utilisateur.

Options par défaut

- Mode détaillé -v
Exécution du test en mode détaillé et affichage des messages contenant des informations plus détaillées concernant la procédure de test. La valeur par défaut est ON.

- Envoyer résultats par courrier électronique
Entrez les adresses électroniques auxquelles vous voulez envoyer les résultats des tests. Lorsque vous saisissez des adresses dans Envoyer résultats par courrier électronique depuis l'écran Options par défaut, les résultats de tous les tests sont automatiquement envoyés. Pour envoyer les résultats d'un test individuel à des destinataires de courrier électronique, vous devez accéder à l'écran Options par défaut de ce test.

Remarque :

Il est possible que le courrier électronique ne soit pas envoyé si le système n'est pas configuré correctement pour ce destinataire. C'est notamment le cas dans les environnements de processeurs de services de stockage où ces processeurs sont sur un sous-réseau et où il n'y a pas de passerelle vers le destinataire concerné. Reportez-vous au Guide de référence et de service de la série Sun StorEdge 3900 et 6900.

Archive de tests | [ Haut de la page ]

La fonction Archive de tests permet d'afficher les tests exécutés précédemment sur un hôte ou de supprimer un test archivé.

La synthèse du test s'affiche, ainsi que les actions recommandées pour exécuter un test de meilleure qualité.

Remarque :

Vous pouvez trouver la même fonction dans le Gestionnaire de tests.

Vérification de l'installation | [ Haut de la page ]

Pour vérifier un composant d'un SAN récemment ajouté ou vérifier l'ensemble du SAN, vous pouvez utiliser les tests `ras_revcheck`(1M) et `stresstest`(1M) en activant FC_CHECK.

Le test `ras_revcheck`(1M) permet de vérifier si le microprogramme et le logiciel sont à jour.

Si vous exécutez `stresstest`(1M), vous pouvez :

- Appliquer une charge à votre système pendant une période de temps déterminée
- Rechercher dans le chemin de données d'éventuelles nouvelles tentatives et d'autres erreurs

Remarque :

À l'heure actuelle, les tests `ras_revcheck`(1M) et `stresstest`(1M) sont uniquement disponibles via l'interface de ligne de commande (CLI). Vous ne pouvez pas y accéder via l'interface utilisateur de Storage Automated Diagnostic Environment.

Pour vérifier un composant de SAN

Tapez :
`# /opt/SUNWstade/bin/ras_revcheck -M "T3"`
`# /opt/SUNWstade/Diags/bin/stresstest -M "T3 | FC_CHECK" -T "180"`

Pour vérifier l'ensemble du SAN

Tapez :
`# /opt/SUNWstade/bin/ras_revcheck -M "ALL"`
`# /opt/SUNWstade/Diags/bin/stresstest -M "ALL" -T "600"`