> 帮助摘要

管理 -> 常规
- 常规维护 | 设置代理
- 站点信息 | 维护客户和站点信息。
- 维护主机 | 输入客户和设备信息，并配置主机
- 添加主机 | 手动添加一台新的从属主机
- 发现 | 检测环境，了解设备类型。
- 发现解决方案机柜 | 查询 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列机柜
- 搜索 LAN | 使用子网在 LAN 上搜索 Sun StorEdge 设备
- 设置 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列监视 | 将 Sun StorEdge T3 阵列的 `/syslog` 镜像到主机
- 添加设备 | 将新设备添加到
- 维护设备 | 添加、删除、更新和重命名设备信息
- 更新设备 | 更新现有设备的必需字段。
- 删除设备 | 删除不再需要的设备。
- 重命名设备 | 手动将全局名称 (WWN) 添加到配置文件中。
- 电子邮件通知 | 定制发送给系统管理员的本地电子邮件。
- 本地通知： 添加新条目 | 为系统管理员创建通知记录
- 发送消息子集 | 从主机发送可定制的事件驱动消息子集
- 通知提供程序 | 中继由运行状况监视程序生成的事件
- 推入从属代理 | 更新从属代理配置文件
- 启动/停止代理 | 控制代理的活动
- 启动/停止设备 | 逐个设备禁止监视
- 测试电子邮件 | 测试电子邮件功能
- 查看配置 | 报告结果并使可用指针指向需要查看的区域
- 配置选项 | 更改配置选项。
- 应用程序启动 | 存储 URL 书签并启动管理界面。

维护 | [ 向上 ]

"维护"部分包含了初次设置或更改所需的所有功能，以确保能正常进行监视、通知和诊断。

一旦您配置了 Storage Automated Diagnostic Environment 的主要主机和从属主机，就应该只使用"维护"部分来更新电子邮件通知或更新被监视的设备。

维护站点信息 | [ 向上 ]

从"常规维护"窗口中，选择"站点信息"。必须完成此页面上的字段，才能继续进行操作。带星号 (*) 的字段是必需的字段。要更新主要主机配置，请在"维护主机"窗口中单击某个现有的主机名称链接，根据需要更新字段，然后单击"提交"。

维护主机 | [ 向上 ]

在主机上安装软件包之后，它会向主代理注册，并在此页面上添加一个条目。 为了能够进行自动注册，您必须首先安装并运行主代理。此时，在"维护主机"窗口的"活动"字段中将会出现一个字母‘Y’。一旦所有主机都已安装完毕，您就可以访问此页面，以更改每台主机的配置。

"维护主机"窗口的三个主要功能如下：

- "添加新的从属主机"- 当代理不能自动注册时使用此功能。如果从配置中临时删除了一个先前安装的实例，就会出现代理不能自动注册这种情况。请注意，如果从属主机是手动添加的，则它还处于不活动状态。
- "Ping 从属主机"- 验证每台主机上的代理都在运行。主要主机会 ping 从属主机，并要求获得它们的主机 ID，以验证该主机是否正在运行，以及服务是否可用。
- "推入从属主机配置"- 在所有从属主机都已更新之后，您可以使用"推入从属主机配置"将新配置推入各自的主要主机。Storage Automated Diagnostic Environment 的每一个实例都有几份完全相同的配置文件副本，但从属主机的管理是通过主要主机执行的。

添加新的从属主机 | [ 向上 ]

如果从属代理不能自动注册，您可以手动添加一台新的从属主机。

访问"添加主机"窗口：

1. 单击该窗口中的"维护主机"链接。
2. 单击"维护主机"窗口中的"添加新的从属主机"按钮。

即可显示"维护主机：添加主机"窗口。

注意："要监视的类别"选项说明 支持的 Sun Microsystems 网络存储器设备。

- 请在 `/usr/sbin/hostid` 目录下键入一个 8 位字母数字组成的主机 ID，该值应和系统 ID 相同。您可以在主机上使用 `hostid` 命令获取有效的主机 ID。
- 键入主机名 (`hostname.domain`)。
- 选择 Storage Automated Diagnostic Environment 将要监视的设备。您所指定的设备类别会得到 Storage Automated Diagnostic Environment 的这一实例的支持。
- 请从"监视频率"下拉菜单中选择一个介于 5 到 120 分钟之间的数值。该频率值会影响 cron 执行的频率。缺省值为 5 分钟。
注意：`cron` 会每隔 5 分钟运行一次，但是在载入任何模块之前，它都会检查该频率设置。

- 在您首次添加新的从属主机时，"备用主要主机"复选框处于启用状态。要使该从属主机成为备用主要主机，您必须禁用该复选框。
- 如果 Storage Automated Diagnostic Environment 将要监视的设备是 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列解决方案的一部分，请启用"Sun StorEdge 3900 和 6900 系列"按钮。
- 如果您想在主机拓扑图上查看可由该主机进行带内访问的设备，请启用"监视带内数据路径"按钮。
- 缺省的消息日志路径为 `/var/adm/messages`，该日志会显示状态消息的历史记录。
- T3 消息日志路径就是要将 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列日志发送到的位置。通过查看主机上的 `/etc/syslog.conf` 可检查和检验该路径。

3. 单击"添加"，添加新的从属主机。
警告：如果您要作为从属主机添加的系统当前是主要主机，那么将会显示如下消息：警告：系统当前被配置为主要主机。请使用"推入从属主机配置"部分将此系统改为从属主机。

4. 要自动更新从属主机的配置并验证是否所有的从属主机都与主要主机配置相符，请单击"维护"菜单中的"推入从属主机配置"。

注意：

- 请在 `/usr/sbin/hostid` 目录下输入一个 8 位的主机 ID。如果没有此主机 ID，就不会添加新的从属主机。

  如果您不知道主机 ID，可以先输入一个伪编号，以后再更正。但是要注意，该主机 ID 不能和以前接受的其它任何主机 ID 相同。

  主要主机必须能够通过以太网访问您作为从属主机添加的主机，且该主机至少能够响应主要主机的 Ping 命令。

- 如果手动输入了从属主机，且该主机上并未安装任何实例，那么您必须也要手动输入该从属主机的主机 ID。

  否则，"要监视的类别"字段中将不会选中任何设备，且也将处于不活动状态。

  "活动"状态取决于 `/var/opt/SUNWstade/DATA` 目录下的 `rasagent.conf.push` 从属主机配置文件，也取决于是否设置了"活动"标记。如果只是缺少从属主机配置文件（例如，如果该主机是主要主机），那么"活动"状态将被设置为"关闭"。

发现 | [ 向上 ]

您可以请求检测环境，查找是否有"发现"窗口中显示的设备类型。

Storage Automated Diagnostic Environment 会以两种方式发现存储器设备：

- 合并的以主机为中心的发现视图。
- 以存储器为中心的拓扑。

会在连接在主机上的物理数据路径附件上发现以下设备：

- Sun StorEdge A5000 阵列
- Sun StorEdge A3500-FC Raid 控制器
- Sun Fire V880 磁盘
- Sun StorEdge D2 阵列
- 内部光纤通道磁盘
- 光纤通道磁带设备

会通过读取 `/etc/fcswitch` 文件，自动发现 Sun StorEdge network FC switch-8 和 switch-16 交换机。此外，子网功能还会寻找一个 IP 网络前缀，以便扫描响应 SNMP 查询的 Sun StorEdge network 2 Gb Switch-16 交换机和 Brocade Silkworm 1 Gb 和 2 Gb 交换机。

不会自动发现 Brocade Silkworm 交换机。当前的解决方法是手动将 Brocade Silkworm 交换机的 IP 地址添加到 `/etc/fcswitch` 文件。

会通过扫描所有主机上的 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列日志文件，自动发现 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列。包含有效 IP 名称或地址的条目已添加到配置文件中。

会使用 Storage Service Processor 的 `/etc/host` 文件来发现 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列。

发现 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列系统 | [ 向上 ]

适用于直接连接存储器 (DAS) 环境的 Sun StorEdge 3900 系列存储器系统和适用于存储区网络 (SAN) 环境的 Sun StorEdge 6900 系列存储器系统都是完整的预配置存储器解决方案。最终用户对子系统内部组件只具有有限的访问权限，但是他们可以完全使用系统的存储功能。

请选择"设备发现"窗口中的"Sun 3900/6900"按钮，指示 Storage Automated Diagnostic Environment 查询 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列系统。Sun StorEdge 3900 或 6900 系列系统中的 Storage Service Processor 的 IP 地址或名称应该处于选中状态。然后，主要主机将会在本地或在选定的从属主机地址上查询 Sun StorEdge 3600 或 6900 系列系统。

1. 从"产品/发现方法"下拉菜单中选择"Sun 3900/6900"。
2. 从"在主机上运行"下拉菜单中：

- 如果主要主机是 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列配置，请从"在主机上运行"下拉菜单中选择"本地"。
- 如果从属主机是 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列配置，请从"在主机上运行"下拉菜单中选择该从属主机的 Storage Service Processor。

此步骤适用的前提是在所有 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列配置中已经使用 `config_solution`(1M) 命令创建了 `Solution.golden` 文件。

`Solution.golden` 文件是在制造和升级 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列期间，或在更换组件时创建的。

3. 禁用"关闭监视"复选框。
4. 单击"确认 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列发现"。

该功能会使用本地的 /etc/hosts 文件在 Storage Service Processor 上执行发现。

使用子网在 LAN 上搜索 Sun StorEdge 设备 | [ 向上 ]

使用"子网"按钮在 LAN 上搜索 Sun StorEdge network FC switch-8 和 switch-16 交换机设备、 Brocade Silkworm 交换机以及 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列。

1. 请输入您想搜索的子网的 IP 地址。
2. 请输入要搜索的子网前缀。

"子网"功能将搜索子网上的有效设备。

搜索结果将送回主代理。主代理将把最新发现的、先前在子网中的有效设备移动到主配置文件中。

设置 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列消息监视 | [ 向上 ]

为了使 Storage Automatic Diagnostic Environment 软件监视来自 Sun StorEdge T3 或 T3+ 阵列的消息，必须将 Sun StorEdge T3 或 T3+ 阵列的 `/syslog` 镜像到安装并配置为监视 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列的主机。

1. 请参阅《Sun StorEdge T3 和 T3+ 安装和配置手册》（部件号 816-4769-10），了解如何设置 Sun StorEdge T3 阵列以及主机以转发 `syslog` 消息的步骤。
2. 请参阅"维护主机"部分，以配置每一台 T3 和 T3+ 阵列消息日志中记录了其名称的主机。

手动添加设备 | [ 向上 ]

手动添加设备：

1. 单击"常规维护"菜单中的"添加设备"链接。
2. 完成必需的字段：

"必需的输入"

Sun StorEdge A3500FC 阵列

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请输入设备的序列号。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。

Sun StorEdge A5000 阵列

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。

Brocade Silkworm 交换机

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。
- 请键入可选的 Telnet 口令，以便 Storage Automated Diagnostic Environment 可以登录到 Brocade 交换机。
- 请键入用于在网络上标识该主机的 IP 地址。

Sun StorEdge D2 阵列

- 请键入设备路径，Storage Automated Diagnostic Environment 将使用此路径访问该设备。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。
- 请键入 Sun StorEdge D2 阵列的序列号，该主机将使用此序列号识别该设备。

内部 FC 磁盘

- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。

Sun StorEdge network FC switch-8 和 switch-16 交换机

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。
- 请键入可选的 admin/Telnet 口令，Storage Automated Diagnostic Environment 将使用该口令登录到 Sun 交换机。
- 请键入用于在网络上标识该主机的 IP 地址。

Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请键入可选的 Telnet 口令，以便 Storage Automated Diagnostic Environment 登录到 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列设备。 注意：用户无权更改现有的 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列的口令。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。
- 请键入用于在网络上标识该主机的 IP 地址。

FC 磁带

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。

Sun Fire V880 FC-AL 磁盘

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。

虚拟引擎

- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。
- 启用"打开监视"按钮。

3. 添加设备完成后，请使用"推入从属主机配置"，单击"更新选定的从属主机"。

   在您添加或更新一台或多台设备后，需要使用"更新选定的从属主机"功能来更新从属主机的配置。

维护设备 | [ 向上 ]

使用"维护设备"窗口可以对主机进行配置，以便监视每一台设备。您还可以使用此窗口更改设备的名称，会在其电子邮件通知中使用该名称作为该设备的引用。

请注意，在决定将监视哪台设备时，请弄清楚主机的访问方法。

- 在通过光纤通道电缆连接附件，并能够运行 Sun StorEdge RAID 管理器命令的主机上，监视 Sun StorEdge A3500-FC 阵列。
- 在通过光纤通道电缆直接连接附件的主机上监视 Sun StorEdge A5000 阵列、Sun Fire V880 磁盘和 Sun StorEdge D2 阵列。
- 在子网的任何一台主机上均可监视 Sun StorEdge network FC Switch-8 和 Switch-16 交换机，因为检测通过网络完成。
- 在子网的任何一台主机上均可监视 Brocade Silkworm 交换机，因为检测通过网络完成。
- 在有权访问 t3 消息日志文件，并在子网上有以太网连接的主机上监视 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列。
<
- 在通过光纤通道电缆连接附件的主机上，监视内部光纤通道磁盘和光纤通道磁带设备。
- 在能够通过以太网连接到 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列、Sun StorEdge network FC switch-8 和 switch-16 交换机以及虚拟引擎的 Storage Service Processor 上，监视 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列系统。

注意：

- "主要主机"列中列出了对设备实际进行检测的已注册主机。

从"维护设备"窗口单击"信息"链接，访问"注释"屏幕。 维护设备："注释"屏幕使您可以添加有关设备的附加信息。例如，您可以输入设备的序列号、位置或者该设备是否与 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列解决方案相关联。

手动更新设备 | [ 向上 ]

1. 单击"Storage Automated Diagnostic Environment"主窗口中的"管理"链接。
2. 单击"常规维护"菜单中的"维护设备"链接。
3. 在"维护设备"窗口中，在"设备名称"列中选择并单击要更新的设备。
4. 更正了必要的字段后，请单击"更新"。
5. 在您添加或更新设备以后，请通过单击"重新发现"来刷新系统。

注意：

- 更改设备的名称将仅更改 中对该设备的引用。并不会影响在操作系统中对该设备的访问或引用。
- 如果您更改了设备的配置（例如，如果您更改了交换机的底盘 ID），则必须删除 这台不想要的设备。Storage Automated Diagnostic Environment 会显示一条消息，表明以前的设备已被删除。但是，在您手动添加和发现该设备之前，拓扑视图中不会显示已删除的设备。

删除设备 | [ 向上 ]

如果某台设备已经从站点上删除，或者该设备不再需要监视，则可以删除这个不想要的设备。

注意：

您可以删除从属主机，但删除主要主机的唯一方法是删除该软件包。

删除设备：

1. 单击"Storage Automated Diagnostic Environment"主窗口中的"管理"链接。

2. 请单击"维护"菜单中的"维护设备"链接。
   即可显示"维护设备"窗口。

3. 请从"维护设备"窗口的"设备名称"列中，选择您要删除的设备。
   即可显示该设备的维护窗口。

4. 单击"删除"。
   - 从配置中删除设备不会立即从高速缓存中删除对该设备的访问。不过，这将在您下次手动运行该代理时清除。
   - 该设备的状态信息会一直保留到该代理下次运行之时。 因此，设备从配置中删除之后仍可以在拓扑和设备中以快照的方式显示，直到您重新创建了新的拓扑快照。

重命名设备 | [ 向上 ]

如果您重命名了一台设备，然后又从命令行或 GUI 执行该代理，Storage Automated Diagnostic Environment 会显示一条错误，表示以前的设备已被删除。不过，在您重新发现该设备并拍摄新的拓扑快照之前，Storage Automated Diagnostic Environment 拓扑将不会显示重命名的设备。

为避免出现这种问题，您可以将全局名称 (WWN) 手动添加到 Storage Automated Diagnostic Environment 的配置文件中，该配置文件位于 `/var/opt/SUNWstade/DATA/rasagent.conf` 文件中。

注意：

除非您删除 SUNWstade 目录并执行了新的 `ras_install`，否则，系统的升级不会删除该配置文件，它会一直原样保留在系统中。

电子邮件通知 | [ 向上 ]

您可以使用"电子邮件通知"窗口来定制发送给自己或其他公司的管理员的电子邮件。例如，如果您只关心来自 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列的高优先级警告，您就可以只创建针对该实例的指定通知。

警告只会发送到您通过"电子邮件通知"功能输入的有效电子邮件地址。 本地通知不会向提供程序发送电子邮件。
您可以定制以下本地通知信息：

- 通知类型
- 电子邮件地址
- 类别
- 事件类型
- 优先级

注意：

本地电子邮件/寻呼通知功能是可选的，不会影响到 的主要传输功能。 的主要主机实例是基于本地通知生成电子邮件的唯一实例。 的从属主机实例会把它们的警告发送给主要主机，之后主要主机会过滤这些警告并将它们转发到提供程序，或将这些警告发送给本地系统管理员，这都视您的选择和配置而定。

- 添加通知
  按下此按钮可进入定制上述选项的菜单。

- 清除电子邮件上限
  按下此按钮可复位在 8 小时的期间内每个设备上发送的电子邮件的数量。如果在"配置"选项下将电子邮件的最大数量设置为"无上限"，则此按钮将不起作用。

本地通知：添加新条目 | [ 向上 ]

为每个希望获得查找结果通知的系统管理员创建一个通知记录。 您可以通过"事件类型"、"优先级"和"设备类别"来限制查找结果。可以选择多个事件，并通过电子邮件或寻呼发送它们。这样您就可以灵活定制警报通知方案。

添加新条目：

1. 单击电子邮件链接可以更新或删除现有的电子邮件地址。
2. 单击"添加通知"按钮，可以在通知列表中添加新的电子邮件地址。

除了发送由 收集的可靠性、可用性以及可服务性 (RAS) 信息外，您还可以在客户站点通过电子邮件直接向本地系统管理员发送来自主机（已配置为主要主机）的可定制的事件驱动消息子集。

注意：如果未将系统正确配置为向收件人发送邮件，则不能发送邮件。这在 Storage Service Processor 环境中尤为明显，在该环境下，Storage Service Processor 位于子网，并且没有到达预期收件人的网关。

从主机发送可定制的事件驱动消息子集 | [ 向上 ]

1. 在"电子邮件地址/文件名"文本框中输入一个或多个电子邮件地址。

2. 对每个地址，选择以下类别：
   - "优先级"列表：
   - 0 = 普通（绿色），只是信息。 这是最低的优先级。
   - 1 = 警告（黄色）
   - 2 = 错误（红色）
   - 3 = 停机（红色），系统停机。
   - 警告 + 错误 + 停机
   - 仅可操作
   - "类别"列表 - 从由 监视的当前存储器产品套件中选择。
   - "事件类型"列表 - 请从按照设备类型分类的事件类型列表中进行选择。

3. 单击"添加"。

会按照设备类型将特定事件类型的消息发送到您指定的电子邮件地址。

通知提供程序 | [ 向上 ]

提供程序通过传输机制对数据和界面进行编码，将关于配置存储设备的的信息传送到 NSCC。提供程序的主要功能是转播状态监视器生成的事件。

支持多种提供程序：HTTP、电子邮件、SSTR、SRS、Net Connect、SunMC、SNMP Traps 和 SSRR。

提供程序的类型在以下部分进行简要说明：

- HTTP提供程序会向 HTTP 服务器发送 HTTP 调用，并且以适当的格式传输 CIM 数据。这是一种 Intranet 机制，用于传输由 Storage Automated Diagnostic Environment 代理收集的 RAS 信息，目前仅在 Sun 内部使用。

- 电子邮件提供程序能将特定的事件通过电子邮件发送给本地管理员。事件也可以在汇总之后发送到寻呼的电子邮件地址。

- SSTR 提供程序将事件发送到 Sun StorEdge Topology Reporter (SSTR) 控制台。SSTR 控制台使您可以执行以下任务：

- 查看硬件资源，例如主机、主机总线适配器、交换机和存储器设备，包括环境的图形视图
- 管理用户、报警和资源
- 配置用户电子邮件通知和网络主机通知
- 管理资源报告（也叫做"发现"）
- 启动在特定的环境下和设备有关、基于 Web 浏览器的其它应用程序

- Sun Remote Services (SRS) 提供程序支持 Storage Automated Diagnostic Environment 对 Sun 存储器设备的监视。Storage Automated Diagnostic Environment 会拉入存储器设备事件，并通过发送程序发送它们。发送程序会将以 XML 格式编写的事件数据传输给 SRS 站。。

  SRS 提供程序会启用辅助 IP 地址，以备需要将事件发送给同样接受 SRS XML 格式的辅助通知提供程序的情况。

- SRS Net Connect 提供程序是 SRS 产品系列的一部分。SRS Net Connect 使用基于 Internet 的技术，该技术避免了客户站点对专用网络连接的额外需求。当系统活动超出设置的阈值时，SRS Net Connect 可以通过电子邮件或寻呼通知用户。

  注意： 具有主代理的主机必须是在 NetConnect 提供程序配置中配置为中继的那台主机。

- SNMP Traps 提供程序使可以将在监视过程中发生的所有可操作事件的陷阱发送给外部管理系统。

当出现警告时，该陷阱会被作为 SNMP 陷阱发送到 SNMP 传输。SNMP 陷阱侦听程序可以使用包含在 SUNWstade 软件包中的 `StorAgent.mib SNMP MIB` 文件对这些警告进行解码。

这些警告包含以下信息：

- Storage Automated Diagnostic Environment 代理位置
- 与这些警告有关的 Storage Automated Diagnostic Environment 设备
- 警告级别
- 消息内容

- SSRR 提供程序

  Sun StorEdge 远程响应提供程序使用带有 UNIX 到 UNIX 通讯协议 (UUCP) 的调制解调器技术。必须在客户数据主机上安装 SSRR 软件。SSRR 提供程序面向已购买远程支持服务并且提供了电话线以启用调制解调器电话家用功能的客户。记录事件的 Storage Automated Diagnostic Environment 位于 Storage Service Processor 上。一旦 Storage Automated Diagnostic Environment 识别出了事件：

  1. 如果数据超过预定的允许误差范围，Storage Automated Diagnostic Environment 就会记录该事件，并通过电子邮件或寻呼向 Sun 工程师发出警告。
  2. 位于防火墙后面的 Sun 工程师会访问该 SSRR 服务器，并运行脚本。

     该脚本会启动一个对客户调制解调器的呼叫，并提供到客户网络终端集中器 (NTC) 和 Storage Service Processor 的登录名和口令。

  3. 该脚本会在客户的 Storage Service Processor 和 SSRR Server 之间协商建立一条安全的点到点协议 (PPP) 连接，并让 Sun 工程师自动登录到该客户的 Storage Service Processor 上。
  4. 然后 Sun 工程师就可以访问 SAN 组件，从而可以远程诊断和执行大量的维护例程。

  注意： 如果是通过手动运行或是通过 `cron` 执行，并且选定了 SSRR 提供程序，但是未安装或未正确配置该 SSRR 的软件，则将显示以下错误消息：

  `***错误：无法在权限文件中找到计算机名称。`

- SunMC 提供程序

  SunMC 提供程序使 Storage Automated Diagnostic Environment 能够将可操作的事件和监视拓扑发送到 SunMC 控制台，该控制台将显示报警和警告文本。 SunMC 的信息和 Sun Remote Services (SRS) 相似，并且二者兼容。SunMC 可以将信息发送到 SRS，在这种情况下就不需要在 Storage Automated Diagnostic Environment 中激活 SRS 提供程序。

  推入从属主机配置 | [ 向上 ]

  只要您改变了配置，系统就会提示您推入配置。 "查看配置"功能列出了您可能未提供或需要改正的设置。

  注意：

  "推入配置"功能非常重要。 该功能会将主要主机实例下的所有从属实例与主要主机的实例同步，以确保能够正确进行监视和通知。

  启动或停止代理 | [ 向上 ]

  您可以控制代理活动，从而暂时停止在所选主机上运行 Storage Automated Diagnostic Environment。这样，您还可以避免在测试某个设备或有意设置故障时，创建有关这些伪错误的电子邮件通知。

  注意：

  缺省情况下，主要主机的"监视"功能不会自动缺省为"开"。您必须手动将"监视"设置为"开"。

  - 只有您正在监视单一的一种设备类型及同时监视所有设备（如同在升级过程中一样）时，使用启动/停止代理功能才能避免创建关于伪错误的电子邮件通知。

启动/停止设备监视 | [ 向上 ]

"启动设备"窗口使您可以逐个禁止对设备的监视。

1. 要启动或停止设备，请选择相应的复选框。

- 当"监视"状态为‘开’时，‘停止’复选框可用。
- 当"监视"状态为‘关’时，‘启动’复选框可用。

2. 单击"提交更改"。

   必须更新通过该主要主机配置的所有从属主机上的配置文件。

- 请使用"维护"菜单上的[推入从属配置]选项完成该操作。

3. 如果该设备正在测试或是故意为该设备设置了一些故障，那么您可以使用"启动/停止 设备监视"窗口暂时停止特定设备的本地通知。

注意：

当停用（关闭）设备时，监视将继续。但是在设备处于停止通知状态时，对于检测到的任何故障，系统都将不会进行电子邮件通知。因此，系统会记录下任何可能检测到的错误，然后通过 SRS Net Connect 提供程序或 HTTP 提供程序的方式发送，而不是通过电子邮件通知的方式发送。

测试电子邮件 | [ 向上 ]

使用"测试电子邮件"窗口发送测试电子邮件和消息，并检验的邮件功能是否安装并正常工作。

访问"测试邮件"窗口：

1. 单击" Storage Automated Diagnostic Environment "主窗口中的"管理"链接。
2. 单击"常规维护"菜单中的"测试电子邮件"链接。

   即可显示"测试电子邮件"窗口。

3. 在"电子邮件地址"文本框内键入您的电子邮件地址。
4. 在"消息"文本字段中键入简要的注释。

如果将"消息"文本字段保留为空白，则该测试邮件会包含一个以"测试消息"字样作为缺省主题行的缺省消息。

注意：

如果您在"消息"文本字段敲入回车键，那么您将无法输入文本。 要重新开始，请单击"消息"文本字段，输入一些文本。

查看配置 | [ 向上 ]

1. 一旦您完成了所有配置，希望检验所有设置时，请选择"常规维护"菜单中的"查看配置"链接。
2. 如果必要，请按照屏幕上显示的提示信息检查您可能未提供的或需要再次检查的设置。

更改配置选项 | [ 向上 ]

"配置选项"窗口使您可以更改选中配置选项中的缺省设置。使用以下信息可以更新现有配置选项：

- 要保存以供比较的旧（历史）拓扑的数量。
  请在"拓扑历史记录"中输入要保存以供对比的拓扑的数量。 缺省值为 5。

- 测试管理器刷新速率
  指定窗口的刷新（重新载入）速率，以秒计，用于测试输出。缺省值为 30 秒，最小的刷新速率为 5 秒。

- 事件文件最大大小
  指定事件文件的最大大小，以兆字节计。用来限制通知提供程序的数据包大小。缺省值为 2。

- 电子邮件程序路径
  用来更改本地电子邮件程序。

- 为每个事件发送一封电子邮件
  启用此复选框可将要发送的有关某一特定事件的电子邮件的数量限制为一封。

- 最大电子邮件数量
  指定在八小时内将发送的有关特定组件的电子邮件的数量。缺省值为无上限；选项包括 5、10、20 和 50。 您还可以使用电子邮件通知窗口清除指定的电子邮件的上限。

- GUI 带宽
  指定低速和高速局域网 (LAN) 带宽。缺省值为高带宽。

- 屏幕大小
  用来配置缺省的 GUI 屏幕大小。

  - "大屏幕" - 显示三个窗口：左框架窗口、顶部窗口（带跟踪链接）和主要主题窗口。如果您的显示器的分辨率为 1280 x 1024，建议使用"大屏幕"选项。
  - "小屏幕" - 显示三个窗口，和"大屏幕"选项一样，但是如果您的显示器的分辨率为 1024 x 864，建议使用此选项。
  - "无框架" - 仅显示顶部窗口（带跟踪链接）和主要主题窗口。
  - "无框架 + 辅助选项" - 显示顶部窗口（带跟踪链接）和主要主题窗口，和无框架一样，但用户能使用击键组合来代替鼠标执行任务。

应用程序启动 | [ 向上 ]

"应用程序启动"使用户可以逐个在 Storage Automated Diagnostic Environment 的各个设备上存储 URL 书签。当前可以存储 URL 书签的设备包括：

- Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列
- Brocade Silkworm 交换机
- Sun StorEdge Network FC 交换机
- Sun StorEdge 3900 和 6900 系列
- 光纤通道磁带设备
- 虚拟引擎

注意：

"应用程序启动"提供了一种从 Storage Automated Diagnostic Environment 直接启动 Brocade Silkworm 交换机管理界面的简单方法，这种方法无需打开新的浏览器窗口然后再手动键入 Brocade Silkworm 交换机的 URL。