Règles des tests de diagnostic |

Certains tests présentent des limitations et ne peuvent être exécutés en même temps que d'autres. Les tests de diagnostic de Storage Automated Diagnostic Environment sont soumis aux règles suivantes :

- Tous les tests sont des tests hors ligne qui peuvent être utilisés pour vérifier et remplacer des unités remplaçables sur site.
- Vous devez arrêter progressivement tous les périphériques et chemins d'accès avant d'exécuter des tests de diagnostic.
- `switchtest` ne peut être exécuté que sur un seul port de commutateur à la fois.
- `linktest` ne peut être exécuté en même temps que d'autres tests et ne peut être lancé qu'à l'aide de la commande Test à partir de la topologie. Vous ne pouvez pas exécuter `linktest` avec Test à partir d'une liste.

Remarque :

Toute tentative visant à ignorer ou à contourner les règles des tests de diagnostic entraîne l'affichage de messages d'avertissement.

Voir aussi :

- Tests de ligne de commande
- Tests de l'interface graphique
- Valeurs par défaut de test