链接测试 |

linktest 测试随 Storage Automated Diagnostic Environment 软件一起提供。该测试验证 SAN 或 DAS 环境中的被动 FC 组件的功能。该测试为具有外部回路测试的设备提供故障 FRU 隔离。目前，此功能仅限于 Sun StorEdge Network FC Switch-8 和 Switch-16 交换机、SOC+ HBA 和 QLC22XX HBA。 对于不提供外部回路测试的链接段（如 SOC+ 到 A5200），则使用 SOC+ 外部回路测试来诊断 Sun StorEdge A5000 被动组件。被动组件包括 GBIC、光纤通道、FC 交换机、MIA 和 FC 适配器。该测试对链接段的两端都进行测试（如果可能），并在检测到故障时进入有指导的隔离过程。 可以通过右键单击链接段的图标，然后从视图“诊断 -> 测试 -> 从拓扑执行测试”中执行 linktest。 当用户通过“警告”检测到或在拓扑图中观察到一个有故障或间断的链接（红色的链接）时，通常会运行 linktest。 启动 linktest 以后，将利用“测试管理器”指导用户完成 FRU 隔离过程。