卷校验 |

该选项将以最低优先级 (16) 在所有阵列上持续执行卷校验。 以循环方式一次校验一个卷。 如果此操作失败，将生成事件。
该选项仅应用于 T3 和 6120。
在“一般维护”->“维护设备”中可选择打开或关闭单个设备上的卷校验。 对于某个阵列，如果没有在“管理”->“一般维护”->“维护设备”中输入口令，则将使用“缺省阵列口令”。
从 StorADE 的观点来看，该选项并不是诊断选项，不会影响监视范围。如果该操作正在运行，绿色和黄色的磁盘发光二极管将变亮。
警告： 在容量校验中使用 "fix" 选项可以修复受损区块中的奇偶问题。有时候这么做可以隐藏受损的数据块。

使用“杀死校验”来将所监测的以及由 Storage A.D.E 所启动的阵列中的“容量校验”杀死。

“设备概况”显示了每个所监测阵列的情况，包括以下字段：

- 校验：在这台设备上，持续的“容量校验”选项是否开启。
- 上一个容量：上一个或当前校验的容量。
- 开始：上一个“容量校验”的开始日期。
- 状态：容量校验的进程，或“开始”，或“杀死”。