Ce programme rassemble les erreurs Fibre Channel des fichiers /var/adm/message sélectionnés et les affiche dans le graphique des boîtiers/disques A5000. Si l'ordre de la boucle est connu, la transition sur la boucle d'un type d'erreur à l'autre peut aider à détecter le problème.
Exemple d'erreur CRC (lecture/avant) :
Apr 29 18:14:24 gonb1dv1 unix: Transport error on target=0x22: Fibre Channel CRC Error on frames
Apr 29 18:14:24 gonb1dv1 unix: WARNING: /sbus@74,0/SUNW,socal@1,0/sf@0,0/ssd@w21000020370cb701,0 (ssd255):
Exemple d'erreur de parité SCSI (écriture/après) :
Apr 29 18:18:31 gonb1dv1 unix: WARNING: /sbus@74,0/SUNW,socal@1,0/sf@0,0/ssd@w21000020370cab2a,0 (ssd245):
Apr 29 18:18:31 gonb1dv1 unix: Erreur pour la commande : write(10) Error Level: Retryable