Diagnostic | Description
--- | ---
`a3500fctest`(1M) | Diagnostic intrabande des unités logiques de stockage Sun StorEdge A3500FC rattachées par le chemin de données de l'hôte.
`a5ksestest`(1M) | Diagnostic intrabande des boîtiers Sun StorEdge A5000 rattachés par le chemin de données de l'hôte.
`a5ktest`(1M) | Diagnostic intrabande des lecteurs de disques Sun StorEdge A5000 rattachés par le chemin de données de l'hôte.
`brocadetest`(1M) | Diagnostic hors bande utilisé pour tester les ports des commutateurs Brocade Silkworm Fibre Channel.
`d2disktest`(1M) | Diagnostic des disques SCSI Sun StorEdge D2.
`daksestest`(1M) | Diagnostic intrabande des boîtiers Sun Fire V880 rattachés par le chemin de données de l'hôte.
`daktest`(1M) | Diagnostic intrabande des lecteurs de disques Sun Fire V880 rattachés par le chemin de données de l'hôte.
`fcdisktest`(1M) | Diagnostic intrabande des lecteurs de disques FC internes rattachés par le chemin de données de l'hôte.
`fctapetest`(1M) | Diagnostic intrabande des lecteurs de bandes FC rattachés par le chemin de données de l'hôte.
`ifptest`(1M) | Diagnostic des adaptateurs de bus hôte Sun StorEdge PCI FC-100 à l'aide du pilote ifp.
`qlctest`(1M) | Diagnostic des adaptateurs de bus hôte Sun StorEdge PCI Dual Fibre Channel à l'aide du pilote qlc.
`socaltest`(1M) | Diagnostic des adaptateurs de bus hôte Sun StorEdge SBus FC-100 à l'aide du pilote socal.
`linktest`(1M) | Lien de test conçu pour tester deux extrémités d'un segment de lien FC et aider l'utilisateur à isoler l'unité remplaçable sur site du segment de lien. Ce test est généralement exécuté lorsque la topologie FCAL signale un problème de lien, c'est-à-dire un lien rouge.
`switchtest`(1M) | Diagnostic hors bande visant à tester les ports des commutateurs Sun StorEdge Network FC à 8/16 ports.
`switch2test`(1M) | Diagnostic hors bande visant à tester les ports des commutateurs Sun StorEdge Network FC 2 Gbit à 8/16 ports.
`t3test`(1M) | Diagnostic intrabande des unités logiques de stockage Sun StorEdge T3 et T3+ rattachées par le chemin de données de l'hôte.
`t3ofdg`(1M) | Diagnostic hors bande des unités logiques de stockage Sun StorEdge T3 et T3+ rattachées par une connexion ethernet. t3ofdg teste toutes les unités remplaçables sur site du boîtier T3.
`t3volverify`(1M) | Diagnostic hors bande des unités logiques de stockage Sun StorEdge T3 et T3+ rattachées par une connexion ethernet. t3volverify exécute la fonction de vérification du volume sur le T3 sélectionné.
`se_configcheck`(1M) | Vérifie la configuration d'une solution Sun (3900/6900).
`se2_configcheck`(1M) | Vérifie la configuration d'une solution Sun Solution (6320).
`vediag`(1M) | Diagnostic hors bande du moteur de virtualisation (VE) rattaché par une connexion Ethernet. Lance et contrôle des diagnostics sur le moteur de virtualisation.
`veluntest`(1M) | Diagnostic intrabande du stockage associé au moteur de virtualisation VE. Vérifie la fonctionnalité des unités logiques de stockage Sun StorEdge 3900/6900 du moteur de virtualisation intrabande.
Testeurs
`stresstest`(1M) | Testeur intrabande pour tous les dispositifs E/S rattachés par un chemin de données de l'hôte.
`dex`(1M) | Testeur intrabande pour tous les lecteurs de disques et de bandes rattachés par le chemin de données de l'hôte.
`lbf`(1M) | Testeur intrabande pour les boucles FC (support) qu'utilisent les adaptateurs de bus hôte Sun StorEdge soc+ et QLC 2200.