Paramètres de temporisation du système |

Les temporisations du système sont les valeurs qu'utilise l'agent Storage Automated Diagnostic Environment pour s'assurer qu'il ne perd pas trop de temps à attendre une réponse aux commandes lancées.

Les catégories et les paramètres par défaut sont :

- Ping - Temporisation utilisée pour effectuer un ping. La valeur par défaut est de 10 secondes.

- Courrier électronique - Temporisation définie pour l'envoi des messages de courrier électronique. La valeur par défaut est de 30 secondes.

- Jetons Sun T3 (HTTP) - Temporisation utilisée lors de l'extraction d'informations concernant les jetons depuis une baie de disques Sun StorEdge T3, T3+ ou 6120. La valeur par défaut est de 60 secondes.

- Accès SNMP - Temporisation utilisée pour interroger des commutateurs qui prennent en charge des protocoles de gestion de réseau simple (SNMP). La valeur par défaut est de 20 secondes.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence et de service de la série Sun StorEdge.