从拓扑执行测试 |

Storage Automated Diagnostic Environment“图形”视图显示一个系统的物理拓扑。 使用拓扑视图，您可以选择特定的子测试和测试选项。 设备和链接的监视状态会出现在“从拓扑执行测试”和“从列表执行测试”这两个视图中。

从拓扑执行测试提示

- 要缩小拓扑的大小，请从“过滤器”下拉菜单中选择一个地址，然后单击“执行”。
- 要放大拓扑，请右击屏幕的白色区域。 您可以使用鼠标左键选择值来进行缩放。
- 要列出测试选项，使用鼠标右键选择设备。
- 使用鼠标左键，选择想要对该设备运行的测试。
  适用的测试会显示在右窗格中。
- 从“拓扑”视图中选择“清除”链接来删除该拓扑的所有绿色链接。红色和黄色链接仍保留在拓扑中，直到改正了错误为止。
- 在运行测试时，可以访问测试管理器来查看该测试的状态。
- 测试运行完成后，系统会将一封电子邮件发送到指定的电子邮件接收者。

注意：

- Storage Automated Diagnostic Environment 链接测试能隔离光纤通道设备的 FRU。 通过选择链接，您可以从拓扑视图中调用链接测试。
- 您不能在连接到 Sun StorEdge 6120 阵列的主机上运行 `veluntest`(1M)。
- 带内测试可以通过“从拓扑执行测试”视图运行，无任何限制。
- 带外测试（例如，`t3ofdg` 或 `t3volverify`）可以通过“从拓扑执行测试”视图运行，前提是该测试从“监视主机”视图运行

另请参阅：

- 测试规则
- 命令行测试
- GUI 测试
- 从 GUI 测试列表运行测试
- 测试管理器
- 测试缺省值