> Synthèse de l'aide

Maintenance -> Topologie
Maintenance de la topologie | Description de la fonctionnalité de la topologie
Capture de la topologie | Demande de captures de la topologie à chaque hôte et création d'une capture maître
Fusion de topologies | Création de topologies arbitraires par la fusion des topologies de plusieurs hôtes
Historique des topologies | Affichage des informations archivées sur la topologie
Regroupement | Regroupement personnalisé de périphériques dans une topologie

Maintenance de la topologie | [ Retour ]

L'interface graphique du réseau de stockage (SAN) de Storage Automated Diagnostic Environment affiche tous les composants de la structure et leur état. Les composants de la structure comprennent les adaptateurs de bus hôtes (HBA), les ports des commutateurs, les contrôleurs de stockage et les disques, de même que des composants plus spécialisés tels que les ventilateurs, les batteries, les alimentations et les volumes.

Les agents SAN collectent les informations liées aux compteurs sur la base de messages d'erreur et d'informations de télémétrie. Ces informations sont ensuite utilisées dans le graphique de la topologie pour indiquer les problèmes de lien.

Accès à la fenêtre Topologie :

1. Cliquez sur le lien Maintenance dans le coin supérieur droit de la fenêtre principale de Storage Automated Diagnostic Environment.
Le menu Maintenance comprend deux sections : Maintenance générale et Maintenance de la topologie.

2. Cliquez sur Maintenance de la topologie.
La fenêtre Maintenance de la topologie s'affiche.

Capture de la topologie | [ Retour ]

Remarques :

Pour affichez une topologie, effectuez d'abord les opérations suivantes :

1. Exécutez la commande `ras_install` pour lancer les services Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Créez une capture de la topologie.
3. La fonction Capture de la topologie exige Solaris 8 ou une version supérieure.

Avant de créer une capture de la topologie, assurez-vous qu'il n'y a pas de problème sur les chemins des baies de disques Sun StorEdge T3 ou T3+. En cas de problème sur les chemins des baies de disques Sun StorEdge T3 ou T3+, la vue de la topologie n'affichera pas les chemins correctement.

La fonction Capture de la topologie permet de créer et de mettre à jour la vue de la topologie à partir de l'hôte ou de passer en revue les détails des erreurs. Une fois les topologies individuelles de l'hôte mises à jour, le système met à jour les vues des topologies fusionnées.

Création d'une capture de la topologie :

1. Dans la fenêtre Maintenance de la topologie, sélectionnez Capture de la topologie.
2. Cliquez sur Créer et récupérer les topologies sélectionnées pour lancer la détection sur les hôtes sélectionnés.

Lorsque toutes les topologies ont été récupérées, l'état devient Terminé.

3. Cliquez sur Fusionner et charger la topologie maître pour fusionner et synchroniser le maître et les esclaves.

La colonne Dernière capture affiche la date et l'heure de la dernière extraction de la topologie de son hôte.

La colonne Dernier maître affiche la date à laquelle la dernière topologie maître a été renvoyée à cet hôte.

Remarque :

Si une erreur de temporisation se produit, il peut être nécessaire d'augmenter les temporisations à l'aide de la fonctionnalité Temporisations du système de la section Utilitaires système de l'interface utilisateur graphique.

Fusion de topologies | [ Retour ]

La topologie de configuration d'un maître comprend le maître et tous les esclaves ; elle est générée automatiquement. En fusionnant des topologies, vous combinez de multiples graphiques de topologie d'hôte dans un diagramme unique.

Création d'une topologie combinée (fusionnée) :

1. Dans la fenêtre Maintenance de la topologie, sélectionnez Fusion de topologies.
2. Pour créer une topologie combinée (fusionnée), sélectionnez au moins deux topologies dans la section Topologies disponibles et cochez les cases Sélectionner correspondantes.
3. Saisissez un nom unique pour la topologie fusionnée et cliquez sur Créer.
4. Pour supprimer une topologie fusionnée, sélectionnez la topologie dans la section Topologies combinées et cliquez sur Supprimer la sélection.

Remarque :

- Les topologies ne peuvent être mises à jour que via la création d'une nouvelle capture de la topologie qui écrase l'ancienne.
- Les topologies fusionnées incluent automatiquement de nouvelles captures.
- Si vous souhaitez supprimer une topologie fusionnée, utilisez la fonction Fusion de topologies et non la fonction Historique des captures.

Historique des captures | [ Retour ]

Cette fonction permet de comparer et de supprimer des captures actuelles de la topologie ou encore de visualiser, de comparer ou de supprimer d'anciennes captures.

Affichage de l'historique des topologies :

1. Dans la fenêtre Maintenance de la topologie, sélectionnez Historique des topologies.

2. Pour afficher une synthèse des modifications réalisées entre deux topologies, sélectionnez deux hôtes en cochant les cases correspondantes, puis cliquez sur Comparer la sélection. Pour que la fonctionnalité de comparaison puisse fonctionner, l'hôte doit être associé à au moins deux topologies.

3. Pour supprimer une topologie, sélectionnez un ou plusieurs hôtes en cochant les cases correspondantes, puis cliquez sur Supprimer la sélection.

4. Pour afficher une capture de la topologie précédemment stockée, double-cliquez sur le lien de date dans la colonne Date1, Date2 ou Date3.

1. Pour comparer deux ou plusieurs anciennes captures, cliquez sur Comparer la sélection.
2. Pour supprimer une ou plusieurs anciennes captures, cliquez sur Supprimer la sélection.

Regroupement | [ Retour ]

La fonction Regroupement de la topologie de Storage Automated Diagnostic Environment permet d'afficher des topologies à plusieurs niveaux et de regrouper un grand nombre de périphériques dans une vue unique.

Création et gestion des groupes :

1. Dans la fenêtre Maintenance de la topologie, sélectionnez Regroupement.
Pour créer un nouveau nom de groupe, vous devez indiquer un nom d'hôte ou de topologie fusionnée, un code de groupe et une description.
Le nom et le code sont arbitraires mais doivent être choisis de manière à refléter avec précision le niveau supérieur. Vous pouvez ainsi définir un nom de campus (Campus1 avec le code Bâtiment 1).

2. Cliquez sur Ajouter catégorie pour ajouter ce nom de groupe.

3. Cliquez sur le lien Fusion maître situé en haut de la fenêtre Regroupement pour créer le nouveau groupe.
L'écran Détails du groupe apparaît et affiche la liste des périphériques présents sur l'hôte ou la topologie fusionnée que vous avez sélectionnée à l'étape précédente.

Ajout de périphériques à un groupe donné :

1. Dans la fenêtre Détails du groupe, cochez la case correspondante du périphérique et sélectionnez un ID pour le groupe.
   L'ID du groupe permet d'avoir plusieurs instances d'objets similaires. Vous pouvez ainsi définir Baie1, Baie2, Baie3, etc.
   Vous pouvez également créer des sous-groupes en utilisant la notation '.' dans la zone ID du groupe. En utilisant des noms tels que lab1.baie1 et lab1.baie2, vous créez un groupe lab1 contenant deux groupes de baies distincts. La notation '.' permet d'effectuer un regroupement à plusieurs niveaux.

2. Pour accéder à la fenêtre Synthèse du groupe, sélectionnez le lien Synthèse, situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre Détails du groupe.
Ce menu permet de sélectionner la couleur et le type d'icône de groupe à afficher. À partir de cette fenêtre, vous pouvez également ajouter une description, qui apparaîtra à côté de l'icône dans la vue de la topologie.

3. Pour supprimer un composant d'un groupe, effacez la valeur de la zone Description du composant à supprimer et cliquez sur Mettre à jour ID.
Le composant est alors supprimé de ce regroupement.