Erreurs Fibre Channel |

Les erreurs Fibre Channel sont représentées par des liens rouges et par les lettres « fc », également en rouge. Les erreurs Fibre Channel indiquent que des erreurs CRC ou ITW ont été décelées à une des extrémités du lien rouge.

Les erreurs Fibre Channel sont généralement intermittentes et ne représentent pas des défaillances de matériel.
Lorsqu'une défaillance de matériel se produit, par exemple lorsqu'un port de commutateur se déconnecte, les compteurs Fibre Channel sont ignorés.

Voir aussi :

- Affichage de conseils relatifs à la fonctionnalité de la topologie
- Erreurs MPxIO
- Icônes de la topologie