Exécution du contrôle de révision

Le contrôle de révision vérifie les révisions des logiciels, des matériels et des microprogrammes de tous les composants sélectionnés par l'utilisateur.

Le contrôle de révision repose sur une matrice actualisable, générée à l'aide de la base de données PatchPro. La matrice offre un contrôle de révision distribué sur tout le système. Les versions de Solaris et des microprogrammes des composants sont comparées aux informations de la matrice.

Génération du rapport de contrôle de révision

1. Cliquez sur Contrôle de révision dans la page Diagnostic.
2. Cliquez sur Exécution de rapport.

   La fenêtre Exécution de rapport s'affiche.

3. Sélectionnez un hôte dans la fenêtre déroulante et cliquez sur ALLER.

   La fenêtre charge et affiche les informations mises à jour sur l'hôte sélectionné.

4. Sélectionnez une matrice de configuration dans le menu déroulant.

   Les matrices sont triées par niveau et date de révision, la plus récente apparaissant en premier.

5. Désélectionnez un ou plusieurs périphériques de la liste Sélectionner le module. Par défaut, tous les périphériques sont cochés.
6. Dans la zone de texte Courrier électronique, tapez la ou les adresses électroniques auxquelles les résultats du contrôle de révision doivent être envoyés.
7. Cliquez sur Exécuter le contrôle de révision.