Modification des options de configuration |

La fenêtre Options de configuration permet de modifier les valeurs par défaut des options de configuration sélectionnées. Les options de configuration existantes peuvent être mises à jour à l'aide des informations suivantes :

Remarque :

Si l'hôte est derrière un pare-feu (par exemple, dans un environnement de processeur de service de stockage), vous ne pourrez envoyer des courriers électroniques que si l'adresse électronique se trouve sur le LAN du client.

Options de configuration

- Nombre d'anciennes topologies (historiques) à enregistrer pour comparaison.
  Tapez le nombre de topologies à enregistrer dans l'historique des topologies pour comparaison. La valeur par défaut est 5.

- Fréquence de mise à jour du Gestionnaire de tests
  Indiquez, en secondes, la fréquence de rafraîchissement (rechargement) de la fenêtre des résultats des tests. La valeur par défaut est de 30 secondes et la fréquence minimale de mise à jour de 5 secondes.

- Taille maximale du fichier d'événements
  Indiquez, en mégaoctets, la taille maximale du fichier d'événements. Ce paramètre est utilisé pour limiter la taille des paquets de données transmis aux fournisseurs de notification. La valeur par défaut est 2.

- Bande passante interface utilisateur
  Indiquez la largeur de bande du réseau local à faible et grande vitesse. La valeur par défaut est Bande passante large.

- Créer des concentrateurs si nécessaire
  Cochez cette case si vous désirez insérer des concentrateurs dans la topologie.

- Est-ce un site de production ?
  Précisez s'il s'agit d'un site utilisé pour la production (option par défaut en cas de sélection) ou s'il est utilisé à des fins de test et de développement.

Options de courrier électronique

- Envoyer le courrier depuis cet hôte/IP
  Entrez le nom de l'hôte à partir duquel vous voulez que le courrier électronique soit envoyé.

- Expéditeur
  Saisissez le nom qui doit apparaître dans la zone De : dans les messages électroniques.

- Nombre maximal de messages électroniques concernant le même composant au cours d'une période de 8 heures
  Indiquez le nombre maximal de messages électroniques qui doivent être envoyés au cours d'une période de huit heures concernant un événement spécifique. La valeur par défaut est 6. Vous avez le choix entre les options suivantes : 2, 4, 6 ou 8.

- Chemin d'accès au programme de courrier électronique
  Utilisez cette option pour changer de programme de courrier électronique local.

Options de la fenêtre

- Sélectionner la fenêtre du navigateur
  Utilisez cette option pour configurer la taille par défaut de l'écran de l'interface utilisateur graphique.

  - Grand écran - affiche trois fenêtres : le cadre de gauche, la fenêtre supérieure (qui contient les liens de suivi) et la fenêtre principale.
  - Petit écran - affiche trois fenêtres plus petites présentant la même sélection que le grand écran.
  - Pas de cadres - affiche uniquement la fenêtre supérieure (qui contient les liens de suivi) et la fenêtre principale.
  - Pas de cadres + Accessible - affiche la fenêtre supérieure (qui contient les liens de suivi) et la fenêtre principale, comme l'option Pas de cadres, mais permet à l'utilisateur d'utiliser des combinaisons de touches, plutôt que la souris, pour effectuer des tâches.

- Schéma de couleurs
  Utilisez cette option pour configurer le schéma de couleurs par défaut de l'écran de l'interface utilisateur graphique.