Fournisseur SunMC |

Le fournisseur SunMC permet à Storage Automated Diagnostic Environment d'envoyer des événements susceptibles de donner lieu à une action et des topologies de contrôle à la console SunMC, qui affiche les alertes et le texte des alertes. Les informations de SunMC sont similaires et compatibles avec les services à distance de Sun (SRS - Sun Remote Services). SunMC peut envoyer des informations aux SRS, auquel cas le fournisseur SRS ne doit pas être activé dans Storage Automated Diagnostic Environment. Cette fonction doit être activée et configurée avant d'entamer la détection des dispositifs afin de permettre à la topologie de s'afficher correctement dans la console SunMC.

Pour paramétrer le module SunMC, exécutez les étapes suivantes :

- Exécutez la commande pkgadd SUNWesraa sur l'hôte qui utilise l'agent SunMC.

- Vous pouvez trouver SUNWesraa dans SUNWstade/System/SunMC.

- Chargez le module rasagent depuis la console SunMC.
- Ajoutez l'adresse IP de l'hôte StorADE dans le module rasagent à partir de la console SunMC.
- Activez le module rasagent depuis la console SunMC.

Pour configurer le fournisseur SunMC, complétez les zones obligatoires :

- Cochez la case Actif.
- Tapez l'adresse IP de la console SunMC.
- Définissez le numéro du port. La valeur par défaut est 162.
- Définissez le nombre d'heures pour la fréquence de pulsation.

Voir aussi :

- Fournisseur de courrier électronique
- Fournisseur SRS Net Connect
- Fourniseur SNMP
- Fournisseur SRS
- Fournisseur SSRR
- Fournisseur SAE