Exécution de tests de diagnostic à partir de l'interface utilisateur graphique |

Les tests de diagnostic sont conçus pour tester des unités remplaçables sur site cibles et pour fonctionner selon un chemin de données intrabande ou hors bande. L'ordonnanceur Storage Automated Diagnostic Environment envoie le test à exécuter sur le serveur approprié (hôte).

Si vous exécutez un test de diagnostic depuis la fenêtre principale de Storage Automated Diagnostic Environment, vous pouvez accéder facilement à la configuration, aux commandes et aux résultats du test à l'aide des boutons présents dans les différentes boîtes de dialogue. Les options de paramétrage de test sont toutefois propres à chaque test.

Hormis dans deux cas, vous pouvez exécuter les tests de diagnostic de Storage Automated Diagnostic Environment à l'aide de l'option Test à partir d'une liste ou Test à partir de la topologie.

1. Vous pouvez invoquer la fonction Test des liens en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le lien affiché dans la topologie. Vous ne pouvez par contre pas exécuter cette fonction à l'aide de l'option Test à partir d'une liste.
2. Les adaptateurs de bus hôtes (HBA) non connectés (qui ne sont connectés à aucun périphérique) peuvent uniquement être testés à l'aide de l'option Test à partir d'une liste.

Voir aussi :

- Règles de test
- Tests de ligne de commande
- Lancement de tests à partir de la topologie de l'interface utilisateur graphique
- Lancement de tests à partir de la liste de tests de l'interface utilisateur graphique
- Gestionnaire des tests
- Suppression de tests
- Valeurs par défaut des tests
- Archive des tests