设备发现

您可以请求 Storage Automated Diagnostic Environment 在该环境中查找是否有“设备发现”窗口中显示的设备类型。

- Storage Automated Diagnostic Environment 在主机的物理数据路径附件中查找 Sun StorEdge A5000 阵列、Sun StorEdge A3500-FC Raid 控制器、Sun Fire V880 磁盘、Sun StorEdge D2 阵列、内部光纤通道磁盘和光纤通道磁盘设备。
- Storage Automated Diagnostic Environment 通过读取 `/etc/fcswitch.conf` 文件（其格式与 `etc/hosts` 类似）自动发现 Sun StorEdge network FC switch-8 和 switch-16 交换机。此外，“子网”功能将请求 IP 网络前缀，以扫描应答 SNMP 查询的 Sun StorEdge Network 2 GB Switch-16 交换机和 Brocade Silkworm 1 GB 和 2 GB 交换机。
- Storage Automated Diagnostic Environment 将通过扫描所有主机上的 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列日志文件，自动发现 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列。包含有效 IP 名称或地址的条目已添加到配置文件中。
- Storage Automated Diagnostic Environment 将使用 Storage Service Processor 的 `/etc/host` 文件来发现 Sun StorEdge 3900 和 6900 系列。

注意：

只要此日志文件中存在有效的 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列条目，自动发现功能将找到它们并进行添加。 通过以类似于浏览系统日志的方式浏览日志文件，可以避免添加较旧的、不需要的 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列。 引用脚本 `/usr/lib/newsyslog` 和 `/etc/cron.d/logchecker。`

在交换机以层叠方式配置的 SAN 中，`/etc/fcswitch.conf` 文件中只需要包含带有主机附件的交换机（即本地交换机）。 Storage Automated Diagnostic Environment 将发现层叠式交换机（当第一个交换机被发现后）。

注意：

您必须手动添加 Brocade Silkworm 交换机，或在 LAN 上搜索 Brocade Silkworm 交换机，然后手动删除在指定的 LAN 之外发现的不需要的设备。

发现 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列机柜 |

适用于直接连接存储器 (DAS) 环境的 Sun StorEdge 3900 系列存储器系统和适用于存储区网络 (SAN) 环境的 Sun StorEdge 6900 系列存储器系统都是完整的预配置存储器解决方案。最终用户对子系统内部组件只具有有限的访问权限，但是他们可以完全使用系统的存储功能。

选择“设备发现”窗口中的“Sun 3900/6900”按钮可指示 Storage Automated Diagnostic Environment 查询 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列机柜。Sun StorEdge 3900 或 6900 系列机柜中的服务处理器的 IP 地址或名称应该处于选中状态。然后，StorADE 主地址或选定的从属地址将在本地查询 3600/6900 子系统。

1. 从“在主机上运行”菜单中选择主机。
2. 启用“打开监视”切换按钮。
3. 单击“确认 3900/6900 发现”。

注意：

Sun StorEdge 3900 和 6900 系列子系统的发现取决于 Solution.golden 配置文件，该文件位于 SUNWstade /var/opt/SUNWstade/DATA 目录中。通过运行 Storage Automated Diagnostic Environment config_solution(1M) 实用程序可创建该文件，该程序位于 SUNWstade /bin 目录中。 在生产、升级和组件更换过程中，必须始终运行该实用程序。

注意：

Storage Automated Diagnostic Environment 使用以太网（带外）直接连接到 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列、虚拟化引擎、Sun StorEdge network FC switch-8 和 switch-16 交换机设备以及 Brocade Silkworm 交换机。

使用“子网”在 LAN 上搜索 Sun StorEdge 设备 |

使用“子网”按钮在 LAN 上搜索 Sun StorEdge network FC switch-8 和 switch-16 交换机设备、 Brocade Silkworm 交换机以及 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列。

1. 请输入您想搜索的子网的 IP 地址。
2. 请输入要搜索的子网前缀。

“子网”功能将搜索子网上的有效设备。

搜索结果将发回主代理。主代理将把最新发现的、先前在子网中的有效设备移动到主配置文件中。