Détection des dispositifs

Vous pouvez demander à Storage Automated Diagnostic Environment de rechercher dans les environnements les types de dispositifs affichés dans la fenêtre Détection des dispositifs.

- Storage Automated Diagnostic Environment détecte les baies de disques Sun StorEdge A5000, les contrôleurs Raid Sun StorEdge A3500-FC, le disque Sun Fire V880, la baie de disques Sun StorEdge D2, le disque interne Fibre Channel et les dispositifs à bande Fibre Channel sur les connexions du chemin physique des données vers l'hôte.
- Storage Automated Diagnostic Environment détecte automatiquement les commutateurs Sun StorEdge network FC à 8 et 16 ports en lisant le fichier `/etc/fcswitch.conf` (format semblable à celui de `etc/hosts`). Par ailleurs, la fonctionnalité de sous-réseau demande un préfixe de réseau IP pour rechercher des commutateurs Sun StorEdge Network 2 Go à 16 ports et des commutateurs Brocade Silkworm 1Go et 2 Go répondant aux requêtes SNMP.
- Storage Automated Diagnostic Environment détecte automatiquement les baies de disques Sun StorEdge T3 et T3+ en recherchant leur fichier journal sur tous les hôtes. Des entrées contenant un nom ou une adresse ID valide sont ajoutées à la configuration.
- Storage Automated Diagnostic Environmentdétecte les solutions Sun StorEdge 3900 et 6900 en utilisant le fichier `/etc/host` du processeur de service de stockage.

Remarque :

Tant qu'il y aura des entrées valides de baies de disques Sun StorEdge T3 et T3+ dans le fichier journal, l'autodétection les trouvera et les ajoutera. Vous pouvez éviter l'ajout de baies de disques Sun StorEdge T3 et T3+ anciennes ou non désirées en réinitialisant le fichier journal, un peu comme le fait le journal du système. Référencement des scripts `/usr/lib/newsyslog` et `/etc/cron.d/logchecker`

Sur un réseau de stockage configuré avec des commutateurs en cascade, seul le commutateur de connexion à l'hôte (c'est-à-dire le commutateur local) doit être repris dans le fichier `/etc/fcswitch.conf`. Storage Automated Diagnostic Environment détectera le commutateur en cascade dès détection du premier commutateur.

Remarque :

Vous devez ajouter manuellement les commutateurs Brocade Silkworm ou chercher le réseau local pour un commutateur Brocade Silkworm, puis supprimer manuellement les dispositifs non désirés qui ont été détectés sur le réseau local spécifié.

Détection d'un système de la gamme Sun StorEdge 3900 ou 6900 |

Les systèmes de stockage de la gamme Sun StorEdge 3900 pour environnements DAS (Direct Attach Storage) et ceux de la gamme Sun StorEdge 6900 pour environnements SAN (Storage Area Network) sont des solutions de stockage complètes et préconfigurées. Les utilisateurs finaux ont un accès limité aux composants internes des sous-systèmes, mais disposent d'un accès total aux fonctionnalités de stockage.

Sélectionnez le bouton Sun 3900/6900 dans la fenêtre Détection des dispositifs pour demander à Storage Automated Diagnostic Environment de rechercher un système Sun StorEdge 3900 ou 6900. Vous devez sélectionner l'adresse IP ou le nom du processeur de service dans le système de la gamme Sun StorEdge 3900 ou 6900. Le maître StorADE lance une requête en local ou l'adresse de l'esclave est sélectionnée pour le sous-système 3600/6900.

1. Sélectionnez l'hôte dans le menu Exécuter sur l'hôte.
2. Activez le bouton à double fonction Activer le contrôle.
3. Cliquez sur Confirmer la détection de 3900/6900.

Remarque :

La détection des sous-systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 dépend de l'existence du fichier de configuration solution.golden qui se trouve dans le répertoire SUNWstade /var/opt/SUNWstade/DATA. Ce fichier est créé par l'exécution de l'utilitaire Storage Automated Diagnostic Environment config_solution(1M) qui se trouve dans le répertoire SUNWstade /bin. Cet utilitaire doit toujours être lancé lors de la construction, de la mise à niveau et du remplacement de composants.

Remarque :

Storage Automated Diagnostic Environment utilise une connexion directe Ethernet (hors bande) vers les baies de disques Sun StorEdge T3 et T3+, les moteurs de virtualisation, les dispositifs Sun StorEdge FC à 8 et 16 ports et les commutateurs Brocade Silkworm.

Recherche de dispositifs Sun StorEdge sur le réseau local à l'aide de la fonctionnalité de sous-réseau |

Le bouton Sous-réseau permet de rechercher des commutateurs Sun StorEdge Network FC à 8/16 ports, des commutateurs Brocade Silkworm et des baies de disques Sun StorEdge T3 et T3+ sur le réseau local.

1. Entrez l'adresse IP du sous-réseau sur lequel vous voulez effectuer la recherche.
2. Entrez le préfixe du sous-réseau à utiliser pour la recherche.

La fonction de sous-réseau recherche des dispositifs valides sur le sous-réseau.

Les résultats de la recherche sont envoyés à l'agent maître. L'agent maître transfère alors les dispositifs valides détectés qui se trouvaient auparavant sur le sous-réseau dans le fichier de configuration principal.