> Synthèse de l'aide

Admin -> Utilitaires système
- Temporisations du système | Configuration des paramètres de temporisation des agents de contrôle.
- Effacement du cache | Effacement de la mémoire cache et régénération des événements de détection
- Exécution d'agent | Exécution manuelle du programme SUNWstade plutôt qu'à l'aide de la commande `cron`
- Configuration du courrier électronique | Envoi par courrier électronique d'un rapport détaillé de la configuration de Storage Automated Diagnostic Environment
- Récupération de configuration | Récupération de la configuration d'un agent esclave.
- Exécution de scripts | Exécution de programmes de ligne de commande depuis l'interface utilisateur graphique
- Mot de passe root | Modification du mot de passe de sécurité de l'interface utilisateur graphique
- Connexion/Rôles | Gestion des utilisateurs et des rôles
- Réinitialisation de la session | Fermeture de la session et établissement d'une nouvelle connexion
- Lanceur d'application | Lancement de logiciels externes basés sur un navigateur

Modification des paramètres de temporisation du système | [ Haut de la page ]

Les temporisations du système sont les valeurs que l'agent utilise pour s'assurer qu'il ne perd pas trop de temps à attendre une réponse aux commandes lancées.

Modification des paramètres de temporisation du système :

1. Cliquez sur le lien Utilitaires système de la fenêtre principale de Storage Automated Diagnostic.
2. Cliquez sur Temporisations du système dans la page Utilitaires système.
3. Modifiez les paramètres par défaut des temporisations du système programmées.

Les catégories et les paramètres par défaut sont les suivants :

- Ping - Temporisation utilisée pour effectuer un ping.
Valeur par défaut : 10 secondes

- Jetons Sun T3 (HTTP) - Temporisation utilisée lors de l'extraction d'informations sur les jetons depuis une baie de disques Sun StorEdge T3 ou T3+.
Valeur par défaut : 60 secondes

- Accès SNMP - Temporisation utilisée pour interroger des commutateurs qui prennent en charge des protocoles de gestion de réseau simple (SNMP).
Valeur par défaut : 20 secondes

- Luxadm (baie de disques Sun StorEdge A5000) - Temporisation utilisée pour interroger la baie de disques Sun StorEdge A5000 à l'aide de luxadm(1M).
Valeur par défaut : 600 secondes

- RM6 (baie de disques Sun StorEdge A3500FC) - Temporisation utilisée pour interroger la baie de disques Sun StorEdge A3500FC à l'aide de la bibliothèque rm6.
Valeur par défaut : 200 secondes.

Remarque :Pour retrouver le nom du périphérique de la baie de disques Sun StorEdge A3500FC, utilisez la commande RM6 `drvutil -l` nom-périph, où nom-périph est obtenu par la commande `/usr/lib/osa/bin/lad`.

- Discman (Détection) - Temporisation utilisée pour détecter des adaptateurs de bus hôtes (HBA) et des périphériques de stockage dans la topologie à l'aide de `discman`.
Valeur par défaut : 1 200 secondes

- Slicd (moteur de virtualisation) - Temporisation utilisée pour interroger les moteurs de virtualisation à l'aide des bibliothèques et du démon `slicd`.
Valeur par défaut : 180 secondes

4. Cliquez sur Soumettre.
5. Pour restaurer les paramètres par défaut, cliquez sur Valeurs par défaut.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence et d'entretien Sun StorEdge 3900 et 6900 version 1.1.

Effacement de la mémoire cache d'un périphérique | [ Haut de la page ]

Lorsque vous sélectionnez un périphérique existant, le dernier rapport qui se trouve dans la mémoire cache de ce périphérique est effacé. est ainsi obligé de régénérer les événements de détection.

Effacement de la mémoire cache d'un périphérique :

1. Sélectionnez un hôte dans le menu déroulant Sélectionner l'hôte et cliquez sur Afficher les fichiers.
La liste des périphériques présents sur l'hôte sélectionné s'affiche.

2. Cliquez sur la case Supprimer du périphérique pour effacer la mémoire cache de ce dernier.
Le périphérique est supprimé de la liste.

Attention : Aucun message de sécurité ne s'affiche pour cette fonction. Une fois que vous avez sélectionné un périphérique, son rapport d'instrumentation s'affiche automatiquement.

La fonction Effacement du cache efface la mémoire cache de tous les périphériques sélectionnés. La liste est ensuite supprimée. Même lorsque la mémoire cache du périphérique est effacée, celui-ci continue d'être contrôlé.

Lancement manuel de l'agent | [ Haut de la page ]

est normalement exécuté via la commande `cron`. L'option Exécution d'agent permet toutefois de le faire manuellement.

Pour exécuter l'agent manuellement, sélectionnez un hôte dans le menu déroulant Sélectionner l'hôte et cliquez sur EXÉCUTER.

Remarque :

Sur certains périphériques, tels que la baie de disques Sun StorEdge A5000, Storage Automated Diagnostic Environment extrait automatiquement les informations liées à la révision une fois par semaine.

Si vous cochez la case Contrôler tous les périphériques, vous obligez manuellement Storage Automated Diagnostic Environment à exécuter un contrôle étendu de tous les périphériques au lieu d'attendre la prochaine exécution programmée.

Configuration du courrier électronique | [ Haut de la page ]

La fonction Configuration du courrier électronique permet de transmettre un rapport de configuration détaillé à des destinataires donnés. Le rapport de configuration présente la liste de tous les périphériques contrôlés et le dernier rapport d'instrumentation disponible pour chaque périphérique. Les informations sur la topologie peuvent également être transmises par courrier électronique.

Remarque :

Il est possible que le courrier électronique ne soit pas envoyé si le système n'est pas correctement configuré. C'est notamment le cas dans les environnements de processeurs de service de stockage où les processeurs sont sur un sous-réseau et où il n'y a pas de passerelle vers le destinataire concerné. Reportez-vous au manuel d'installation et d'entretien du matériel des systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 pour plus d'informations.

Envoi d'informations relatives à la configuration du courrier électronique :

1. Cliquez sur le lien Configuration du courrier électronique dans la fenêtre Utilitaires système.
2. Tapez une adresse électronique dans la zone de texte Adresse électronique et cliquez sur Courrier électronique.

La fonction Configuration du courrier électronique permet au personnel de Sun de visualiser les informations relatives au client. Il est à noter toutefois que pour pouvoir afficher la topologie dans un rapport de configuration envoyé par courrier électronique, le navigateur doit avoir accès au réseau étendu interne de Sun (SWAN, Sun Wide Area Network).

Récupération de la configuration | [ Haut de la page ]

La fonction Récupération de la configuration permet de récupérer la configuration d'un agent depuis un maître de remplacement. La configuration comprend des informations d'identification ainsi que des informations concernant le périphérique, l'hôte et la notification par courrier électronique.

Une fois que le système a terminé, un message s'affiche pour confirmer la récupération du fichier de configuration. Un message est également envoyé à l'adresse électronique définie dans le fichier de configuration.

Exécution de scripts | [ Haut de la page ]

La fenêtre Exécution de scripts permet aux utilisateurs d'exécuter des programmes de ligne de commande depuis l'interface utilisateur graphique.

Exécution de scripts :

1. Cliquez sur Exécution de scripts dans la fenêtre Utilitaires système.

2. Sélectionnez un script dans la liste Scripts et cliquez dessus.
Une version à interface utilisateur graphique du script apparaît dans le cadre de droite. Vous pouvez y apporter des modifications.

3. Apportez les modifications nécessaires au script et cliquez sur Exécuter la commande.

Gestion des mots de passe | [ Haut de la page ]

La fenêtre Gestion des mots de passe permet de modifier le mot de passe de sécurité de l'interface utilisateur graphique de .

Modification du mot de passe de sécurité :

1. Cliquez sur Mot de passe root dans la fenêtre Utilitaires système.

2. Vous devez connaître le mot de passe actuel. Si vous ne le connaissez pas, utilisez l'utilitaire `save_password` pour en créer un nouveau.

Remarque : La connexion et le mot de passe par défaut après l'installation initiale sont `ras` / `agent` (en lettres minuscules).

3. Entrez l'ANCIEN mot de passe.

4. Entrez un nouveau mot de passe d'au moins quatre caractères.

5. Cliquez sur Mettre à jour.

Le mot de passe de sécurité est modifié.

Mise à jour des rôles utilisateurs | [ Haut de la page ]

L'administrateur de Storage Automated Diagnostic Environment peut attribuer des privilèges d'autorisation aux catégories énumérées ci-dessous. Outre la définition de privilèges, l'administrateur peut ajouter un nouvel utilisateur, gérer les mots de passe et mettre à jour ou supprimer des utilisateurs existants.

Remarques :

- Pour supprimer un utilisateur, l'administrateur doit supprimer le mot de passe crypté et cliquer sur Ajouter/Mettre à jour.
- Parmi ses nouveautés, cette version du Storage Automated Diagnostic Environment permet de personnaliser la taille de la fenêtre de l'interface utilisateur graphique. Les options disponibles sont Grand écran, Petit écran ou Pas de cadres.
- Un menu déroulant Langue a également été ajouté avec les options Anglais, Français ou Japonais. À l'heure actuelle, l'anglais est la seule langue disponible.

user

N'est pas autorisé à modifier les fonctions de maintenance

admin

Peut effectuer des ajouts, des suppressions ou des mises à jour dans la section Maintenance

test

Peut effectuer des tests

script

Peut exécuter des scripts.

expert

Peut utiliser la fonction Analyse FC.

Réinitialisation de la session | [ Haut de la page ]

L'écran Réinitialisation de la session permet d'effacer un utilisateur actuel et d'ouvrir une nouvelle session avec un autre ID utilisateur sans devoir sortir du navigateur.

Réinitialisation de l'écran de connexion :

1. Cliquez sur Annuler en réponse à la question « Échec de l'autorisation. Réessayer ? »
2. Pour revenir à l'écran Connexion, rouvrez la fenêtre du navigateur.

Lanceur d'application | [ Haut de la page ]

L'écran Lanceur d'application permet de lancer n'importe quelle application web d'un simple clic en vue de gérer des types de périphériques particuliers.