この機能は、要求されているタイプのデバイスに設定されているすべてのホストに問い合わせを行います。 このプロセスは、監視する構成の規模によっては数分かかる場合があります。
- [IP 一覧からのデバイス] を使って、/etc/deviceIP.conf ファイル (形式は /etc/hosts に類似) に入力されているすべてのデバイスを検出できます。スイッチを含むサポートされているすべてのデバイスを入力できます。このファイルのフォーマットは次のようになります: ipno1 name1 [ type1 (optional) ]
- Sun StorEdge 3900/6900 は、[IP 一覧からのデバイス] または [サブネットの検出] を使用して検出できます。
- [サブネットの検出] を用いると、snmp を使ってサブネットに問い合せを行い、サポートされるスイッチとアレイを検出できます。
- 'バックグランド' にマークされた検出方法は、バックグランドで実行されます。 ユーザーはこれらの機能が完了するのを待たずに別のページに移動できます。