# 추가 정보

SunForum의 이 릴리스 버전에서 이미 확인된 제한 사항과 다른 중요한 정보에 대해 설명합니다. 다음 부분으로 구성됩니다.

| 일반
| 암호를 사용하여 회의 보호
| 화이트보드
| 응용프로그램 공유
| 오디오/비디오
| 디렉토리 지원
| NetMeeting 3 상호 운용성

### 일반

| 최신 정보가 있는 SunForum 3D Troubleshooting Notes를 읽어 보십시오.
| 이 릴리스의 최신 등록 상표에 관해서는 저작권 정보 페이지를 읽어 보십시오.
| SunForum 3D는 모든 윈도우 관리자에서 잘 작동하지만 기본적으로 공통 데스크탑 환경(CDE)에서 사용하도록 개발되었습니다.
| 비슷한 회의용 제품에서 사용했던 기능을 찾을 수 없으면 SunForum 3D 기능 목록을 보고 SunForum 3D에 있는 기능의 가용성을 점검하십시오.

### 암호를 사용하여 회의 보호

| 암호를 사용하여 보호 중인 회의에 참석하려는 경우 SunForum 3D는 암호 입력을 요구합니다. 일부 T.120 제품의 경우 암호가 지정되지 않았는데도 암호를 사용하여 보호된 회의라고 잘못 표시하기도 합니다. 이 경우에는 암호를 입력하지 않고 확인만 눌러도 보통 때처럼 회의가 설정됩니다.
| SunForum 3D에서는 암호를 사용하여 보호되는 회의를 작성할 수 없습니다.

### 화이트보드

| Windows 시스템과 함께 사용할 경우 (Windows 또는 Unix 시스템의)화이트보드에 입력한 문자가 두 컴퓨터에서 같은 글꼴로 나타나지 않을 수 있습니다. SunForum 3D를 트루타입 글꼴 서버와 함께 실행하면 이 문제를 해결할 수 있습니다(고급 문제 해결 부분 참조).
| T.126 화이트보드에 문제가 있으면 SunForum 3D가 올바른 호환 모드에서 실행되고 있는지 점검하십시오. NetMeeting 버전 3과 회의할 때는 NetMeeting 3 모드를 선택하고 그밖의 모든 경우에는 T.120 모드를 선택하면 최상의 결과가 달성됩니다 (화이트보드 모드 선택을 참조하십시오).
| 경우에 따라 모든 버튼이 비활성화되면서 NetMeeting T.126 화이트보드가 시작되기도 합니다. NetMeeting 화이트보드를 다시 시작하면 해결할 수 있습니다.
| 이미지의 가져오기 및 내보내기는 지원되는 모든 형식에서 완전히 테스트되지 않았습니다.

### 응용프로그램 공유

| 응용프로그램 공유를 사용할 때는 (이동 선택 모드보다는)누르기 선택 모드에서 창 관리자를 실행하는 것이 좋습니다. 이것은 Windows가 항상 이 모드에서 실행되므로(또한 NetMeeting에 의해 공유되는 응용프로그램이 이 작동으로 보이므로) 교차 플랫폼 응용프로그램 공유가 더 일관성을 갖도록 합니다.
| 바탕 화면에서 응용프로그램을 공유할 수 없는 경우, 다음을 점검하십시오.
| SunForum 3D를 설치한 후, 지역 응용프로그램을 공유하기 전에 X 서버를 재시작해야 합니다.
| 다른 사용자에게 응용프로그램을 공유시키기 위해서 표시되고 있는 X 서버와 동일한 시스템에서 SunForum 3D를 실행해야 합니다.
| 24비트 색상 농도를 지원하지 않는 시스템에서 SunForum 3D는 기본적으로 시스템 컬러맵을 사용하며, 이것은 표시되는 색상의 범위가 제한됨을 의미할 수 있습니다. 이것은 다음에 의해 개선될 수 있습니다.
| SunForum 3D를 시작하기 전에 색상을 많이 사용하는 다른 X 응용프로그램(예: bitmap 편집기나 웹 브라우저)을 닫습니다.
| 개인 컬러맵과 함께 SunForum 3D를 실행합니다(-install 명령줄 옵션 사용) - 이것은 "컬러맵 번쩍임"을 가져올 수 있음을 주의하십시오.
| 모든 시스템이 24비트 색상 농도를 지원하지만 응용프로그램 공유가 여전히 더 낮은 해상도 색상으로 저하되는 경우, SunForum 3D가 올바른 호환 모드에서 실행 중인지 확인하십시오.
| 24비트 색상 농도에서(NetMeeting의 "트루 컬러" 프로토콜을 사용하여) NetMeeting 버전 3과 응용프로그램을 공유하려면, SunForum 3D 호환 모드가 "NetMeeting 3"으로 설정되어야 합니다.
| 다른 T.120 클라이언트(SunForum 3D의 이전 버전 포함)와 24비트 색상 농도에서 응용프로그램을 공유하려면, 호환 모드가 "T.120"으로 설정되어야 합니다.
SunForum 3D 옵션 구성 및 색상 해상도도 참조하십시오.

### 오디오/비디오

| 연결을 시작할 때 또는 다른 사람이 회의에 참석하거나 나갈 때 내 비디오 창의 크기가 변경되는 것을 알 수 있습니다. 이것은 다른 사람이 사용자가 원래 선택한 크기를 지원할 수 없는 회의용 제품을 사용 중일 수 있기 때문입니다. SunForum 3D는 다른 회의용 제품과 함께 작동하여 회의에 참석한 모든 사람의 요구사항 사이에서 최상의 절충을 선택합니다.
| 회의에 참석한 다른 사람을 보거나 들을 수 없는 경우, 다음을 점검하십시오.
| 다른 사람의 회의용 제품이 오디오/비디오를 지원합니까? 일부 제품은 이 지원을 포함하지 않거나 (예를 들어)오디오는 지원하지만 비디오는 지원하지 않습니다.
| 이 회의가 다지점 오디오/비디오를 사용 중입니까? 다른 사람이 지점간만을 지원하거나 H.323과 완전히 호환되지 않는 회의용 제품을 사용 중일 수 있습니다. 자세한 내용은 다른 회의용 제품과의 작동을 참조하십시오. 다른 회의 참석자와 동의한 후(채트를 사용하여 이것을 수행할 수 있습니다), 회의를 종료하고 사용자와 사용자가 듣거나 볼 수 없는 사람 사이에 지점간 회의로서 회의를 다시 시작하십시오. 이것이 성공하면 다른 참석자가 새 회의에 참석하고 지점간 모드에서 작업할 수 있습니다.

### 디렉토리 지원

| 일부 공용 ILS 디렉토리 서버에 로그온하거나 조회할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 너무 많은 사람이 서버에 연결했기 때문일 가능성이 있습니다. 문제가 발생하면 다른 디렉토리 서버에 연결해 보십시오.

### NetMeeting 3 상호 운영성

| NetMeeting 버전 3은 Microsoft의 이전 회의용 제품보다 많은 기능을 가지고 있습니다. 그러나 이 기능 중 일부는 NetMeeting이나 SunForum 3D 이전 버전과 호환되지 않습니다. 이런 이유로 SunForum 3D는 이제 두 가지 호환 모드를 제공합니다.
| T.120 호환 모드
| NetMeeting 3 호환 모드
T.120 호환 모드에서 SunForum 3D는 표준 T.120 프로토콜을 사용하고 NetMeeting 2 및 이전 버전의 SunForum 3D와 완전히 호환됩니다. 이 모드에서 SunForum 3D는 NetMeeting 2가 NetMeeting 3에 제공하는 상호 운영성과 유사한 수준의 상호 운영성을 제공합니다. NetMeeting 2.x 또는 이전 버전의 SunForum 3D와 회의하려는 경우 T.120 호환 모드를 사용해야 합니다. NetMeeting 3 호환 모드에서 SunForum 3D는 표준 T.120 회의용 제품과는 호환되지 않는 NetMeeting 3의 다음 기능을 지원합니다.
| 트루 컬러 응용프로그램 공유
| NetMeeting 3 응용프로그램 공유 및 제어
| T.126 화이트보드 프로토콜의 Microsoft 변형
이 모드에서 SunForum 3D는 NetMeeting 3이 제공하는 것과 비슷한 수준의 상호 운영성을 NetMeeting 2 및 SunForum 3D의 이전 버전에 제공합니다.
| 공유 클립보드 기능은 NetMeeting 3에서 폐지되었습니다. SunForum 3D는 T.120 및 NetMeeting 3 호환 모드 둘다에서 이 기능을 계속 지원하므로, 여전히 SunForum 3D 또는 NetMeeting 2의 다른 사본과 클립보드 데이터를 공유할 수 있지만 NetMeeting 3을 실행하는 다른 사람과 클립보드 데이터를 공유할 수 없습니다.

Copyright 1997 - 2001 Data Connection Ltd.

Copyright 1998 - 2001 Sun Microsystems, Inc