# SunForum 3D 시작

SunForum 3D를 사용하여 인터넷이나 사내 인트라넷 상에 있는 사람과의 회의에 참여할 수 있습니다. 이 절에서는 SunForum을 시작하는 기본 단계를 설명합니다.

| 초기 구성 설정
| 다른 사람과 연결
| 연결 요청 허용
| 회의 나가기
| 회의 주최
| 기본 창의 보기 전환
| 단축 다이얼 사용
| 응용프로그램 공유 시작
| 화이트보드 시작
| 채트 시작
| 파일 보내기 및 받기
| SunForum 3D 옵션 구성
| 회의 중 비디오 제어
| 회의 중 오디오 제어
| 연결 시작 - 고급 옵션
| 전화 사용자 인터페이스를 사용하여 전화 걸기
| SunForum 3D 구성 옵션 재설정
| Sunforum 3D 중지

### 초기 구성 설정

처음으로 SunForum 3D를 시작할 때 SunForum 3D 사용자로서 사용자에 관한 정보를 묻는 대화 상자가 표시됩니다. 이 정보는 사용자가 다른 사람을 연결하거나 들어오는 연결을 수신하거나 디렉토리 서버에서 사용자를 식별할 수 있도록 허용하기 위해 SunForum 3D에 의해 사용됩니다.

SunForum 3D를 사용하기 전에 이 정보를 채워야 합니다.
필요한 경우 연결 메뉴에서 사용자 정보 변경... 명령을 선택하여 나중에 이 정보를 변경할 수 있습니다.

"사용자 정보" 대화 상자에는 다음 필드가 들어 있습니다.

| 이름, 성 | 회의에서 다른 사람이 사용자를 식별하기 위해 표시되는 이름을 지정하십시오.
| 전자 우편 주소 | 사용자의 전자 우편 주소를 지정하십시오.
| SunForum 이름 | 사용자를 SunForum 사용자로서 접촉하는 데 사용되는 전화번호를 지정하십시오.
| SunForum 번호 | 사용자를 SunForum 사용자로서 접촉하는 데 사용되는 전화번호를 지정하십시오.
| 시, 군 | 사용자 위치를 지정하십시오.
| 주석 | 사용자가 SunForum 3D를 사용하는 방법을 설명하기 원하는 모든 다른 정보를 지정하십시오. 이 정보는 디렉토리 서버를 조회할 때 표시되는 이름 목록을 좁히기 위해 NetMeeting 사용자들이 사용합니다.
| 범주 | SunForum 3D를 사용하는 방법을 지정하십시오. 이 정보는 사용자들이 디렉토리 서버를 조회할 때 표시되는 이름 목록을 좁히는데 사용됩니다.
| 시작 시, 디렉토리 서버에 로그온 | SunForum 3D가 시작될 때 디렉토리 서버에 자동으로 로그온하기 원하는 경우, 이 옵션을 선택하고 "서버 이름" 필드에 로그온하려는 디렉토리 서버의 이름을 입력하십시오. 다음에 SunForum 3D을 시작할 때, 사용자가 지정한 디렉토리 서버에 로그온합니다.
| 디렉토리 서버에 로그온할 때 사용자 이름 나열 금지 | 디렉토리 서버에 로그온할 때 다른 사용자들이 사용자 이름을 볼 수 없기를 원하면 이 옵션을 선택하십시오. 다음에 디렉토리 서버에 로그온할 때, 사용자의 상세가 서버에 로그온한 다른 사람에게 표시되지 않습니다. 그러나 사용자의 전자 우편 주소를 알고 있는 사람은 여전히 디렉토리 서버를 사용하여 사용자를 연결할 수 있습니다. 사용자가 현재 로그온했고 이 옵션을 선택하는 경우, SunForum 3D는 디렉토리 서버의 사용자 항목을 갱신하고 사용자를 보이지 않게 합니다.

이 정보를 채우고 확인을 누르면, SunForum 3D는 구성 마법사를 시작합니다. 구성 마법사는 SunForum 3D와 함께 사용할 오디오 및 비디오 장치를 설정하는 단계를 순서대로 안내합니다. 화면상의 지시에 따라서 이 설정을 완료하십시오.

필요한 경우(예를 들어, 오디오 또는 비디오 하드웨어를 변경하는 경우 또는 오디오 또는 비디오에 문제가 있는 경우) 나중에 구성 마법사를 다시 실행할 수 있습니다. 이렇게 하려면 도구 메뉴에서 구성 마법사를 선택하십시오.

### 다른 사람과 연결

| 다른 사용자와 연결하려면 SunForum 3D 구성 관리자에서 연결 버튼을 누르거나 연결 메뉴에서 연결 위치를 선택합니다.

연결 위치 대화 상자가 나타나면 다른 사람의 주소를 입력하고 확인을 누릅니다. 다른 사람의 주소는 세 가지 방법으로 지정할 수 있습니다.

| 해당 사용자 컴퓨터의 숫자로 된 IP 주소(예:123.456.78.90)
| 해당 사용자 컴퓨터의 상징적 이름(예: mymachine.do.main.com). 이 방법은 시스템에 DNS가 있어야 합니다. DNS 구성에 대한 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오.
| 디렉토리 서버 및 다른 사용자의 전자 우편 주소를 "/" 문자로 구분하여 입력(예: namebase.com/bob@acme.com)
| 사용자가 게이트키퍼에 등록된 경우 게이트키퍼 별명(예를 들면 전화번호)

이 대화 상자에는 예를 들어 H.323 게이트웨이 또는 회의 서버를 사용할 때 연결이 설정되는 방법을 제어하는 데 사용할 수 있는 "고급 옵션" 그룹이 포함되어 있습니다. 대부분의 경우, 사용자는 이들 옵션의 설정을 변경할 필요가 없습니다. 고급 옵션 표시 버튼을 사용하여 이들 옵션의 설정을 표시하거나, 고급 옵션이 이미 화면에 표시되는 경우 고급 옵션 숨기기 버튼을 사용하여 이들 옵션을 숨길 수 있습니다. 고급 옵션 설정에 대한 자세한 내용은 연결 시작 - 고급 옵션을 참조하십시오.

다른 사람이 이미 회의에 있으면, 사용자에게 그에 대해 경고하는 메시지 상자가 나타나므로, 필요한 경우 회의 참가를 취소할 수 있습니다. "자동으로 기존 연결 결합" 옵션을 선택하여 프롬프트하지 않고 항상 회의에 참가하도록 이 메시지 상자의 표시를 대체할 수 있습니다. SunForum 3D 옵션 구성을 참조하십시오.

다른 사람에게서 응답이 없는 것은 대부분 해당 사용자가 현재 회의 프로그램을 실행하지 않고 있기 때문입니다.

또한 디렉토리 목록, 바로 연결, 연결 기록, 단축 다이얼 또는 연결 메뉴 목록에서 사람을 연결할 수도 있습니다. 연결 메뉴 목록은 사용자 편의를 위해 가장 최근에 연결된 10개의 주소를 저장합니다.

지금 연결하는 주소를 기록해 두었다가 다음에 다시 사용하려면 "바로 연결에 추가" 확인란을 선택한 후에 확인을 누릅니다. 이렇게 하면, 주소가 바로 연결에 항목으로 표시되므로 더 빠르게 연결할 수 있습니다. 그 밖에 연결 메뉴에는 최근 추가된 주소 10개가 표시되므로 편리하게 이용할 수 있습니다.

연결 메뉴에서 회의 열기를 선택하여 지역 회의를 작성한 다음, 다른 사람들이 참석하도록 할 수도 있습니다.

### 연결 요청 허용

연결을 요청하는 사람이 있으면 연결을 받아들이거나 거절하라고 알리는 메시지 상자가 나타납니다. 다음 두 방법 중 하나로 이 메시지 상자의 표시를 대체할 수 있습니다.

- 연결 메뉴에서 "방해 금지" 옵션을 선택하여 모든 들어오는 연결 요청을 차단할 수 있습니다. 이 경우, 다른 사람은 사용자가 연결 요청을 받아들이지 않았음을(마치 메시지 상자를 보고 연결 요청을 거부한 것처럼) 알리는 메시지 상자를 보게 됩니다. 사용자에게 어떤 연결 요청 공고도 표시되지 않지만, 들어오는 연결 요청 기록(연결 기록 참조)에 "무시됨"으로 나열됩니다.
- "항상 연결 요청 받아들임" 옵션을 체크하면 모든 연결 요청을 자동으로 받아들일 수 있습니다. SunForum 3D 옵션 구성을 참조하십시오.

### 회의 나가기

| 회의에서 나가려면 SunForum 3D 도구 패널에서 연결 끊기 버튼을 누르거나 연결 메뉴에서 연결 끊기를 선택합니다.

참고: 회의에서 나가면 사용자가 회의에 초청한 사람 및 사용자에게 연결하여 회의에 참석한 사람의 연결이 모두 끊어집니다. 회의 나가기를 선택할 때 이를 상기시키기 위해 메시지 상자가 표시되므로 필요한 경우 회의 나가기를 취소할 수 있습니다.

### 회의 주최

다른 사람이 사용할 서비스를 제공하기 위해 회의를 사용하려는 경우, 다른 사용자를 연결하지 않고 지역 회의를 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 정기적으로 예정된 회의에 앞서서 적절한 응용프로그램이 공유되어 다른 사용자들이 회의에 참석하자마자 해당 응용프로그램에 액세스할 수 있도록 바탕 화면을 설정하고자 할 수 있습니다.

지역 회의를 작성하려면 연결 메뉴에서 회의 주최 명령을 선택하십시오. 그러면 다른 사용자가 필요한 대로 회의에 참석하고 떠날 수 있습니다.

### 보기 전환

기본 창에는 네 가지 보기가 있습니다. 각 보기는 창 왼쪽의 보기 버튼 중 하나를 누르거나 보기 메뉴의 명령을 눌러 선택합니다. 네가지 보기는 다음과 같습니다.

| 디렉토리
| 바로 연결
| 연결 기록
| 현재 연결

#### 디렉토리

| 디렉토리 보기에는 현재 로그온한 디렉토리에 있는 사용자 목록이 표시됩니다. 자세한 내용은 디렉토리 사용을 참조하십시오.

#### 바로 연결

| 바로 연결 보기에는 "바로 연결에 추가" 옵션을 선택한 상태에서 연결한 사람들의 목록이 표시됩니다(위의 다른 사람과 연결 참조). 바로 연결 보기에 표시된 사람과 연결하려면 원하는 항목을 두 번 누르거나 연결 버튼을 누릅니다.

#### 현재 연결

| 현재 연결 보기는 참석자의 이름, 그들의 응용프로그램 공유 상태, 화이트보드와 채트를 실행 중인지 여부 및 오디오와 비디오를 지원하는 회의용 제품을 사용 중인지 여부를 나열하여 회의 상태를 표시합니다. 회의 참석자에 대한 자세한 정보를 보려면 참석자 이름을 오른쪽 마우스 버튼로 누르고 "등록정보"를 선택하십시오. 해당 사용자의 전자 우편 주소, IP 주소 및 컴퓨터 이름의 세부사항이 표시됩니다. 회의가 시작되면 SunForum 3D는 이 보기를 선택합니다.

#### 연결 기록

| 연결 기록 보기에는 연결 요청 기록이 표시됩니다. 각 연결 요청에 대해, 다음을 참조하십시오. 요청 시기 디렉토리 서버를 통한 연결의 경우 연결을 요청한 사람 요청을 받아들였는지 거절했는지 여부 등을 확인할 수 있습니다. 연결 요청에 응답하려면 원하는 항목을 두 번 누르거나 연결 버튼을 누릅니다.

### 단축 다이얼 사용

단축 다이얼은 주소를 저장하고 그것을 회의에 참석한 다른 사용자와 교환하는 편리한 방법입니다. 다음 방법으로 단축 다이얼을 사용할 수 있습니다.

| 다른 사람에게 보내서 그들이 사용자를 쉽게 연결할 수 있도록 단축 다이얼을 작성합니다. 이렇게 하려면, 연결, 단축 다이얼 작성을 선택합니다. 다른 사람이 디렉토리 서버를 통해 사용자에게 연결하기 원하는 경우, 디렉토리를 선택합니다. 그들이 직접 연결하기 원하면 네트워크를 선택합니다. 정보 입력을 누릅니다. 사용자 주소가 주소 필드에 나타납니다. 홈 디렉토리에 저장을 선택한 후 확인을 누릅니다. 단축 다이얼 파일이 사용자의 홈 디렉토리에 작성됩니다. 연결 방법으로 네트워크를 선택했으면 단축 다이얼은 "myname.cnf"라는 이름을 갖습니다(여기서 myname은 사용자 이름입니다). 디렉토리를 선택했으면 "directory_myname.cnf"라는 이름을 갖습니다(여기서 directory는 사용자가 로그온되는 디렉토리의 이름이고 myname은 사용자 이름입니다). 이 파일을 다른 사람에게 보낼 수 있고, 해당 사용자는 파일을 사용하여 사용자에게 연결할 수 있습니다(아래를 참조하십시오).
| 다른 사람이 사용자에게 보낸 단축 다이얼을 사용하여 해당 사용자에게 연결합니다. 또 다른 사용자가 단축 다이얼을 보냈으면 다음과 같이 해당 사용자를 연결하는 데 단축 다이얼을 사용할 수 있습니다. 컴퓨터의 디렉토리에 사용자가 받은 단축 다이얼 파일을 저장합니다. 파일 관리자를 시작합니다. 단축 다이얼을 저장한 디렉토리로 이동합니다. 단축 다이얼을 두 번 누릅니다. SunForum 3D가 시작되고(아직 실행중이 아닌 경우) 해당 사용자를 연결합니다. 다른 방법으로는, 명령줄에서 단축 다이얼을 실행할 수 있습니다. 다음 명령을 사용하여 SunForum 3D를 시작합니다. sunforum -speeddial speeddial_file_name speeddial_file_name을 사용할 단축 다이얼 파일의 전체 경로명으로 대체하십시오. SunForum 3D가 시작되고(아직 실행중이 아닌 경우) 해당 사용자를 연결합니다.

### 응용프로그램 공유 시작

| 응용프로그램 공유를 시작하려면 공유 버튼을 누르거나 공유하려는 응용프로그램을 누릅니다. 다른 회의 참석자가 응용프로그램을 공유하면 바탕 화면에 자동으로 창이 나타납니다.

참조: 응용프로그램 공유

### 비디오 제어

SunForum 3D와 함께 사용할 수 있는 카메라가 사용자 컴퓨터에 첨부되어 있고 회의에 참석한 다른 사람들이 비디오를 지원하는 회의용 제품을 사용중이라면 사용자 화면의 창으로 다른 회의 참석자를 볼 수 있고 그들도 사용자를 볼 수 있습니다. 비디오는 사용된 회의용 제품에 따라 다지점(한번에 여러 사람을 볼 수 있음)을 지원하기도 합니다. 자세한 내용은 다른 회의용 제품과의 작동을 참조하십시오..

다음은 비디오 표시를 구성하는 창입니다.

내 비디오 | 다른 사람의 화면에 나타나는 사용자를 보여 줍니다.
사용자 이름 | 다지점 회의에서 다른 사람을 보여 줍니다. 다지점 회의에서 사용자에게 비디오를 보낸 회의 참석자들이 각자 다른 창에 나타납니다.

이 창들의 하단에 나타나는 텍스트 메시지는 비디오 창의 현재 상태를 나타내며 다음과 같이 버튼로 비디오를 제어할 수 있습니다.

| 비디오 상태가 "보내기"이면 일시 정지 버튼이 나타납니다. 이 버튼을 누르면 비디오 표시가 일시 정지됩니다 표시를 일시 정지시키면 창에 "고정" 이미지가 나타나며 상태 메시지는 "일시 정지됨"으로 나타납니다.
| 비디오 상태가 "일시 정지됨"이면 재생 버튼이 나타납니다. 이 버튼을 누르면 비디오 표시가 활성화됩니다 표시가 활성화되면 비디오 보내기가 다시 시작되고 상태 메시지는 "보내기"로 나타납니다.

사용자의 화면에서 어느 창을 사라지게 할지 선택할 수 있습니다. 도구 메뉴에서 비디오 옵션을 선택한 후 표시하거나 표시하지 않을 창의 항목을 누릅니다. 다지점 연결에서는 연결중인 다른 사람의 창이 다른 사람 표시 밑에 나열됩니다. 또한 창의 닫기 버튼을 눌러 표시된 창을 닫을 수 있습니다.

비디오 표시 제어에 대한 자세한 내용은 SunForum 3D 오디오 및 비디오를 참조하십시오.

### 오디오 제어

다른 사람들이 오디오를 제어하는 회의용 제품을 사용하는 회의에 참석하고 있으면 다른 회의 참석자들과 말을 하고 들을 수도 있습니다. 오디오는 사용되는 회의용 제품에 따라 다지점(전화 회의 통화와 마찬가지로 회의 중 한번에 모두와 말하고 들을 수 있음) 또는 지점간(표준 전화 통화와 마찬가지로 한번에 한 사람과 말하고 들을 수 있음) 모드를 지원하기도 합니다. 자세한 내용은 다른 회의용 제품과의 작동을 참조하십시오..

주 창의 상단에 있는 오디오 패널은 오디오의 사용 여부를 나타냅니다.

| 다른 사람에게 사용자의 목소리가 들린다면 마이크 아이콘 왼쪽의 확인란에 체크 표시가 나타납니다. 다른 사람이 사용자의 목소리를 듣지 못하게 하려면 확인란을 누릅니다.
| 사용자의 시스템에서 다른 사람의 목소리가 들린다면 스피커 아이콘 왼쪽의 확인란에 체크 표시가 나타납니다. 다른 사람의 목소리를 듣지 않으려면 확인란을 누릅니다.

오디오 제어에 대한 자세한 내용은 SunForum 3D 오디오 및 비디오를 참조하십시오.

### 화이트보드 시작

| 화이트보드를 시작하려면 SunForum 3D에서 화이트보드 버튼을 누르거나 도구 메뉴의 화이트보드 명령을 선택합니다.

화이트보드 창이 나타나고 다른 회의 참석자의 시스템에서도 화이트보드가 자동으로 시작됩니다 (마찬가지로, 회의에 참석한 다른 사람이 화이트보드를 시작하면 사용자의 시스템에서 자동으로 화이트보드가 시작됩니다). 화이트보드를 시작하면 의견을 문자 및 그래픽 이미지 형태로 자유롭게 교환할 수 있습니다.

참조: SunForum 3D Whiteboard

### 채팅 시작

| 채팅을 시작하려면, SunForum 3D 도구 패널에서 채팅 버튼을 누르거나, 도구 메뉴에서 채팅을 선택합니다. 채팅 창이 나타나며 채팅를 실행 중인 다른 회의 참석자와 문자 메시지를 교환할 수 있습니다.

참조: SunForum 3D 채팅

### 파일 보내기 및 받기

| 회의에 참석한 모든 사람에게 파일을 보내려면 도구 패널에서 파일 보내기 버튼을 누르거나 도구 메뉴에서 파일 보내기 명령을 선택합니다. 파일 대화 상자에서 보낼 파일을 선택하고 확인을 누릅니다.

참조: 파일 보내기

### SunForum 3D 옵션 구성

SunForum 3D에는 사용자가 구성할 수 있는 여러 옵션이 있으며 옵션 메뉴에서 사용할 수 있습니다. SunForum 3D에는 사용자가 구성할 수 있는 여러 옵션이 있으며 옵션 메뉴에서 사용할 수 있습니다. 옵션 선택은 다음과 같습니다.

| 연결 설정 | 이 항목을 선택하여 연결 설정 대화 상자를 불러옵니다. 이 대화 상자는 연결 작성 및 응답 옵션 구성에 사용됩니다.
| 도구 설정 | 이 항목을 선택하여 도구 설정 대화 상자를 불러옵니다. 이 대화 상자는 SunForum 3D 도구용 일반 옵션 구성에 사용됩니다.
| 오디오/비디오 설정 | 이 항목을 선택하여 오디오/비디오 설정 대화 상자를 불러옵니다. 이 대화 상자는 오디오/비디오 연결 매개 변수 구성에 사용됩니다.
| 오디오/비디오 장치 설정 | 이 항목을 선택하여 오디오/비디오 설정 대화 상자를 불러옵니다. 이 대화 상자는 SunForum 3D에 사용될 오디오 및 비디오 장치 구성에 사용됩니다.

사용자가 수행한 모든 변경내용은 즉시 적용되며, 다음에 SunForum 3D를 시작할 때 사용되도록 저장됩니다. 변경내용은 SunForum 3D의 사용자 사본에만 적용됩니다(회의에 참석한 다른 사람에게는 적용되지 않습니다).

SunForum 3D 구성에 문제가 있으면, 모든 옵션을 기본 설정으로 재설정한 후 다시 시작할 수 있습니다.
자세한 내용은 SunForum 3D 구성 옵션 재설정을 참조하십시오.

### 연결 설정 옵션 구성

SunForum 3D에는 SunForum 3D가 연결을 시작하거나 응답하도록 사용자가 정의할 수 있는 옵션이 있으며 옵션 메뉴의 "연결 설정" 항목을 선택하여 사용할 수 있습니다.. 옵션 선택은 다음과 같습니다. 연결 요청 수신 시 경고음

| 항상 기존 회의에 참석 | 이 옵션을 설정하면 이미 기존 회의에 참석한 사용자에게 연결을 확인하지 않아도 됩니다.
| 항상 연결 요청 받아 들임 | 이 옵션을 설정하면 연결 요청을 받아 들이거나 허용하거나 무시하도록 프롬프트되지 않습니다. 대신 모든 연결 요청은 항상 허용됩니다.
| 연결 요청 수신 시 경고음 | 이 옵션을 선택하면, 워크스테이션의 스피커에서 경고음이 울려서 들어오는 연결 요청이 통지됩니다.
| 연결 시작 시: 클립보드 공유 | 이 옵션을 설정하면 사용자의 클립보드는 회의에 참석한 다른 사람과 자동으로 공유됩니다.
| 연결 시작 시: 비디오 보내기 | 이 옵션을 설정하면 연결이 시작되면 자동으로 사용자의 비디오를 보냅니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 사용자의 비디오는 기본으로 일지 정지됩니다.
| 주기적으로 디렉토리 목록 새로 고침 | 이 옵션을 설정하면 디렉토리 목록은 대화 상자에서 사용자가 슬라이더로 지정한 주기에 따라 새로 고쳐집니다.

### 도구 설정 옵션 구성

SunForum 3D에는 SunForum 3D 도구를 사용할 수 있도록 사용자가 설정할 수 있는 여러 옵션이 있으며 옵션 메뉴의 "도구 설정" 항목을 선택하여 사용할 수 있습니다. 옵션 선택은 다음과 같습니다. 옵션 선택은 다음과 같습니다.

| 공유 옵션: 바탕 화면 스크롤링 사용: | 이 옵션을 선택하고 사용자가 사용자 것보다 더 큰 바탕 화면을 갖는 다른 컴퓨터와 회의 중이면, 전체 공유 바탕 화면을 이리저리 스크롤하여 모든 창을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 다른 크기의 바탕 화면 사이의 회의를 참조하십시오. 이 옵션을 선택하지 않으면, 더 큰 바탕 화면의 왼쪽 상단 구석만을 볼 수 있으며, 사용자 디스플레이에 맞지 않는 창이나 창의 부분들을 액세스할 수 없습니다.
| 공유 옵션: 가장 유사한 글꼴: | 회의 중인 두 컴퓨터가 서로 다른 운영 체제를 실행 중이면 같은 글꼴을 사용할 수 없습니다. 즉 공유 응용프로그램에서의 문자 출력이 두 컴퓨터 사이에 보내질 때 대상 컴퓨터에 소스 컴퓨터에서 사용된 글꼴이 없으면 문자뿐만 아니라 글꼴 정보도 보내집니다. 이 옵션을 선택하면 SunForum 3D는 정확히 일치하는 글꼴이 없을 때 대상 컴퓨터에서 사용할 수 있는 유사한 글꼴을 사용합니다. 공유 응용프로그램의 문자 출력이 회의 중인 모든 시스템에서 같은 유형일 수 없음을 의미합니다. 그러나 전체 글꼴 정보를 보낼 필요는 없기 때문에 응용프로그램 공유 기능을 더 빠르게 실행할 수 있습니다. 현재 속도가 느린 네트워크 연결 (예: 모뎀 또는 인터넷)을 사용중이라면 이 옵션이 권장됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 정확히 일치하지 않을 때 문자와 함께 글꼴 정보가 보내집니다. 즉 공유 응용프로그램에서의 문자 출력이 회의 중인 모든 시스템에서 동일한 유형으로 보입니다. 그러나 응용프로그램 공유는 느려집니다.
| 화이트보드 모드: | 이 옵션은 화이트보드가 T.126 모드 또는 특허 모드에서 작동하는지 여부를 지정합니다. 자세한 내용은 화이트보드의 개별 부분들을 참조하십시오. 이 옵션을 변경할 때 화이트보드가 이미 실행되고 있으면 기존 모드로 계속 작동하지만 새 모드에서 작동할 화이트보드의 두 번째 사본을 시작할 수 있습니다.
| 호환 모드: | 이 옵션은 SunForum 3D가 T.120 모드 표준으로 작동하는지 NetMeeting 버전 3 호환 모드로 작동하는지 여부를 지정합니다. NetMeeting 3 모드가 실행 중인 시스템으로 회의에 참석하려면 NetMeeting 3 모드를 선택해야 합니다(이 경우 회의 중인 SunForum 3D의 다른 인스턴스도 NetMeeting 3 모드로 설정되어야 합니다). 다른 경우(NetMeeting 이전 버전 사용하는 회의 포함) T.120 모드를 선택해야 합니다. 이 설정을 변경하려면 새로운 설정이 적용되도록 SunForum 3D를 다시 시작해야 합니다.
| 받은 파일 저장 위치: | 받은 파일을 저장할 위치를 지정합니다. 자세한 내용은 파일 보내기 부분을 참조하십시오.
| 브라우저 이름: | 이 옵션을 설정하면 온라인 도움말이나 설명서 보기에 사용될 브라우저를 지정합니다.

### 오디오/비디오 장치 설정 옵션 구성

SunForum 3D는 오디오 및 비디오 처리 방법을 사용자가 정의할 수 있으며 옵션 메뉴의 "오디오/비디오 설정" 항목을 선택하여 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 오디오/비디오 옵션 설정을 참조하십시오.

### 오디오/비디오 장치 설정 옵션 구성

SunForum 3D는 사용자가 회의에 사용될 오디오 및 비디오 장치를 구성할 수 있으며 옵션 메뉴의 "오디오/비디오 장치 설정" 항목을 선택하여 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 오디오/비디오 장치 옵션 설정을 참조하십시오.

### 연결 시작 - 고급 옵션

연결을 시작하려고 할 때 연결 시작 대화 상자에 있는 하나 이상의 "고급
옵션"을 선택하여 연결이 설정되는 방법을 구성할 수 있습니다.. 이들 옵션이 대화 상자에 표시되지 않으면, 고급 옵션 표시 버튼을 눌러 옵션을 표시하십시오.

- 지정된 회의 참석

주소 필드에 회의 서버의 주소를 지정했고 해당 서버에서 참석하려는 회의의 이름을 알고 있는 경우, 선택란을 눌러 이 옵션을 선택하고 편집 상자에 회의 이름을 입력합니다. 사용자가 회의 이름을 지정하지 않고 해당 서버에서 진행 중인 둘 이상의 회의가 있으면 SunForum 3D는 회의 이름 목록을 표시하여 사용자가 올바른 회의를 선택할 수 있게 합니다.

- H.323 게이트웨이 사용

H.323 게이트웨이를 통해 연결하려는 경우, 이 선택란을 눌러 이 옵션을 선택하고 편집 상자에 게이트웨이 이름을 입력합니다. 이 경우, 주소 필드에 지정하는 이름은 해당 게이트웨이가 이해하는 식별자이어야 합니다(전체 주소일 필요는 없습니다).

참고:다른 사람과의 통화를 시작할 때 SunForum 3D는 다른 사람이 다지점을 지원하는 회의용 제품을 사용 중인 경우 일반적으로 다지점 오디오/비디오 지원을 제공합니다. 다른 사람의 회의용 제품이 지점간 오디오/비디오 지원만을 제공하면, SunForum 3D는 지점간 모드로 회의를 설정합니다.

일부 경우에는 이 작동을 대체하고 지점간 모드에서 명시적으로 회의를 시작하기 원할 수 있습니다. 다지점 지원을 갖는 다른 사람을 연결하여 회의를 시작할 경우 반드시 이를 실행해야 하지만 회의에 참석하는 다른 사람은 나중에 지점간 지원만을 갖습니다. 자세한 내용은 오디오/비디오 옵션 설정을 참조하십시오.

### SunForum 3D 구성 옵션 재설정

SunForum 구성에 문제가 있는 경우, 모든 구성 옵션을 기본값으로 재설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면,

- SunForum 3D가 실행되지 않고 있어야 합니다. 자세한 내용은 SunForum 3D 중지를 참조하십시오.
- UNIX 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력합니다.

/opt/SUNWdat/config/reset-user-config

- SunForum 3D를 다시 시작합니다.
SunForum 3D가 초기 구성 정보를 다시 제공하고 구성 마법사로 가서 오디오 및 비디오 구성을 설정하라는 메시지를 표시합니다. 자세한 내용은 초기 구성 설정을 참조하십시오.

### 전화 사용자 인터페이스

| 전화 인터페이스를 사용해 시작하려면, "phone" 명령을 사용합니다. 일반 SunForum 3D 회의 관리자는 제어권 메뉴 아래에 있는 SunForum 3D 토글 메뉴 항목을 사용하여 토글될 수 있습니다.

| 이 버튼은 전화를 걸기 위해 사용하거나 "후크 플래시"를 위해 사용됩니다.
| 이 버튼은 전화 끊기에 사용됩니다.
| 이 버튼은 음성 메일 시스템으로 전화를 걸기 위해 사용됩니다(시스템 관리자가 미리 구성한 경우).
| 이 버튼은 마이크를 음소거하기 위해 사용됩니다.
| 이 버튼은 스피커를 음소거하기 위해 사용됩니다.

### 전화 걸기

전화 사용자 인터페이스를 사용하여를 사용하여 전화를 걸려면 제어권 메뉴 아래의 게이트웨이 모드 메뉴 항목을 이용하여 원하는 작동 모드를 선택합니다. 다음에는 이름이나 번호를 입력하여 연결 필드로 연결하고 녹색 연결 버튼 또는 Return 키를 누릅니다. 다른 방법으로는 연결 메뉴 아래에서 최근에 사용한 주소 중 하나 또는 주소록 아래의 사용자 정의된 주소 중 하나를 선택하여 전화를 걸 수 있습니다.
"게이트웨이 모드"를 사용할 수 있는 경우, 전화 그림이 등록 영역에 표시됩니다. 표준 전화기 연결은 이 모드에서만 가능하며 시스템 관리자가 구성한 경우에 사용할 수 있습니다.
"게이트웨이 모드"를 사용할 수 없는 경우, 전화 사용자 인터페이스는 "회의 모드"에 나타나며 등록 영역에 회의 참여가 목록이 표시됩니다. 이 모드를 사용하여 다른 SunForum 3D 사용자들과 회의할 수 있습니다. 이름 옆에 비디오 기호가 있는 회의 참가들은 비디오를 보낼 수 있으며 이 기호를 두 번 누르면 비디오 창이 토글됩니다.

전화 사용자 인터페이스와 관련된 자세한 정보를 보려면 SunForum 3D 소프트웨어 사용 설명서를 참조하십시오.

### 주소 대화 상자

이 대화 상자는 새 주소록 항목을 추가, 편집 또는 작성하기 위해 사용됩니다. 주소록 메뉴에서 새 주소... 또는 주소 추가...를 선택하는 경우 나타납니다. 또한 주소록 대화 상자를 표시하기 위해 주소록 편집...을 선택하고 기존 주소를 편집하는 경우에도 나타납니다. 주소 추가... 메뉴 항목은 회의 참가자들이 등록부에서 선택되는 경우에만 사용할 수 있습니다.

| 이름 필드는 주소록 대화 상자 또는 주소록 메뉴에 표시될 항목의 이름을 포함합니다. 주소 항목의 이름은 실제 주소 정보와 관련이 없습니다.
| 주소 필드는 다른 사람과 연락하기 위해 사용되는 주소 정보를 포함합니다. 전화 번호, SunForum 이름, SunForum 전화, 연결 별칭 또는 디렉토리 목록이 그에 해당할 수 있습니다.
| 연결 라디오 버튼은 주소 유형을 결정합니다. unForum 3D가 주소 필드에 입력된 주소를 사용하는 방식은 이 결정에 따라 다릅니다. 다음 세 가지 선택 사항이 있습니다. 전화 게이트웨이 이 옵션은 주소 필드에 전화 번호가 있는 경우 사용됩니다. 이 옵션을 사용하면 SunForum 3D가 일반 전화기에 전화를 걸게 됩니다. 이 옵션을 작동시키려면 시스템 관리자가 미리 게이트웨이를 사용할 수 있도록 SunFourm을 구성해야 합니다. 네트워크(TCP/IP) 이 옵션은 주소 필드에 SunForum 이름, SunForum 번호, IP 주소, 호스트이름 또는 다른 사람을 식별하는 기타 별칭이 있는 경우에 사용됩니다. SunForum 이름이나 SunForum 번호 중 하나를 사용하여 SunForum 사용자에게 연락할 수 있습니다. 이러한 정보는 "사용자 정보" 대화 상자의 SunForum 이름 및 SunForum 번호 필드에 해당합니다. 디렉토리 이 옵션은 주소 필드에 모든 SunForum 3D 호환 디렉토리에 나타나는 다른 사용자에 대한 참조가 있는 경우에 사용됩니다. 이 방법을 사용하려면 디렉토리 텍스트 필드의 유효한 디렉토리 서버 이름이나 IP 주소를 지정해야 합니다. SunForum 3D는 특정 디렉토리 서버로 연결하여 주소를 찾습니다. 자세한 내용은 디렉토리 사용을 참조하십시오.

### 환경 설정 대화 상자

이 대화 상자는 연결 요청, 전화 키 및 커서 동작 설정을 수정하기 위해 사용됩니다.

| 연결 요청 절은 연결 요청을 수신하는 경우 전화 사용자 인터페이스 동작을 구성하기 위해 사용됩니다. 이 절은 다음 영역으로 구성됩니다. 발신음 이 팝업 메뉴에는 발신음으로 사용할 기타 ".au" 사운드 파일을 지정하기 위해 사용할 수 있는 기타... 메뉴 항목으로부터 선택하도록 미리 설정된 발신음 번호가 있습니다. 전화벨 이 옵션은 전화가 올 때 벨소리를 계속해서 또는 특정 횟수만 울릴지를 지정하기 위해 사용됩니다. 간격 이 옵션은 각 연속적인 전화벨 수를 지정합니다. 스피커를 통한 전화벨 이 옵션은 벨소리가 울릴 때 외부 스피커를 사용할지 지정하며 헤드폰 사용시 특히 유용할 수 있습니다.

| 전화 키 절은 일반 작업을 수행하기 위해 사용되는 키를 구성하는 데 사용됩니다. 전화 키는 제어, Alt 및 메타 키 조합과 F1 및 F10 사이의 기능키 또는 모든 ASCII 문자일 수 있습니다. 전화 키를 누르면 회의 상태에 따라 다른 효과를 냅니다. 회의 없음 키를 누르면 전화 사용자 인터페이스가 보이고 포그라운드(전경)에 나타납니다. 전화 키 이동을 누르면 전화 사용자 인터페이스가 사라집니다. 연결 요청 중 연결 요청 대화 상자가 나타나는 동안 키를 누르면 연결 요청이 허용됩니다. 전화 키 이동을 누르면 연결 요청이 거부됩니다. 발신 전화 중 발신 전화 대화 상자가 나타나는 동안 전화 키 이동을 누르면 발신 전화가 취소됩니다. 회의 중 회의 중 전화 키 이동을 누르면 현재 연결이 종료됩니다.
| 커서 라디오 버튼은 연결 텍스트 필드에서 선호되는 커서 상태를 결정합니다. 커서가 깜박거리거나 대기 상태로 또는 보이지 않게 설정할 수 있습니다.

### SunForum 3D 중지

SunForum 3D를 중지하려면, 연결 메뉴에서 종료 명령을 선택합니다.

연결 메뉴에서 백그라운드에서 실행이 선택된 경우, 주 창이 제거되지만 SunForum 3D 프로세스는 계속 실행되어 지속적으로 들어오는 연결 요청을 모니터링합니다. 연결 요청이 수신될 때 주 창이 자동으로 다시 표시되고 회의가 정상적으로 진행됩니다.

SunForum 3D를 완전히 종료하려면, 종료 명령을 선택하기 전에 연결 메뉴에서 백그라운드에서 실행이 선택 해제되도록 하십시오.

전화 사용자 인터페이스가 "전화" 명령을 사용하여 시작된 경우, SunForum 3D 응용프로그램은 백그라운드에서 실행을 선택한 것처럼 작동하며 종료 명령을 선택하면 간단히 숨겨집니다. 이런 경우, SunForum 3D를 종료하려면 전화 사용자 인터페이스의 연결 메뉴에서 종료를 선택합니다.

Copyright 1997 - 2001Data Connection Ltd.

Copyright1998 - 2001Sun Microsystems, Inc