# 고급 문제 해결

이 부분에서는 SunForum 3D 사용에 관한 의문사항에 대해 설명합니다. 다음 항목으로 구성됩니다.

| SunForum 3D의 화면 표시 제어
| 방화벽을 통한 SunForum 사용
| SunForum 3D에서 트루타입 글꼴 설치 및 사용
| 회의 서버/다지점 회의 장치 연결(MCU)
| 암호를 사용하여 회의 보호
| TCP 시간 초과 설정
| 색상 문제 해결
| SunForum 3D 설치 해제
| Sun Ray 오디오 설정
| 게이트키퍼 설정
| 게이트웨이 설정

Microsoft NetMeeting을 SunForum과 함께 사용하는 것과 관련된 문제는 Microsoft NetMeeting 웹 페이지의 지원 정보를 참조하십시오.

### SunForum 3D의 화면 표시 제어

SunForum 3D가 바탕 화면에 나타나는 방법을 제어할 수 있는 방법이 많이 있습니다.

| 백그라운드에서 실행 이 옵션을 사용하면 SunForum 3D를 닫지만, 들어오는 연결을 청취하기 위해 백그라운드에서 작은 작업이 계속 실행하고 있도록 유지할 수 있습니다. 연결이 수신될 때, SunForum 3D가 바탕 화면에 다시 열립니다. 백그라운드에서 SunForum 3D를 실행하려면, 정상적으로 SunForum 3D를 시작합니다. 연결, 백그라운드에서 실행을 선택합니다. SunForum 3D를 닫습니다. 다른 방법으로, 백그라운드에서 SunForum 3D를 시작하려면 다음 명령을 사용하십시오. sunforum -runinbackground 전화 GUI를 사용하는 경우, 다음 명령을 사용하여 백그라운드에서 시작할 수 있습니다. phone -nogui
| 항상 맨 위(이 기능을 모든 플랫폼에서 사용할 수는 없습니다.) SunForum 3D 창이 항상 다른 모든 창의 위에 표시되도록 선택할 수 있습니다 이 모드에서, 다른 창이 활성창이 될 수 있지만 해당 창은 항상 SunForum 3D 창 뒤에 나타납니다. 이 모드를 선택하려면, 보기 메뉴에서 항상 맨 위 명령을 선택하십시오. 이 모드는 다음 두 방법으로 끌 수 있습니다. 보기 메뉴에서 항상 맨 위 명령을 선택합니다. 다른 창의 제목 표시줄을 빠르게 연속적으로 세 번 누릅니다.
| 간단히 보기 간단히 보기에서, SunForum 3D 사용자 인터페이스는 최소 크기로 축소되어 제목 표시줄과 메뉴만을 표시합니다. 이것은 가능한 한 화면상의 작은 공간을 차지하지만 상태 정보를 표시하지는 않습니다. 다음 중 하나를 수행하여 간단히 보기로 전환할 수 있습니다. 보기 메뉴에서 간단히 보기를 선택합니다. Ctrl-Shift-C를 누릅니다. SunForum 3D 도구 패널의 왼쪽 끝에 있는 롤업 아이콘(길고 얇은 막대)을 누릅니다. 다음 중 하나를 수행하여 간단히 보기에서 다시 전환할 수 있습니다. 보기 메뉴에서 간단히 보기를 선택합니다. Ctrl-Shift-C를 누릅니다. 경계를 일반적인 방법으로 끌어다 놓으며 창의 크기를 조정합니다.
| 기타 화면 표시 옵션 SunForum 3D의 작동을 사용자 정의할 수 있는 다른 방법에는 다음이 포함됩니다. 방해 금지 보기 전환

### 방화벽을 통한 SunForum 사용

참고 - SunForum 3D 응용프로그램 공유는 방화벽을 통과하여 작동하지 않습니다. 이 절은 다른 SunForum 기능들을 참조합니다.

대부분의 사내/LAN 환경에서처럼 방화벽을 통해 인터넷에 연결하면 SunForum을 사용하여 방화벽 안에 있는 사람과 밖에 있는 사람 모두와 통신이 가능합니다. 완전한 외부 통신을 실행하기 위해서는,

| 워크스테이션의 기본 게이트웨이가 방화벽 컴퓨터의 내부 주소로 설정되어 있는지 확인합니다
| 다음 IP 포트를 통해 기본 TCP 연결이 가능하도록 방화벽을 구성합니다. 389 (ILS(인터넷 로케이터 서버)와의 통신용) 1503 (T.120 데이터용) 1718 (UDP), H.323 게이트키퍼 찾기용 (자동 게이트키퍼 디스커버리가 사용되는 경우에만 필요) 1719 (UDP), H.323 게이트키퍼와의 통신용 1720 (TCP), H.323 연결 설정용
| 방화벽이 동적 IP 포트(H.323 연결 제어를 위한 TCP 포트, 및 오디오 및 비디오 스트림을 위한 UDP 포트 둘 다)의 사용을 허용하도록 구성되는지 확인합니다. 이것은 특수 H.323 지원 방화벽 제품의 사용이 필요할 수 있습니다.
| 내부 IP 주소를 외부 인터넷 주소로 매핑되도록 방화벽을 구성합니다. [이렇게 구성할 수 없는 방화벽도 있습니다. 방화벽을 구성할 수 없으면 방화벽 안에서 밖으로는 연결할 수 있지만 방화벽 밖에 있는 컴퓨터의 연결 요청은 받을 수 없습니다.]

현재 시스템이 방화벽을 통해 인터넷에 연결하는지 확실하지 않으면 시스템 관리자나 인터넷 서비스 제공자에게 문의하십시오.

### SunForum 3D에서 트루타입 글꼴 설치 및 사용

SunForum 3D는 시스템에 트루타입 글꼴 서버가 설치되어 있는 경우(근거리 통신망을 통해 시스템에 액세스할 수 있는 경우), 트루타입 글꼴 서버를 최대한 활용할 수 있도록 설계되었습니다. SunForum 3D 구성 파일을 사용하여 해당 위치를 지정합니다.

트루타입 글꼴 서버가 설치되어 있으면 SunForum 3D에서 일반 Windows 시스템보다 더 많은 글꼴을 사용할 수 있으므로 출력의 질이 높아지고 Windows와 UNIX 시스템 모두에 연관된 공유 세션의 성능도 향상됩니다. "Sun PC 파일 뷰어" 소프트웨어가 설치되어 있으면 호스트 시스템에 트루타입 글꼴이 로드됩니다.

호환 가능한 글꼴 서버는 Gallium에서 얻을 수 있습니다(평가 버전도 사용할 수 있습니다).

### 회의 서버/다지점 회의 장치 연결(MCU)

SunForum 3D는 회의 서버가 주재하는 회의를 완벽하게 지원하며 다양한 타사 MCU를 사용하여 시험되었습니다.

MCU에 연결할 때는 MCU 주소를 일반 주소처럼 지정합니다. 참석할 회의 이름도 지정할 수 있습니다. 회의 이름을 지정하지 않았으며 SunForum 3D에 연결을 요청한 시스템에서 회의가 하나 이상 진행 중이면 참석할 회의를 지정하라는 프롬프트가 나타납니다. 비밀 회의는 참석 가능한 회의 목록에 표시되지 않습니다. 컴퓨터에 연결할 때는 회의 이름을 지정해야 합니다.

암호를 사용하여 회의 보호 부분을 참조하십시오.

### 암호를 사용하여 회의 보호

암호를 사용하여 보호 중인 회의에 참석하려는 경우 암호를 입력하라는 프롬프트가 나타납니다.

일부 T.120 제품의 경우 암호가 지정되지 않았는데도 암호를 사용하여 보호된 회의라고 잘못 표시하기도 합니다. 이 경우에는 암호를 입력하지 않고 확인만 눌러도 보통 때처럼 회의가 설정됩니다.

SunForum 3D에서는 암호를 사용하여 보호되는 회의를 작성할 수 없습니다.

### TCP 시간 초과 설정

SunForum 3D는 지정된 주소가 유효한지 확인하기 전에 기본 TCP/IP 전송 시간 초과 값을 변경합니다.

Solaris의 시간 초과 기본값은 약 3분입니다. 사용하기 쉽도록 기본값을 60초로 줄입니다. 즉, 지정된 시간 안에 상대방 시스템의 반응이 없으면 TCP/IP 연결 설정이 이루어지지 않습니다.

### 색상 문제 해결

NetMeeting과 공유하는 Windows 응용프로그램의 워크스테이션에서 색상 사용(텍스트 강조 등)에 문제가 있으면 다음 단계에 따라 실행해 보십시오.

| X 서버에서 Static이나 DirectColor가 기본 디스플레이로 설정되어 있으면 임의 컬러나 흑백음영으로 실행되도록 전환합니다. 전환 방법은 X 서버 설명서를 참조하십시오.
| SunForum 3D가 더 많은 색상을 사용할 수 있도록 로컬 색상을 많이 사용하는 X 응용프로그램(예:bitmap 편집기나 웹 브라우저)을 종료합니다.

### SunForum 3D 설치 해제

SunForum 3D를 컴퓨터에서 제거하려면,

| SunForum 3D 기본 창이 열려 있으면 닫습니다.
| X 서버를 종료하고 명령줄에서 실행을 계속합니다.
| SunForum 3D CD를 CD-ROM에 넣습니다.
| 명령을 사용하여 수퍼유저가 됩니다. su
| 다음 디렉토리로 갑니다. /cdrom/sunforum/3D
| 설치제거 명령을 입력합니다. ./uninstall
|  | pkgrm를 사용하여 패키지를 제거하는 경우 각 패키지를 제거해야 합니다. SUNWdat SUNWdatu SUNWphone SUNWkeep SUNWsf3d SUNWxxdat 추가된 모든 "xx" 로켈에 대해 지원됩니다. |  | 수퍼유저가 된 후, 다음을 입력하고 pkgrm SUNWdat SUNWdatu SUNWphone SUNWkeep 화면상의 프롬프트에 따릅니다.

### Sun Ray 오디오 설정

SunForum 3D에서의 오디오 설정은 Sun Ray (마스터) 오디오 설정과 일치해야 합니다. 예를 들어, 마이크 대신 line-in을 사용하려면, line-in이 Sun Ray 오디오 및 SunForum 장치 설정 모두에서 설정되어 있어야 합니다.

### 게이트키퍼 설정

기본적으로 SunForum 3D 클라이언트가 게이트키퍼 서버의 자동 디스커버리용으로 설치되어 있습니다. 이 자동 디스커버리는 IP Multicast를 사용하며 부분망의 라우터를 통과하지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우, 게이트키퍼의 이름을 지정해야 합니다(/opt/SUNWdat/config/system-config에서 실행합니다).

H323.GKDiscovery용 기본 설정은 1입니다. 2로 설정하고 서버는 H323.GKName에서 지정해야 합니다.

### 게이트웨이 설정

게이트웨이로 SunForum 3D 전화를 사용할 때 실제 전화 연결 배치에 필요한 전화선 연결을 제공하는 지정 서버로 연결할 수 있습니다. 게이트웨이 구성 파일을 갱신하면 네트워크에 연결할 게이트웨이 서버 전화선을 연결할 수 있습니다.

게이트웨이 기능을 사용할 수 있으며 /opt/SUNWdat/config/system-config 파일에서 지정합니다. H323.CallViaGateway는 true로 설정되어야 합니다. H323.GatewayName은 gateway의 IP 또는 DNS 이름으로 설정되어야 합니다. H323.GatewayPrefix는 게이트웨이가 특정 전화선으로 연결 시 라우트에 필요한 전위로 설정되어야 합니다.

Copyright 1997 - 2001Data Connection Ltd.

Copyright1998 - 2001Sun Microsystems, Inc