# $Id: disk.config.help,v 1.1.45.2 2001/09/12 13:24:40 dstowe Exp $
#ident "$Source: /project/unixvm-cvs/src/sol/cmd/vxvm/voladm/fr/disk.config.help,v $"

# Copyright (c) 2001 VERITAS Software Corporation.  ALL RIGHTS RESERVED.
# UNPUBLISHED -- RIGHTS RESERVED UNDER THE COPYRIGHT
# LAWS OF THE UNITED STATES.  USE OF A COPYRIGHT NOTICE
# IS PRECAUTIONARY ONLY AND DOES NOT IMPLY PUBLICATION
# OR DISCLOSURE.
# 
# THIS SOFTWARE CONTAINS CONFIDENTIAL INFORMATION AND
# TRADE SECRETS OF VERITAS SOFTWARE.  USE, DISCLOSURE,
# OR REPRODUCTION IS PROHIBITED WITHOUT THE PRIOR
# EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF VERITAS SOFTWARE.
# 
#               RESTRICTED RIGHTS LEGEND
# USE, DUPLICATION, OR DISCLOSURE BY THE GOVERNMENT IS
# SUBJECT TO RESTRICTIONS AS SET FORTH IN SUBPARAGRAPH
# (C) (1) (ii) OF THE RIGHTS IN TECHNICAL DATA AND
# COMPUTER SOFTWARE CLAUSE AT DFARS 252.227-7013.
#               VERITAS SOFTWARE
# 1600 PLYMOUTH STREET, MOUNTAIN VIEW, CA 94043


     Cette commande recherche et configure tous les nouveaux 
     périphériques de disque attachés à l'hôte, ceux qui ont été 
     mis en ligne ou ceux de type fibre channel qui ont été 
     regroupés dans une zone d'adaptateurs bus hôte connectés
     à cet hôte.

     Cette commande appelle les interfaces spécifiques au système 
     d'exploitation pour configurer les nouveaux périphériques de 
     matériel afin que le système d'exploitation les détecte ; elle
     recherche également les nouveaux disques ajoutés depuis le dernier 
     démarrage de vxconfigd. Ainsi, les disques peuvent être configurés 
     de manière dynamique sur le système, puis être reconnus par 
     Volume Manager dans la vue de gestion des volumes.

     Il est recommandé d'utiliser cette commande chaque fois qu'un disque
     est connecté physiquement à l'hôte ou lorsque des périphériques fibre
     channel sont regroupés dans une zone sur l'hôte.
