# $Id: include.top.help,v 1.1.45.2 2001/09/27 13:06:00 dstowe Exp $
#ident "$Source: /project/unixvm-cvs/src/sol/cmd/vxvm/voladm/fr/include.top.help,v $"

# Copyright (c) 2001 VERITAS Software Corporation.  ALL RIGHTS RESERVED.
# UNPUBLISHED -- RIGHTS RESERVED UNDER THE COPYRIGHT
# LAWS OF THE UNITED STATES.  USE OF A COPYRIGHT NOTICE
# IS PRECAUTIONARY ONLY AND DOES NOT IMPLY PUBLICATION
# OR DISCLOSURE.
# 
# THIS SOFTWARE CONTAINS CONFIDENTIAL INFORMATION AND
# TRADE SECRETS OF VERITAS SOFTWARE.  USE, DISCLOSURE,
# OR REPRODUCTION IS PROHIBITED WITHOUT THE PRIOR
# EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF VERITAS SOFTWARE.
# 
#               RESTRICTED RIGHTS LEGEND
# USE, DUPLICATION, OR DISCLOSURE BY THE GOVERNMENT IS
# SUBJECT TO RESTRICTIONS AS SET FORTH IN SUBPARAGRAPH
# (C) (1) (ii) OF THE RIGHTS IN TECHNICAL DATA AND
# COMPUTER SOFTWARE CLAUSE AT DFARS 252.227-7013.
#               VERITAS SOFTWARE
# 1600 PLYMOUTH STREET, MOUNTAIN VIEW, CA 94043

	Ce menu peut être utilisé pour rendre certains périphériques de 
	nouveau visibles dans VxVM ou pour que vxdmp leur attribue de nouveau
	plusieurs chemins.
Les actions suivantes correspondent aux différentes options :

1) Réafficher tous les chemins via un contrôleur dans la vue VxVM
	Tous les chemins via le contrôleur spécifié apparaissent 
	de nouveau dans VxVM.

2) Réafficher un chemin dans la vue VxVM
	Le chemin spécifié apparaît de nouveau dans la vue VxVM.

3) Réafficher les disques dans la vue VxVM en spécifiant une combinaison
   VID:PID
	Tous les disques renvoyant une combinaison ID Fournisseur, ID Produit
	correspondant à VID:PID apparaissent de nouveau dans VxVM. Les ID du
	fournisseur et du produit peuvent être obtenus des données de requête
	standard SCSI renvoyées par le disque.

4) Supprimer la définition d'un groupe de chemins
	Les groupes de chemins qui ont été définis auparavant peuvent être
	supprimés avec cette option. Une fois qu'un groupe de chemins est
	supprimé, tous les chemins qu'il contient sont visibles.

5) Permettre le multipathing de tous les disques d'un contrôleur par VxVM
	Si un contrôleur est spécifié, vxdmp attribue de nouveau plusieurs 
	chemins à tous les disques ayant un chemin via ce 
	contrôleur.

6) Permettre le multipathing d'un disque
	Si un chemin est spécifié, vxdmp attribue de nouveau plusieurs chemins
	au disque correspondant.

7) Permettre le multipathing des disques en spécifiant une combinaison VID:PID
	vxdmp attribue de nouveau plusieurs chemins à tous les disques qui 
	renvoient une combinaison ID Fournisseur, ID Produit correspondant
	à VID:PID. Les ID du fournisseur et du produit peuvent être obtenus
	depuis les données de requête standard SCSI renvoyées par le disque.
