| オンラインヘルプ
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> システム設定の「ネットワーク」タブ
> このタブには、このシステム設定の一般設定が表示されます。

> 名前 : このシステム設定の名前を入力します。

> ホスト : Directory Proxy Server が接続を待機するホストインタフェースの IP アドレスの名前を入力します。この属性は、Directory Proxy Server を実行しているホスト上にネットワークインタフェースが複数存在する場合にのみ必要となります。デフォルトでは、ホスト名は "localhost" に設定されます。つまり、Directory Proxy Server はすべての利用可能なネットワークインタフェースの接続を待機します。

> ポート : Directory Proxy Server が着信接続に待機するポート番号を入力します。このフィールドに指定できる値は、1 〜 65535 です。デフォルトでは、この値は 389 (LDAP 用) に設定されます。このポート番号は、同じホストで動作している他の LDAP サーバーが使用しているポート番号と同じにはできません。UNIX プラットフォームでは、1024 未満のポート番号で待機するために、サーバーをルートとして起動する必要があります。

> SSL ポート : Directory Proxy Server が LDAPS (SSL 経由の LDAP) 接続を待機するポート番号を表す値を入力します。デフォルトでは、Directory Proxy Server は LDAPS クライアントからの接続を待機しません。この値は、636 などの値を指定して、この標準以外の機能を使ってクライアントからの LDAPS 接続を有効にするために必要です。この値は、ホストの値と同じにはできません。このオプションには、「暗号化」タブにある TLS/SSL 設定も必要です。

> 設定の保存先 : 定義されているすべてのシステムオブジェクトを示すドロップダウンリストが表示されます。

> 新規 : 新しいオブジェクトウィンドウが表示されます。

> 削除 : 選択されたオブジェクトエントリを「設定の保存先」リストから削除します。

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.