| Online-Hilfe
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> Netzwerkgruppe: Ansicht "Kompatibilität"
> Die Directory Proxy Server-Netzwerkgruppen beschreiben, wie ein LDAP-Client identifiziert wird und welche Einschränkungen für Clients, die mit dieser Gruppe übereinstimmen, durchgesetzt werden müssen. Clients werden einer Gruppe zunächst basierend auf der Adresse des Netzwerks zugeordnet, von dem aus sie eine Verbindung herstellen. Nach einer erfolgreichen Verbindung ändern Sie möglicherweise ihre Gruppe.

> Netzwerkgruppen werden in absteigender Reihenfolge nach Priorität getestet. Diese Reihenfolge wird durch ihre Platzierung im Fenster "Netzwerkgruppe" angegeben. In diesem Fenster haben Gruppen am Ende der Liste eine niedrigere Priorität als Gruppen, die am Anfang der Liste stehen. Sollten keine Gruppen gefunden werden, die mit einem bestimmten Client übereinstimmen, wird die Anforderung dieses Clients abgelehnt. Es muss mindestens ein Gruppeneintrag in der Konfigurationsspezifikation vorhanden sein.

> Anhand ihrer IP-Adresse bzw. ihres Domänennamens wird ermittelt, ob Clients zu einer bestimmten Netzwerkgruppe gehören.

> Gruppenname. Geben Sie den Gruppennamen ein, durch den der Name der Gruppe angegeben wird. Dieser Wert muss innerhalb des Gruppensatzes eindeutig sein. Der Wert muss angegeben werden, da er den RDN der Einträge dieser Klasse bildet.

> Aktiviert. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Heben Sie die Auswahl auf, um eine Gruppe in einer Konfiguration zu deaktivieren. Wenn eine Gruppe Teil der Directory Proxy Server-Konfiguration sein soll, muss diese Option ausgewählt sein.

> Mehrfache Verbindungen in einer Sitzung für LDAP-v2-Clients aktivieren. Bei der LDAP v2-Spezifikation (RFC 1777) ist es nicht zulässig, dass ein Client in einer Sitzung mehrere Verbindungen herstellt. Einige Clients erwarten diese Funktion jedoch. Markieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass eine Gruppe es zulassen darf, dass ein Client in einer Sitzung mehrere Verbindungen herstellt.

> Übermittlung von Anforderungen mit leeren Attributtypnamen für Clients aktivieren Gemäß der LDAP v3-Spezifikation (RFC 2252) ist es nicht zulässig, Anforderungen mit leeren Attributtypnamen als Teil der Suchanforderungen in der Beschreibungsliste der Suchattribute zu verwenden. Markieren Sie diese Option, um es Clients mit beschädigten Implementierungen zu ermöglichen, Directory Proxy Server zu verwenden.

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.