| 온라인 도움말
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> 시스템 구성 암호화 탭
> 암호화 탭을 사용하면 다음 매개 변수를 구성할 수 있습니다.

> 갱신. 현재 화면 값을 갱신하려면 누릅니다. 새로 만든 인증서를 보려면 화면을 갱신합니다.

> 이 서버에 SSL 사용. DAR에서 보안 연결로 수신하는 데 필요한 SSL/TLS 정보를 활성화하려면 이 상자를 선택합니다. SSL 포트가 지정된 경우 이 설정을 활성화하고 개인 키 파일과 서명된 CA 인증서 파일을 모두 제공해야 이 구성을 저장할 수 있습니다.

> 이 암호 패밀리 RSA 사용. DAR의 이 인스턴스에 대해 보안 장치, 인증서 및 암호 설정을 지정하려면 이 상자를 선택합니다.

> 보안 장치. 사용 가능한 옵션에서 선택하려면 드롭다운 창을 누릅니다. 기본값은 내부(소프트웨어)입니다.

> 인증서. 사용 가능한 옵션에서 선택하려면 드롭다운 창을 누릅니다.

> 암호. SSL 2.0, SSL 3.0, 및 TLS 암호 기본 설정을 지정하려면 설정을 선택합니다. SSL 2.0, SSL 3.0 및 TLS 탭을 누르고 각각에 대해 사용할 암호 옆에 있는 상자를 선택합니다.

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.