| 联机帮助
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> 网络组兼容性视图
> 目录代理服务器网络组描述如何识别 LDAP 客户机，并描述要对那些匹配该组的客户机强制实施的限制。最初将根据客户机连接时使用的网络地址，将客户机识别进某个组。客户机在成功实现绑定后可更改自己的组。

> 对网络组的测试将按照优先级的降序方式进行；而优先级由它们在“网络组”窗口中的位置来指定。在该窗口中，列表底端的组的优先级小于顶端的组的优先级。如果找不到与客户机匹配的组，那么客户机的请求将被拒绝。配置规范中必须至少有一个组条目。

> 系统会根据客户机的 IP 地址和/或域名，将其识别为属于该网络组。

> 组名。输入指定该组名称的组名。该值在组集合内必须是唯一的。由于该值构成了该类条目的 RDN，所以此值必须存在。

> 启用。 默认情况下，此选项处于选中状态。取消选择此选项将禁用配置中的组。对于是目录代理服务器配置一部分的组，必须选中此选项。

> 使 LDAP v2 客户机在一个会话中绑定多次。LDAP v2 规范 (RFC 1777) 不允许客户机在一个会话中绑定多次。不过，某些客户机却希望具有此功能。选中此选项使组允许客户机在一个会话中绑定多次。

> 使客户机提交带空特性类型名称的请求。LDAP v3 规范 (RFC 2252) 不允许提交请求将空特性类型名用作搜索特性描述列表中的搜索请求的一部分。选中此选项将允许那些在执行过程中出现故障的客户机与目录代理服务器交互。

> 版权所有 2003 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。