| 線上說明
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> 系統組態加密標籤
> [加密] 標籤可讓您設定下列參數：

> 重新整理。 按一下可重新整理目前的畫面值。重新整理畫面可查看新建立的憑證。

> 啟用此伺服器的 SSL。選取此方塊，以啟用DAR透過安全連線監聽所需的 SSL/TLS 資訊。如果指定了 SSL 連接埠，則必須啟用此設定值，並提供私密金鑰檔案與已簽署的 CA 憑證檔案，以儲存此組態。

> 使用此加密系列 RSA。選取此方塊，以設定此 DAR 實例的 [安全裝置]、[憑證] 及 [密碼設定]

> 安全裝置。 按一下下拉式視窗選擇可用的選項。預設為內部 (軟體)。

> 憑證。 按一下下拉式視窗選擇可用的選項。

> 密碼。選取 [設定]，以設定 SSL 2.0、SSL 3.0 及 TLS 密碼偏好。按住 [SSL 2.0]、[SSL 3.0] 及 [TLS] 標籤，並選取每個標籤想要的 [密碼] 旁的方塊。

> 版權所有 2003 Sun Microsystems, Inc. 所有權利保留。