| Ayuda en línea
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> Vista "Objeto" de "Editor de configuración"
> El árbol ubicado a la izquierda contiene los nodos de cada uno de los objetos de configuración básica de Directory Proxy Server. Si expande uno de los nodos principales, aparecerán los nodos del árbol para cada uno de los subtipos de objeto. Si hace clic en un nodo del árbol, se mostrará una tabla a la derecha con todos los objetos actuales del tipo indicado por el nodo del árbol seleccionado. Las tablas de objetos en las que el orden sea importante, como, por ejemplo, "Grupos de red", incluyen los botones arriba/abajo para subir o bajar el orden de prioridad de los objetos individuales.

> Los tipos de objetos de configuración se definen de la siguiente forma:

> Grupos de red. Cada objeto de Grupo de red identifica una comunidad de cliente específica y distingue las restricciones que se van a forzar en los clientes que coinciden con el grupo.

> Arriba (sólo en Grupos de red).Sube en el orden de prioridad al grupo de red seleccionado actualmente. Cuando Directory Proxy Server reciba una conexión de cliente, los grupos de red que tengan una mayor prioridad (que se encuentran en la parte superior de la tabla) se evaluarán para su asociación como miembros antes que los grupos con menor prioridad. Los grupos con mayor prioridad deberían tener unos criterios de conexión de red específicos, mientras que los grupos con menor prioridad deberían tener criterios de conexión de red generales.

> Abajo (sólo en Grupos de red). Desciende en el orden de prioridad al grupo de red seleccionado actualmente. Cuando Directory Proxy Server reciba una conexión de cliente, los grupos de red que tengan una menor prioridad (que se encuentran en la parte inferior de la tabla) se evaluarán para su asociación como miembros después que los grupos con mayor prioridad. Los grupos con mayor prioridad deberían tener unos criterios de conexión de red específicos, mientras que los grupos con menor prioridad deberían tener criterios de conexión de red generales.

> Acontecimientos. Los objetos de acontecimientos se utilizan para especificar las condiciones que se producen en estados predeterminados. Las condiciones pueden vincularse con determinados acontecimientos, en las que, si se cumplen, Directory Proxy Server puede realizar acciones específicas. Se definen actualmente los siguientes acontecimientos:

> Acontecimiento en conexión. Se produce cuando un cliente completa con éxito una operación de conexión.

> Acontecimiento establecido en SSL. Se produce cuando un cliente establece con éxito una sesión SSL. Este acontecimiento no tiene condiciones asociadas y siempre ejecuta su lista de acciones.

> Acciones. Las opción "Acciones" se utiliza para especificar las acciones que se van a realizar cuando se produce un acontecimiento. Se definen actualmente las siguientes acciones:

> Acción de cambio de grupo. Se utiliza para especificar los grupos a los que el cliente puede cambiar. Para que se produzca un cambio, el cliente debe hacer coincidir la expresión de DN asociada a cada grupo.

> Propiedades. Cada objeto de grupo puede incluir un conjunto de propiedades definido por los objetos de propiedad. Estos objetos de propiedad describen restricciones más especializadas para los clientes. Se definen actualmente las siguientes propiedades:

> Propiedad de cambio de nombre de atributo. Se utiliza para cambiar el nombre de los atributos en las consultas de cliente y en los resultados del servidor.

> Propiedad de entrada prohibida. Se utiliza para especificar una lista de entradas o atributos en aquellas entradas que se desean ocultar.

> Propiedad de servidor LDAP. Se utiliza para definir los servidores LDAP de servicios de fondo. Para reducir la información de la consulta DNS, Directory Proxy Server almacena en caché la entrada DNS del host del servidor LDAP. De este modo, si se modifica la dirección IP del servidor de servicios de fondo, debe reiniciarse Directory Proxy Server.

> Propiedad de equilibrio de carga. Se utiliza para indicar a Directory Proxy Server que equilibre la carga entre los diferentes servidores LDAP. Esta propiedad puede incluirse en un grupo mediante "Equilibrio de carga" o el grupo puede especificar un "Servidor LDAP", pero no se pueden realizar ambas acciones. Debe especificar al menos un servidor LDAP en esta propiedad. La parte porcentual constituye el porcentaje de todas las conexiones que deberían enviarse a este servidor. La suma de todos los porcentajes de los diferentes servidores especificados debe ser 100. Un servidor con un porcentaje de cero sólo se utilizará como servidor de conmutación por error.

> Propiedad de límite de tamaño de búsqueda. La propiedad de límite de tamaño de búsqueda puede utilizarse para aplicar límites de tamaño en función de la base y alcance de la búsqueda. Si la base y el alcance de la búsqueda especificados en esta entrada de objeto de propiedad no coinciden con una determinada búsqueda, el límite de tamaño pasa a ser de forma predeterminada el valor del tamaño de resultado máximo de un grupo.

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Todos los derechos reservados.