| 線上說明
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> 系統設定網路標籤
> 顯示此系統組態的一般設定。

> 名稱。輸入此系統組態的名稱。

> 主機。輸入目錄代理伺服器將監聽連線的主機介面的 IP 位址名稱。只有在執行目錄代理伺服器的主機上具備多個網路介面時，才需要此屬性。主機名稱預設為 [localhost]，表示目錄代理伺服器將監聽所有可用的網路介面。

> 連接埠。輸入目錄代理伺服器將監聽傳入連線的連接埠編號。此欄位的有效值為 1 到 65535。根據預設值，此值會設定為 389，如指定給 LDAP 一樣。此連接埠號碼不能與在相同主機上執行的其他 LDAP 伺服器連接埠號碼相同。在 UNIX 平台上，必須以 root 身份啟動伺服器以監聽小於 1024 的連接埠號碼。

> SSL 連接埠。輸入代表連接埠號碼的值，以監聽 LDAP (LDAP over SSL) 連線。根據預設值，目錄代理伺服器不會監聽來自 LDAP 用戶端的連線。必須提供該值以使用此非標準函數啟用來自用戶端的 LDAPS 連線（如使用 636 的值）。該值不能與主機的值相同。此選項也需要 TLS/SSL 組態， 此組態位於加密標籤。

> 設定儲存為。顯示所有已定義之系統物件的下拉式清單。

> 新建。導致出現新的物件視窗。

> 刪除。從 [設定儲存為] 清單中，刪除所選取的物件項目。

> 版權所有 2003 Sun Microsystems, Inc. 所有權利保留。